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一、建设项目基本情况
	建设
项目名称
	原料、产品罐区安全环保提升技术改造项目

	项目代码
	2512-370305-89-02-111832

	建设单位
联系人
	郭宝建
	联系方式
	15264361065

	建设地点
	淄博市临淄区朱台镇工业集聚区山东诚光工贸有限公司西厂区内

	地理坐标
	（118度15分16.635秒，36度55分40.730秒）

	国民经济
行业类别
	G5942 危险化学品仓储
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	五十三、装卸搬运和仓储业-149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）中的其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
□扩建
√技术改造
	建设项目
申报情形
	√首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目备案部门（选填）
	临淄区审批局
	项目备案文号（选填）
	2512-370305-89-02-111832

	总投资
（万元）
	1100
	环保投资
（万元）
	100

	环保投资占比（%）
	9
	施工工期
	12个月

	是否
开工建设
	√否
是：             
	用地面积（m2）
	1800

	专项评价设置情况
		专项评价类别
	设置原则
	本项目情况
	是否设置专项评价

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	项目排放不涉及左侧所列有毒有害污染物
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目不涉及左侧所列情形
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目涉及的储存物料主要为甲醇、叔丁醇，储存量超过临界量
	是

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	不涉及
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	不涉及
	否




	规划情况
	规划名称：朱台镇工业集聚区总体发展规划（2024-2035年）；
审批机关：临淄区人民政府；
审批文件名称及文号：无。

	规划环境影响评价情况
	环评文件名称：《朱台镇工业集聚区总体发展规划(2024-2035年)环境影响报告书》；
召集审查机关：淄博市生态环境局；
审查文件名称：淄博市生态环境局关于《朱台镇工业集聚区总体发展规划(2024-2035年)环境影响报告书》的审查意见（审查意见文号：淄环审[2025]2号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、项目与朱台镇工业集聚区总体发展规划符合性分析
1）朱台镇工业集聚区规划概况
①规划范围
2020年12月3日，临淄区人民政府印发《临淄区人民政府关于同意认定朱台镇工业集中区为工业集聚区的批复》(临政字[2020]178号)，认定朱台镇工业集聚区，面积210.55公顷。2024年11月11日，临淄区人民政府印发《临淄区人民政府关于同意设立金山非化工企业集聚区和调整部分工业集聚区范围的批复》(临政字[2024]121号)，同意调整朱合镇工业集聚区范围。结合《淄博市国土空间总体规划(2021-2035年)》，本次朱台镇工业集聚区规划面积为214.54公顷，规划范围包含四个地块。
地块一(博临路地块)：北至枣园村生产路，西至朱杨路，南至桐林北生产路，东至朱台镇边界，总面积184.25公顷；
地块二(寿济路地块)：位于寿济路以南，南至薛家官村东至旧轮胎市场东边界，西至泽森纸业以西生产路，总面积15.63公顷；
地块三(新立村地块)：新立村北山东广浦生物科技有限公司瓜尔胶项目、新立村北原淄博市临淄宏泰化工厂、新立村北原增利预制厂，总面积13.61公顷；
地块四(立子营村地块)：立子营村西淄博市临淄晟恒化工厂地块，总面积1.05公顷。
②规划产业定位
以发展塑料制品制造业、高端装备制造业、加工纸及纸制品制造业为主的综合性产业基地，兼顾园区内现有企业高质高效发展。
③规划发展目标
在规划年限范围内集聚区将重点发展塑料制品制造业、高端装备制造业、加工纸及纸制品制造业，同时考虑集聚区内现状化学原料和化学制品制造业、原油加工及石油制品制造业产值占比较大，规划年限范围内化工行业产值占比虽然呈下降趋势，但仍属于集聚区的主要行业之一，为保持集聚区内工业发展平稳过渡，园区内现有企业在符合产业政策和环保政策的前提下高质高效发展。
本项目位于朱台工业集聚区山东诚光工贸有限公司现有厂区，项目厂址区域规划为工业用地，符合用地规划要求。朱台镇工业集聚区总体发展规划土地利用规划图详见附图2。
山东诚光工贸有限公司属于园区现有基础化学原料制造企业，本项目为原料、产品罐区安全环保提升技术改造项目，属于山东诚光工贸有限公司现有生产装置配套储运工程的安全环保提升改造，行业类别为G5942危险化学品仓储，不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类项目。项目已完成备案，项目代码：2512-370305-89-02-111832，所用设备不含限制与淘汰设备，项目建设符合国家产业政策。本项目属于园区现有企业在符合产业政策和环保政策前提下的高质高效发展，符合朱台镇工业集聚区产业定位。
2、项目与《朱台镇工业集聚区总体发展规划(2024-2035年)环境影响报告书》评价结论符合性分析见下表：
表1-1  项目与园区环评结论符合性分析一览表
	朱台镇工业集聚区总体发展规划（2024-2035年）环境影响报告书评价结论主要内容
	项目情况
	符合性

	《朱台镇工业集聚区总体发展规划（2024-2035年）》与《淄博市临淄区朱台镇国土空间规划（2021-2035年）》市域国土空间控制线规划线不完全相符：集聚区规划范围大部分位于市域国土空间控制线中城镇开发边界线以内，集聚区规划范围内博临路地块南侧小部分地块（0.98公顷）、新立村地块（13.61公顷）、立子营村地块（1.05公顷）位于城镇开发边界线外，位于城镇开发边界线外的地块大多已开发建设多年并已取得土地证。本次评价进行空间管制，位于城镇开发边界外但已取得土地证的工业用地区域，本次划为限制建设区；位于城镇开发边界外其他区域，本次划为禁止建设区。
	本项目位于朱台镇工业集聚区山东诚光工贸有限公司现有厂区内，根据《淄博市临淄区朱台镇国土空间规划（2021-2035年）》，项目所处位置位于城镇开发边界内，项目建设符合《淄博市临淄区朱台镇国土空间规划（2021-2035年）》要求；根据《朱台镇工业集聚区总体发展规划（2024-2035年）》土地利用规划图，项目厂区用地类型为二类工业用地，符合《朱台镇工业集聚区总体发展规划（2024-2035年）》要求。
	符合

	集聚区规划符合相关环保政策和产业发展规划要求，不涉及生态保护红线和饮用水源地，符合生态环境分区管控要求，选址符合区域资源和环境的要求，集聚区开发与区域环境容量具有较好的相容性，集聚区的开发建设对临淄区社会经济的发展将起到积极的带动和促进作用。但涉及基础设施建设不完善、区域环境空气质量颗粒物超标等制约因素，在规划年加快集聚区配套基础设施建设、落实区域污染源治理、污染物倍量替代、废水集中处理与回用、事故防范、废气处理、固废有效处置等环境保障措施的前提下，对区域环境的影响是可接受的。综上，在落实区域污染物治理，集聚区采取规划和评价建议的环保措施的前提下，从环保角度，朱台镇工业集聚区总体发展规划可行。
	本项目建设符合相关环保政策和产业发展规划要求，不涉及生态保护红线和饮用水源地，符合生态环境分区管控要求；
废气采取严格的治理措施，实行倍量替代；项目初期雨水经现有废水处理设施处理后回用，无废水外排；项目固废均得到妥善处理、处置；噪声可以达标排放。事故风险可以有效控制，符合规划环境影响评价结论。
	符合


由上表可知，项目建设符合《朱台镇工业集聚区总体发展规划(2024-2035年)环境影响报告书》评价结论相关要求。
3、项目与《朱台镇工业集聚区总体发展规划(2024-2035年)环境影响报告书》审查意见符合性分析见下表：
表1-2  项目与园区环评审查意见符合性分析一览表
	园区规划环评审查意见
	项目情况
	符合性

	产业定位
	以发展塑料制品制造业、高端装备制造业、加工纸及纸制品制造业为主的综合性产业基地，兼顾集聚区内现有企业高质高效发展。
	山东诚光工贸有限公司属于园区现有基础化学原料制造企业，本项目为原料、产品罐区安全环保提升技术改造项目，属于山东诚光工贸有限公司现有生产装置配套储运工程的安全环保提升改造，行业类别为G5942危险化学品仓储，不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类项目。项目已完成备案，项目代码：2512-370305-89-02-111832，所用设备不含限制与淘汰设备，项目建设符合国家产业政策。本项目属于园区现有企业在符合产业政策和环保政策前提下的高质高效发展，符合朱台镇工业集聚区产业定位。
	符合

	《规划》环境合理性、可行性的
总体评价
	《规划》用地不完全符合《淄博市临淄区朱台镇国土空间规划（2021-2035年）》《淄博市临淄区朱台镇国土空间规划（2021-2035年）》，集聚区规划和建设应按照国土空间规划的相关要求实施。
	本项目位于朱台镇工业集聚区山东诚光工贸有限公司现有厂区内，根据《淄博市临淄区朱台镇国土空间规划（2021-2035年）》，项目所处位置位于城镇开发边界内，项目建设符合《淄博市临淄区朱台镇国土空间规划（2021-2035年）》要求；根据《朱台镇工业集聚区总体发展规划（2024-2035年）》，项目厂区用地类型为二类工业用地，符合《朱台镇工业集聚区总体发展规划（2024-2035年）》要求。
	符合

	对《规
划》优化
调整和实施过程中的意见
	结合环境质量改善目标、污染防治方案、减排任务等，制定集聚区污染物减排方案并认真落实。对涉及新增污染物排放的入区项目，依法依规落实污染物替代要求。强化企业污染治理措施的运行管理，建立完善的全过程控制体系，实现全流程、全环节达标排放。
	本项目储罐呼吸废气及装卸车废气收集经水洗预处理后送西厂区现有2台尾气炉焚烧处理后达标排放，项目将严格污染物替代要求；项目废水经废水处理设施处理后回用，无废水外排。
	符合

	
	落实固体废物环境管理制度，强化工业企业一般固体废物和危险废物的贮存、转移及处置等环节的管理，积极推进无废园区建设。
	项目运行产生的危险废物均暂存于现有危废暂存间，定期委托有资质单位处置。
	符合

	
	健全集聚区环境风险防控体系，定期开展突发环境事件风险评估，强化企业-集聚区-临淄区人民政府环境风险防控联动，定期组织应急演练。督导指导入区企业制定相应的风险事故防范措施及应急预案，加强集聚区及相关企业应急物资配置、应急救援队伍和监测能力建设。
	《山东诚光工贸有限公司突发环境事件应急预案》已于2025年9月在淄博市生态环境局备案，备案号为（370305-2025-106-H），拟建项目建成后，应按照要求及时更新企业应急预案。
	符合


综上所述，拟建项目符合《朱台镇工业集聚区总体发展规划(2024-2035年)环境影响报告书》审查意见要求。
4、项目与《朱台镇工业集聚区总体发展规划(2024-2035年)环境影响报告书》中园区生态环境准入符合性分析见下表：
表1-3  本项目与园区生态环境准入符合性分析表
	维度
	清单编制要求
	表达方式
	本项目情况
	符合性

	空间布局约束
	禁止开发建设活动要求
	禁止新建《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类产业，对《市场准入负面清单》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》中禁止准入事项，不得进入。
新、改、扩建项目不得使用《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类设备和工艺；
禁止在规划的建设用地范围外实施开发建设活动；
禁止建设严重危及生产安全、环境污染严重、产品质量不符合国家标准、原材料和能源消耗高及国家法律法规规定的禁止投资的项目。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“限制类”和“淘汰类”项目。
项目选址位于园区规划的工业用地范围内。
本项目不属于“严重危及生产安全、环境污染严重、产品质量不符合国家标准、原材料和能源消耗高及国家法律法规规定的禁止投资的项目”。
	符合

	
	限制开发建设活动的要求
	工业项目应在规划的功能区和工业用地上建设；
	本项目选址位于园区工业用地范围内，且不违背园区产业布局规划。
	符合

	
	
	靠近周边近距离敏感点区域优先引入污染较小的项目；
	项目厂区周边近距离范围内不存在居民区、学校、医疗和养老机构等敏感目标。
	

	
	
	限制产能严重过剩，不利于节约资源和保护生态环境的投资项目；
	本项目不属于产能严重过剩以及不利于节约资源和保护生态环境的投资项目。
	

	
	
	从严审批高耗水、高污染物排放、产生有毒有害污染物的建设项目。
	项目不属于高耗水、高污染物排放项目，不涉及有毒有害污染物排放。
	

	污染物排放管控
	新增污染源
	集聚区内新建、改扩建项目污染源应落实污染物总量指标和倍量替代制度，实现区域污染物排放量削减。
	项目技改后，新增主要污染物总量严格落实污染物总量指标要求，实现区域污染物排放量削减，满足园区污染物排放管控要求。
	符合

	环境风险防控
	联防联控要求
	园内各企业根据要求编制突发环境事件应急预案，预防环境污染事故的发生；各企业纳入园区风险管理体系，园区完善区内风险防控体系，联防联控，组织应急演练并完善应急物资储备体系。
	企业已编制突发环境事件应急预案，并纳入园区风险管理体系，尚处于有效期内；企业拟按要求定期进行修订和演练。
	符合

	资源利用效率要求
	水资源利用总量要求
	集聚区实现集中供水，污水集中处理率达到 100%，新鲜水取水量控制在90.13万m3/a以内，园区企业禁止违规取用地下水。
	本次技改项目不新增用水环节；项目不采用地下水。
	符合

	
	能源利用总量及效率要求
	区内企业应达到清洁生产先进企业要求；提高区内企业资源利用效率，降低能耗指标，满足淄博市相关要求；集聚区内不新增燃煤炭消耗量。
	本项目主要采用电为能源，罐区采用高规格保温设施，能源利用率高，清洁生产达到先进企业要求，不涉及煤炭消耗。
	符合


综上所述，项目建设符合园区生态环境准入基本要求。
5、项目与《朱台镇工业集聚区总体发展规划(2024-2035年)环境影响报告书》中行业准入控制符合性分析见下表：
表1-4  项目建设与园区行业准入符合性分析表
	主导产业
	行业大类
	行业中类
	行业小类
	控制级别

	塑料制品制造业
	C292塑料制品业
	超薄型（厚度低于0.025毫米）塑料购物袋生产
	×

	
	
	其他
	●

	高端装备制造业
	C33金属制品业
	C336金属表面处理及热处理加工
	C3360金属表面处理及热处理加工（电镀企业、含铬钝化企业）
	×

	
	
	
	其他
	●

	
	
	C339铸造及其他金属制品制造
	C3391黑色金属铸造
	▲

	
	
	
	C3392有色金属铸造
	▲

	
	
	
	C3393、C3394、C3399
	●

	
	
	C331、C332、C333、C334、C335、C337、C338
	全部
	●

	
	C34通用设备制造业
	C341~C349
	全部
	★

	
	C35专用设备制造业
	C358医疗仪器设备及器械制造
	C3584医疗、外科及兽医用器械制造（充汞式玻璃体温计、血压计、含汞开关和继电器）
	×

	
	
	
	其他
	●

	
	
	C351～C357、C359
	其他
	●

	
	C36汽车制造业
	C361～C367
	全部
	★

	
	C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
	C371～C379
	全部
	★

	
	C38 电气机械和器材制造业
	C381～C389
	全部
	●

	
	环土壤[2018]22 号文中的涉重金属重点行业中涉及一类重金属排放的项目
	×

	纸制品制造业
	C223纸制品制造业
	幅宽在2米及以下并且车速为80米/分以下的白板纸、箱板纸及瓦楞纸生产线
	×

	
	
	含汞浆层纸
	×

	
	
	其他
	★

	注：1、★一优先进入行业；●一准许进入行业；▲一控制进入行业；×一禁止进入行业；
2、控制进入行业在落实相关政策要求的前提下可以进入；
3、考虑集聚区内现状化学原料和化学制品制造业、原油加工及石油制品制造业产值所占比重较大，为了实现集聚区内工业发展平稳过渡，现状化学原料和化学制品制造业、原油加工及石油制品制造业可在符合鲁工信发[2022]5号文等相关文件要求的前提下高质高效发展。


行业准入控制的说明——除表中列出的具体行业外，其他国家产业政策鼓励的高新技术产业可视情况具体分析确定是否允许准入，优先进入行业还包括以下五个原则：
1、能提升规划区域内产业结构；2、有助于形成区域性产业链；3、适于区域产业特点；4、改善环保设施运行情况；5、能有效提高资源利用率。除表中列出的禁止进入行业外，其他国家产业政策禁止类的行业一律禁止进入集聚区。
工业集聚区发展过程中应兼顾当前与长远，要坚持从实际出发，先立后破、因地制宜、分类指导，根据本地的资源禀赋、产业基础、科研条件等，用新技术改造提升传统产业，加快向产业链价值链高端延伸，规划立足协调主导产业与传统产业的关系，避免“未立先破”或“只破不立”，确保经济社会的稳定发展和可持续发展。
其他产业在不与集聚区规划开发条件相违背、符合产业政策、行业规划、环保政策，且对环境影响可接受的情况下可适当考虑进入。
山东诚光工贸有限公司属于园区现有基础化学原料制造企业，本项目为原料、产品罐区安全环保提升技术改造项目，属于山东诚光工贸有限公司现有生产装置配套储运工程的安全环保提升改造，行业类别为G5942危险化学品仓储，不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类项目。项目已完成备案，项目代码：2512-370305-89-02-111832，所用设备不含限制与淘汰设备，项目建设符合国家产业政策。本项目属于园区现有企业在符合产业政策和环保政策前提下的高质高效发展；同时，项目的建设符合鲁工信发[2022]5号文要求（见下文表1-6）。综上所述，项目建设符合朱台镇工业集聚区产业定位，可以进入朱台镇工业集聚区。


	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析
本项目产品、工艺和生产能力均不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2024年本）中“鼓励类”、“淘汰类”和“限制类”中的项目，为允许建设项目，符合国家产业政策；
国家关于《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》（第一批）、（第二批）、（第三批）中对本项目的生产工艺技术、规模均未做出淘汰和限制的规定；
综上所述，本项目的建设符合国家产业政策的要求。本项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2512-370305-89-02-111832，详见附件2。
二、选址合理性分析
[bookmark: _Hlk163058747][bookmark: _Hlk198286647]本项目选址位于山东诚光工贸有限公司现有厂区内，属于朱台镇国土空间规划划定的工业用地及城镇开发边界内，不占用基本农田及生态保护红线。因此，项目建设符合朱台镇国土空间规划要求。朱台镇国土空间规划-城镇开发边界范围国土空间规划分区图详见附图3。
同时，根据前述，本项目位于朱台镇工业集聚区内，厂址用地类型为工业用地，符合园区土地利用规划。
综上所述，项目选址是合理的。
三、生态环境分区管控符合性分析
[bookmark: _Toc447719746][bookmark: _Toc451429169][bookmark: _Toc451427187][bookmark: _Toc451419105][bookmark: _Toc451418523][bookmark: _Toc451418814]根据《关于印发山东省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案的通知》（鲁环字[2023]53号）要求，淄博市生态环境分区管控成果在2022年的基础上，实施了动态更新，更新后的环境管控单元变为117个。
根据《淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单》，本项目位于“准入清单”中的朱台镇环境管控单元内（详见附图4），单元编码ZH37030530001，属于一般管控单元，项目建设与其空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控以及资源开发效率要求符合性分析如下：
表1-5  淄博市2023年生态环境分区管控符合性分析一览表
	分类
	管控要求
	项目情况
	符合性

	空间布局约束
	1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。
	项目不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类、限制类项目；亦不属于《市场准入负面清单》禁止准入类事项。
	符合

	
	2.按照《土壤污染防治行动计划》要求，严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。
	项目位于朱台镇工业集聚区内，项目占地类型为工业工地，不占用基本农田，不涉及生态保护红线。
	符合

	
	3.按照《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》要求，执行超采区管控要求。
	本项目不采用地下水。
	符合

	
	4.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。
	本次技改项目各废水收集后经厂区污水处理设施处理后回用，不外排。
	符合

	
	5.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区。
	本项目位于朱台镇工业集聚区。
	符合

	
	6.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。
	本项目不属于“两高”项目。
	符合

	污染物排放管控
	1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。
	本项目不属于“两高”项目。
	符合

	
	2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。
	项目技改后，新增主要污染物总量严格落实总量替代要求，实现区域污染物排放量削减，满足园区污染物排放管控要求。
	符合

	
	3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。
	本次技改项目各废水收集后经厂区污水处理设施处理后回用，不外排。
	符合

	
	4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。
	本次技改项目各废水收集后经厂区污水处理设施处理后回用，不外排。
	符合

	
	5.包装印刷、表面涂装等涉VOCS排放的行业，严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，热电行业清洁生产技术装备改造提升，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。
	项目建设严格按照淄博市“淄环发[2020]31号”文件等相关行业环境管控要求，建设完善的污染治理设施，确保污染物稳定达标排放；严格执行排污许可制度，做到持证排污。
	符合

	
	6.严格控制化肥农药施用量，鼓励使用有机肥、缓释肥等高效肥料，加强农业面源污染治理，逐步削减农业面源污染物排放量。实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代制度。
	本项目不涉及左侧所列情形。
	符合

	
	7.规模养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到100%。通过管网截污、小型污水处理站和氧化塘、人工湿地等方式因地制宜处理处置农村生活污水，解决农村污水直排问题。
	本项目不涉及左侧所列情形。
	符合

	环境风险防控
	1.加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。
	本项目不涉及左侧所列情形。
	符合

	
	2.企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。
	企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，及时修订环境应急预案并定期开展演练。
	符合

	
	3.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。
	项目严格落实危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度。
	符合

	
	4.按照省市要求，做好清洁取暖改造工作。
	本项目使用集中供暖。
	符合

	资源开发效率要求
	1.进污水处理厂提标改造和中水管网建设，提高中水回用率。
	本项目不涉及左侧所列情形。
	符合

	
	2.未经许可不得开采地下水，执行浅层地下水限采区管理规定。
	本项目不采用地下水。
	符合

	3.
	3.提升土地集约化水平。
	本项目位于山东诚光工贸有限公司现有厂区内，不新增占地
	符合

	
	4.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。
	本项目不涉及煤炭消耗。
	符合


综上分析可知，项目建设符合淄博市“三线一单”生态环境分区管控要求。
四、其他政策符合性分析
1、与《山东省化工行业投资项目管理规定》（鲁工信发[2022]5号）符合性分析
表1-6  项目与鲁工信发[2022]5号符合性分析表
	序号
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	第二章
	投资原则
	符合

	第五条
	坚持高质高效原则。严格执行国家产业政策，支持建设国家《产业结构调整指导目录》鼓励类项目，严禁新建、扩建限制类项目，严禁建设淘汰类项目。
	项目不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类、限制类项目，且已取得备案证明。
	符合

	第六条
	坚持安全发展原则。认真落实国家环保、安全有关要求，做好环境影响评价和安全生产评价，确保投资项目中的安全、环保等设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
	项目严格落实环保相关要求，做好环评工作，并严格执行“三同时”制度。
	符合

	第七条
	坚持绿色低碳原则。贯彻落实国家双碳战略，加强技术创新，提升工艺装备技术水平，加强能源消耗综合评价，推动工业领域绿色转型和循环低碳发展。
	项目建设积极响应国家绿色低碳发展战略。项目建成后淘汰现有落后储罐及设备，可提升装置工艺装备技术水平。
	符合

	第八条
	坚持集聚集约原则。大力推进化工企业进区入园，鼓励企业建链延链补链强链，推动上下游协同、耦合发展。
	本项目位于朱台镇工业集聚区内
	符合

	第三章
	项目管理
	符合

	第十条
	化工项目原则上应在省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点实施，沿黄重点地区“十四五”时期拟建化工项目，除满足上述条件外，还应在合规工业园区实施。
	本项目为原料、产品罐区安全环保提升技术改造项目，项目主要淘汰东厂区灌装间东侧原有2台老旧储罐，在西厂区新建2台1000立方甲醇储罐和1台1000立方叔丁醇储罐设施，同时拆除东厂区老旧甲醇卸车设施，在西厂区配套建设甲醇、叔丁醇自动化定量装卸车设施。项目不涉及危化品的生产，仅进行原料甲醇及产品叔丁醇的暂存，项目行业类别为G5942危险化学品仓储，报告等级为报告表。本项目位于朱台镇工业集聚区内，符合集聚区产业定位。
	符合

	第十一条
	新建生产危险化学品的项目（危险化学品详见最新版《危险化学品目录》），固定资产投资额原则上不低于3亿元（不含土地费用）；列入国家《产业结构调整指导目录》鼓励类和《鼓励外商投资产业目录》项目，以及搬迁入园、配套氯碱企业耗氯和耗氢项目，不受3亿元投资额限制。
	
	

	第十二条
	符合下列情形之一的化工项目，除国家另有规定的外，可以在省政府认定的化工园区、专业化工园区和重点监控点外实施，且不受投资额限制。
（一）2625有机肥料及微生物肥料制造、2682化妆品制造、2683口腔清洁用品制造、291橡胶制品业项目。
（二）列入《建设项目环境影响评价分类管理名录》的环评类别为报告表、登记表的非危险化学品项目。
（三）海水或卤水提取溴素、二氧化碳收集、新建大型冶金项目配套焦化和制酸、可再生能源发电制氢、为非化工项目配套的空分以及依托钢铁企业副产煤气就地实施钢化联产项目。
	
	

	第十三条
	园区外非重点监控点化工企业，可以在原厂区就地实施环境污染治理、安全隐患整治、机械化换人、自动化减人、智能化无人改造项目，不受投资额限制，但原则上不得新增产能。
	本项目在现有项目基础上进行原料、产品罐区安全环保提升，淘汰东厂区灌装间东侧原有2台老旧储罐，在西厂区新建2台1000立方甲醇储罐和1台1000立方叔丁醇储罐设施，同时拆除东厂区老旧甲醇卸车设施，在西厂区配套建设甲醇、叔丁醇自动化定量装卸车设施。项目建成后后原甲醛及叔丁醇产能保持不变
	符合

	第十四条
	严格限制新建剧毒化学品项目，原则上剧毒化学品生产企业只减不增。
	项目不属于上述情况
	符合

	第四章
	核准备案
	符合

	第十五条
	省政府核准、备案机关负责核准列入国家批准的相关规划的新建炼油及扩建一次炼油项目，新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目；列入国家批准的相关规划的新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目、新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目。按照全省“两高”项目管理规定，相关化工项目需严格执行提级审批和窗口指导要求。
	项目不属于上述情况
	符合

	第十六条
	设区的市政府核准、备案机关负责核准或备案省级权限以外的新建、扩建、新增产能的改建、新增产能的技术改造危险化学品项目。
	本项目在现有项目基础上进行原料、产品罐区安全环保提升，淘汰东厂区灌装间东侧原有2台老旧储罐，在西厂区新建2台1000立方甲醇储罐和1台1000立方叔丁醇储罐设施，同时拆除东厂区老旧甲醇卸车设施，在西厂区配套建设甲醇、叔丁醇自动化定量装卸车设施。项目建成后保持原产能不变，项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2512-370305-89-02-111832。
	符合

	第十七条
	县（市、区）政府核准、备案机关负责备案非危险化学品项目以及不新增产能的改建和不新增产能的技术改造危险化学品项目。
	
	


综上所述，项目建设满足《山东省化工行业投资项目管理规定》（鲁工信发[2022]5号）相关要求。
2、与《山东省环境保护条例》符合性分析
表1-7  项目建设与《山东省环境保护条例》符合性分析表
	序号
	具体规定
	本项目情况
	符合性

	第十五条
	禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。
	本项目符合国家产业政策
	符合

	第四十五条
	排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。实行排污许可管理的排污单位，应按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物。
	企业在运营期严格落实本报告提出的环保治理措施，污染物达标排放。
	符合


3、与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》符合性分析
表1-8  项目与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》符合性分析表
	方案要求
	本项目情况
	符合性

	二、产业结构绿色升级行动
	（一）严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新、改、扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、规划水土保持审查、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。严格落实国家粗钢产量调控目标。……
	本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。项目建设符合国家产业政策、生态环境分区管控方案、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求。本项目不涉及产能置换。
	符合

	
	（二）优化调整重点行业结构。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业有序调整优化。……
	本项目不属于落后产能、限制类涉气行业，不属于钢铁、水泥、焦化、电解铝等项目。
	符合

	
	（三）开展传统产业集群升级改造。中小型传统制造企业集中的市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。各市要结合产业集群特点，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。
	本项目为原料、产品罐区安全环保提升技术改造项目，项目选址位于朱台镇工业集聚区，项目建设符合朱台镇工业集聚区总体发展规划要求。
	符合

	
	（四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。指导企业积极申报VOCs末端治理豁免。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。
	项目不涉及高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。
	符合

	三、能源结构清洁低碳高效发展行动
	（一）加快推进能源低碳转型。……
（二）严格合理控制煤炭消费总量。……
（三）积极开展燃煤锅炉关停整合。……
	本项目不涉及煤炭消耗，不涉及燃料类煤气发生炉、加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉、锅炉。
	符合

	四、交通结构绿色转型行动
	（二）加快提升机动车绿色低碳水平。……在火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、水泥等行业和物流园区推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。……
	本项目物料运输拟优先采用新能源车辆。
	符合

	
	（三）强化非道路移动源综合治理。加快推进铁路货场、物流园区、港口、机场、工矿企业内部作业车辆和机械新能源更新改造。推动新能源和清洁能源船舶发展。到2025年，基本消除非道路移动机械、船舶及铁路机车“冒黑烟”现象；年旅客吞吐量500万人次以上的机场，桥电使用率达到95%以上。
	项目厂区内非道路移动车辆和机械拟优先采用新能源机械。
	符合


4、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》鲁环字[2021]58号符合性分析
表1-9  项目与鲁环字[2021]58号符合性分析
	鲁环字[2021]58号文要求
	本项目情况
	符合性

	认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。
	根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》的规定，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，本项目已备案，备案文号为：2512-370305-89-02-111832
	符合

	强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。
	本项目位于朱台镇工业集聚区内，符合淄博市国土空间规划及朱台镇工业集聚区总体发展规划要求。
	符合

	科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。
	本项目位于朱台镇工业集聚区内，符合朱台镇工业集聚区内总体发展规划要求
	符合

	严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。
	本项目符合淄博市生态环境分区管控要求；污染物排放满足当地总量要求；不涉及煤炭消耗。
	符合

	建立部门联动协调机制。各级发展改革、工业和信息化、自然资源、生态环境等部门要按照职责分工，建立长效工作机制，密切配合，强化对项目产业政策、固定资产投资、能耗、用地标准、环境等的论证，对不符合要求的，一律不得办理立项、规划、土地、环评等手续。
	本项目符合产业政策、固定资产投资、能耗、用地标准、环境管理要求。
	符合

	强化日常监管执法。持续加大对违反产业政策、规划、准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法行为。畅通群众举报投诉渠道，对“散乱污”项目做到早发现、早应对、早处置，严防死灰复燃。
	本项目不涉及未批先建及“散乱污”项目情况。
	符合


根据上表，本项目符合《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）相关要求。
5、与《空气质量持续改善行动计划》（国发[2023]24号）符合性分析
表1-10  项目与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析表
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级

	（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。……
	本项目建设符合国家产业政策要求，符合淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案、朱台镇工业集聚区总体发展规划要求，项目拟严格落实环评、节能审查、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减等要求；项目汽车运输采用国五及以上排放标准的汽车或新能源汽车。
	符合

	（五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“限制类”和“淘汰类”项目。
	符合

	三、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展

	（九）大力发展新能源和清洁能源。……
（十）严格合理控制煤炭消费总量。……
（十一）积极开展燃煤锅炉关停整合。……
（十二）实施工业炉窑清洁能源替代。……
	本项目不涉及煤炭消耗。
	符合

	五、强化面源污染治理，提升精细化管理水平

	（十八）深化扬尘污染综合治理。鼓励经济发达地区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台；重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。……
	项目施工期拟严格按照相关要求做好施工扬尘精细化管控措施，并将防治扬尘污染费用纳入工程造价。
	符合

	六、强化多污染物减排，切实降低排放强度

	（二十一）强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。
	项目储罐拟采用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，并定期开展LDAR泄漏检测与修复。项目对开停工、检维修期间的VOCs废气进行收集处理。项目不设火炬燃烧装置。
	符合


根据上表，项目建设符合《空气质量持续改善行动计划》相关要求。
6、与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发[2020]30号）符合性分析
表1-11  与鲁环发[2020]30号符合性分析
	序号
	指导意见要求
	本项目情况
	符合性

	（一）
	加强物料运输、装卸环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车厢等密闭方式运输；砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或厂区出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。块状、粒状或粘湿物料直接卸落至储存料场，装卸过程配备有效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料装卸口配备密封防尘装置且不得直接卸落到地面。挥发性有机液体装车采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产品的车辆具备油气回收接口。
	项目厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫；含VOCS物料装车采取底部装载方式，废气经收集处理后排放。
	符合

	（二）
	加强物料储存、输送环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用料仓、储罐、容器、包装袋等方式密闭储存，料仓、储罐配置高效除尘设施；采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车辆等方式输送。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用密闭料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。所储存物料对含水率有严格要求或遇水发生变化的，在料场内安装有效集尘除尘设施。封闭料棚进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭。防风抑尘网高度高于料场堆存高度，并对堆存物料进行严密苫盖。块状、粒状或粘湿物料上料口设置在封闭料棚内，采用管状带式输送机、皮带通廊、封闭车辆等方式输送。物料上料、输送、转接、出料和扒渣等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置VOCs有效收集治理设施。含VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。
	项目挥发性物料采用密封储罐储存。装卸、转移和输送环节采用密闭管道或密闭罐车。
	符合

	（三）
	加强生产环节管控。通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的产尘点和VOCs产生点密闭、封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。生产设备不能停止或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。生产车间地面及生产设备表面保持清洁，除电子、电气原件外，不得采用压缩空气吹扫等易产生扬尘的清理措施。厂内污水收集、输送、处理，污泥产生、暂存、处置，危险废物暂存等产生VOCs或恶臭气体的区域加罩或加盖封闭并进行收集处理。涉VOCs化（试）验室实验平台设置负压集气系统，对化（试）验室中产生的废气进行集中收集治理。
	项目废气治理设施按照与储运设施“同启同停”的原则运行；项目厂区共设置2台尾气炉，1台炉子发生故障或检修时，可随时切换进入另一台炉子处理。
	符合

	（四）
	加强精细化管控。针对各无组织排放环节，制定“一厂一策”深度治理方案。制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修和含VOCs物料使用回收等情况，记录保存期限不得少于三年。鼓励安装视频、空气微站等监控设施和综合监控信息平台，用于企业日常自我监督，逐步实现无组织排放向精细化和可量化管理方式转变。
	企业拟积极响应当地政府及主管环保部门要求，强化厂区VOCs综合治理；制定“一厂一策”深度治理方案，制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修和含VOCs物料使用回收等情况，记录保存不少于5年。
	符合


根据上述分析，本项目符合《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发[2020]30号）无组织排放控制要求。
7、与《山东省涉挥发性有机物企业分行业指导意见》符合性分析

表1-12  与鲁环发[2019]146号符合性分析
	序号
	指导意见要求
	本项目情况
	符合性

	（一）
	推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。
	项目施工过程拟采用低VOCs含量的建筑涂料和胶黏剂。
	符合

	（二）
	加强过程控制。
	
	

	1
	加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
	项目含VOCs物料的储存均采用密封储罐。装卸、转移和输送环节采用密闭管道或密闭罐车；储罐废气采取收集处理措施。项目投产后拟定期进行泄漏检测与修复工作，及时修复泄漏源。
	符合

	2
	加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中重点区域超过100ppm，以碳计）的收集运输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。
	
	符合

	3
	推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。
	项目物料装载采用底部装载方式，废气经收集处理后排放。
	符合

	4
	遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭措施的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置配风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按照相关规定执行；集气罩的设计、安装应符合《机械安全局部排气通风系统安全要求》（GB/T35077），通风管路设计应符合《通风管道技术规程》（JGJ/T141）等相关规范要求，VOCs废气管路不得与其他废气管路合并。
	项目按照“应收尽收、分质收集、适宜高效”的原则设置废气收集处理措施，尽可能的将无组织排放转变为有组织排放进行控制。
	符合

	5
	推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。
	项目不采用单一的VOCs治理设施；在选用治理措施时，充分考虑了废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等。
	符合

	6
	治污设施的设计与安装应充分考虑安全性、经济性及适用性。具有黏连性、积聚自燃性、高沸点、与碳发生化学反应的有机废气，不宜采用活性炭吸附、光催化氧化②、低温等离子③等治污设施。含有酸性物质的有机废气，应充分考虑对治污设施的腐蚀等影响因素。含有颗粒物的废气，为保障VOCs治污设施运行的稳定性，宜进行预处理降低颗粒物浓度。含卤素的有机废气，在使用直接燃烧、蓄热式燃烧等处理工艺时，宜采用急冷等方式减少二噁英④的产生。使用臭氧发生器等基于臭氧发生原理的治污设施，应采取有效措施降低臭氧逸散对周边环境的影响。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027-2013）要求。采用蓄热燃烧等工艺的，应按相关技术规范要求设计。
	项目不涉及含卤素的有机废气，有机废气经密闭收集进水洗塔预处理后，送尾气炉焚烧处理。
	符合

	（三）
	加强末端管控。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，VOCs去除率应不低于80%。有行业排放标准的按其相关规定执行。
	根据分析，项目配套的废气治理设施去除效率在80%以上，能够达标排放。
	符合


根据上述分析，本项目符合《山东省涉挥发性有机物企业分行业指导意见》（鲁环发[2019]146号）控制要求。
8、与《关于加快重点行业挥发性有机物综合治理工作的通知》（淄环发[2020]31号）中“有机化工行业”相关储运、装载过程挥发性有机物治理规范要求符合性分析
表1-13  项目建设与淄环发[2020]31号文件中相关治理规范符合性分析一览表
	序号
	环节
	治理任务
	实施要求
	项目情况
	符合性

	（二）
	有机化工行业

	1
	装载
	有机物料输送原则上采用重力流或泵送方式替代真空方式。
	推荐
	项目有机物料输送采用泵送方式。
	符合

	
	
	有机液体进料采用底部、浸入管给料方式，替代喷溅式给料。
	推荐
	有机液体进料采用底部给料方式。
	符合

	
	
	挥发性有机液体采用底部装载方式；采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度小于200mm。
	要求
	挥发性有机液体采用底部装载方式。
	符合

	2
	输送
	废气收集系统的输送管道密闭，废气收集系统在负压下运行，若处于正压状态，对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不超过500mmol/mol。
	要求
	废气收集采取密闭输送管道，确保在负压下收集；项目运行后，拟定期开展泄漏检测与修复工作。
	符合

	
	
	含VOCs物料的储存、输送，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程密闭操作。
	推荐
	含VOCs物料的储存、输送等过程均采取密闭操作方式。
	符合

	3
	储罐
	储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体储罐，采用低压罐、压力罐或其他等效措施。
	要求
	本项目主要为甲醇及叔丁醇暂存，真实蒸气压均＜76.6kPa。
	符合

	
	
	储存真实蒸气压≥27.6kPa但＜76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa且储罐容积≥150m3的挥发性有机液体储罐，符合下列规定之一：
a）采用固定顶罐，排放的废气收集处理达标排放，或者处理效率不低于90%；
b）采用气相平衡系统。
	要求
	本项目甲醇及叔丁醇均采用内浮顶储罐储存，储罐使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，内浮顶罐浮顶与罐壁之间采用高效密封方式；储罐呼吸废气经收集处理后达标排放。
	

	4
	装载
	装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3，以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500 m3的，装载过程符合下列规定之一：
a）排放的废气收集处理达标排放，或者处理效率不低于90%；
b）排放的废气连接至气相平衡系统。
	要求
	项目装载废气经收集，经水洗塔预处理后送尾气炉焚烧处理，能够达标排放。
	符合
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
山东诚光工贸有限公司成立于2008年5月，注册资本300万元，位于临淄区朱台镇工业集中区。公司主要经营范围为甲醛、叔丁醇的生产、销售。
公司分为东、西厂区及办公区。东厂区现有项目为“5万吨/年甲醛改扩建项目”、“10000吨/年叔丁醇精制生产项目”；西厂区原现有项目为“2万吨/年片碱项目”该项目目前已不再生产，生产装置已全部拆除，仅保留2套尾气炉处理东厂区废气；办公区位于东厂区南侧。
现有项目已申领排污许可证，许可证编号：91370305675536639E001P。现有项目环保手续齐全，环境保护“三同时”执行情况如下：
表2-1  山东诚光工贸有限公司现有项目三同时落实情况一览表
	[bookmark: _Hlk208047834]序号
	项目名称
	环评审批部门
	审批文号/时间
	竣工环保验收情况
	排污许可情况
	备注

	1
	山东诚光工贸有限公司20000吨/年片碱装置
	原淄博市环境保护局
	2011.1.13
淄环报告表[2011]5号
	淄环验[20121]44号
	山东诚光工贸有限公司2024年12月18日重新申请了排污许可证，许可证编号：91370305675536639E001P
	生产装置已拆除，仅保留2套尾气炉处理东厂区废气

	2
	5万吨/年甲醛改扩建项目
	淄博市生态环境局
	2016.12.28
淄环许可[2016]156号
	现状评估
	
	正常运行

	3
	10000吨/年叔丁醇精制生产项目
	淄博市生态环境局
	2017.3.21
淄环许可[2017]36号
	现状评估
	
	正常运行


山东诚光工贸有限公司现有叔丁醇产品经缓冲罐缓存后需人工辅助灌装吨桶后暂存于现有厂区南侧产品堆场。叔丁醇市场波动，会直接影响装置生产负荷，甚至频繁开停车，不仅造成能源浪费，频繁开停车存在极大的安全隐患。另外，桶装产品不能满足大型客户需求。因此，企业急需设置叔丁醇产品储存设施来缓解市场波动的对生产的负面影响，同时满足客户的需求。
甲醇作为一种重要的基础化工原料和清洁能源，整体价格受多重因素影响呈现较大幅度波动，因此公司需做好公司原料储备应对价格波动，降低下游生产受原料影响。
综上所述，山东诚光工贸有限公司为缓解市场价格波动对生产的负面影响，同时满足客户需求，拟投资1100万元实施“原料、产品罐区安全环保提升技术改造项目”，项目主要建设内容如下：
1） 淘汰东厂区叔丁醇产品中间罐区内2台老旧叔丁醇产品暂存罐，在西厂区新建2台1000立方米内浮顶甲醇储罐、1台1000立方米内浮顶叔丁醇储罐；
2） 拆除东厂区老旧的甲醇卸车设施，在西厂区新建甲醇自动化定量卸车系统及叔丁醇自动化定量装车系统；
3） 对西厂区总平面布置进行优化调整，拆除西厂区现有办公室、循环水池，对事故水池进行棚盖覆土施工，对废水池进行改造。
本项目为原料、产品罐区安全环保提升技术改造项目，项目建成后公司产品方案仍为10万吨/年甲醛和1万吨/年叔丁醇，厂区总的原料消耗及产品产能均保持不变，仅储罐总储存能力变大，故减少了转运次数，减少了装卸车和开停车的次数。因此，本次环评评价范围考虑本次新增2座甲醇原料罐、1座叔丁醇产品罐、甲醇自动化定量卸车设施、叔丁醇自动化定量装车设施，以及现有1座甲醇原料罐、1座叔丁醇产品暂存罐和叔丁醇卸车设施。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十三、装卸搬运和仓储业 59”类别、第149项“危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）”中“其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”，需要编制环境影响报告表。建设单位委托我单位对该项目进行环境影响评价，我单位接受委托后立即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，按照国家有关环评技术规范要求，结合该项目的特点，编制完成了该项目的环境影响报告表。
2、项目概况
项目名称：原料、产品罐区安全环保提升技术改造项目
建设单位：山东诚光工贸有限公司
建设性质：技术改造
建设地点：淄博市临淄区朱台镇工业集聚区山东诚光工贸有限公司现有厂区内
建设规模及内容：项目位于淄博市临淄区朱台镇工业集聚区山东诚光工贸有限公司现有厂区内，项目不新征土地，不新建厂房，淘汰东厂区原有部分老旧中间品储罐，在西厂区新建2台1000立方米甲醇储罐和1台1000立方米叔丁醇储罐设施，同时拆除东厂区老旧甲醇卸车设施，在西厂区配套建设甲醇、叔丁醇自动化定量装卸车设施，并配套水、电、气等部分公用设施建设，改造后产能不变。
投资情况：本项目总投资1100万元，其中环保投资100万元，占总投资的9%；
职工人数：本项目不新增职工定员，全部从现有职工中调配；
工作制度：生产采用四班三倒，每班工作8小时，年工作时间为8760小时。
本项目具体建设内容如下：
表2-2  项目主要建设内容一览表
	工程类别
	工程名称
	技改前工程内容
	技改后工程内容
	变化情况

	主体工程
	东厂区甲醇储罐
	1台1000m3固定顶罐，位于东厂区北侧原料罐区内
	1台1000m3固定顶罐，位于东厂区北侧原料罐区内
	储罐保持不变，仅周转量及周转次数减少

	
	东厂区叔丁醇产品中间罐区
	占地面积180m2，位于东厂区灌装间东侧，内设3台50m3叔丁醇产品卧式储罐
	占地面积180m2，位于东厂区灌装间东侧，内设1台50m3叔丁醇产品卧式储罐
	拆除现有2台储罐，仅保留1台

	
	西厂区储罐区
	--
	占地面积1280m2，围堰尺寸51.2m×25m×1m，位于西厂区，内设2台1000m3甲醇原料罐、1台1000m3叔丁醇产品罐
	本次新建储罐区

	
	东厂区装卸车区
	占地面积100m2，位于东厂区叔丁醇库棚北侧，内设甲醇及叔丁醇卸车设施
	占地面积100m2，位于东厂区叔丁醇库棚北侧，内设叔丁醇卸车设施
	拆除现有甲醇卸车设施，叔丁醇卸车设施保持不变

	
	西厂区装卸车区
	--
	占地面积520m2，位于西厂区储罐区南侧，内设甲醇自动化定量卸车设施及叔丁醇自动化定量装车设施
	本次新建装卸车区

	辅助工程
	西厂区办公室
	占地面积60m2，位于西厂区门卫室北侧
	--
	本次技改进行拆除

	
	西厂区门卫
	占地面积10m2，位于西厂区东南角
	占地面积10m2，位于西厂区东南角
	依托现有，保持不变

	公用工程
	供水系统
	周边自来水供水管网供给
	周边自来水供水管网供给
	依托现有，保持不变

	
	供电系统
	周边供电管网接入
	周边供电管网接入
	依托现有，保持不变

	
	制氮系统
	占地面积15m2，位于东厂区叔丁醇库棚内，内设1套制氮系统，供气能力200Nm3/h
	占地面积15m2，位于东厂区叔丁醇库棚内，内设1套制氮系统，供气能力200Nm3/h
	依托现有，保持不变

	环保工程
	废气
	储罐区呼吸废气及叔丁醇产品灌装废气收集后送先送西厂区水洗塔进行预处理，处理后废气送西厂区2台尾气炉进行焚烧处理后通过各自配套排气筒排放
	储罐区呼吸废气、装卸车废气及叔丁醇产品灌装废气收集后送先送西厂区水洗塔进行预处理，处理后废气送西厂区2台尾气炉进行焚烧处理后通过各自配套排气筒排放
	水洗塔及尾气炉均依托现有，本项目新建储罐呼吸废气及装卸车废气送入现有处理设施进行处理

	
	废水
	生活污水经化粪池暂存后由环卫部门清运；甲醛装置生产废水、厂区初期雨水经厂区污水管网输送至废水处理设施处理后全部回用于甲醛生产装置，不外排
	本次技改不新增职工定员，无新增生活污水产生；新建储罐区及装卸车区初期雨水收集后送东厂区现有废水处理设施处理后全部回用于甲醛生产装置，不外排
	废水处理设施依托现有

	
	
	西厂区布设1座容积100m3的废水池
	西厂区布设1座容积50m3的废水池、1座容积50m3的初期雨水池
	对废水池进行改造，一分为二。一半为废水池、一半为初期雨水池

	
	噪声
	采取隔声、减振等措施
	采取隔声、减振等措施
	保持不变

	
	固废
	危险废物暂存于危废暂存间，定期委托处置；生活垃圾由环卫部门定期清运
	危险废物暂存于危废暂存间，定期委托处置；生活垃圾由环卫部门定期清运
	危废暂存间依托现有

	
	风险防控
	西厂区露天布设1座120m3事故应急池
	西厂区布设1座120m3事故应急池，顶部棚盖覆土
	对事故应急池进行棚盖覆土施工



3、主要产品方案
本项目为原料、产品罐区安全环保提升技术改造项目，项目建成后公司产品方案仍为10万吨/年甲醛和1万吨/年叔丁醇，厂区总的原料消耗及产品产能均保持不变，储罐总储存能力变大，故减少了转运次数，减少了装卸车和开停车的次数。本项目储运方案及变化情况具体如下：
表2-3  本项目储运方案及变化情况一览表
	序号
	名称
	周转量t/a
	最大储存量t
	储存天数/d
	周转次数
	物料来源
	物料去向

	1
	甲醇
	技改前
	48000
	632
	4.8
	76
	外购
	进入甲醛生产装置

	
	
	技改后
	48000
	1896
	14.6
	25
	外购
	进入甲醛生产装置

	2
	叔丁醇
	技改前
	10000
	93.6
	3.4
	107
	来自叔丁醇生产装置
	送中间罐暂存后灌装

	
	
	技改后
	10000
	655.2
	24.3
	15
	来自叔丁醇生产装置
	5000吨进入中间罐暂存后灌装，5000吨送产品罐储存


本项目涉及到的物料理化性质如下：
表2-4  项目储存物料理化性质一览表
	序号
	物料名称
	理化性质

	1
	甲醇
	无色透明液体，沸点64.7℃，熔点-97.6℃，密度0.791g/cm³，易挥发，具有类似乙醇的微弱气味。其极性高，能与水、乙醇、乙醚等溶剂完全混溶。化学性质上，甲醇可燃性强（闪点11℃），燃烧产物为CO₂和H₂O；具有弱酸性（pKa≈15.5），可与活泼金属（如钠）反应生成甲醇钠（CH₃ONa）；在氧化剂（如KMnO₄）作用下可被氧化为甲醛或甲酸；与浓硫酸共热可脱水生成二甲醚。毒性极强，误服5–10 mL可致视神经损伤甚至失明，30 mL以上可能致死，蒸气对呼吸道和黏膜有强烈刺激性。

	2
	叔丁醇
	常温下为无色晶体（熔点25.5℃）或液体（沸点82.4℃），密度0.781g/cm³，易溶于水、乙醇、乙醚，具有类似樟脑的气味。其化学性质因叔碳结构高度稳定，难被氧化（需强氧化剂如K₂Cr₂O₇）；与浓硫酸共热可脱水生成异丁烯；在酸性条件下易发生SN1取代反应生成叔丁基卤化物；弱酸性（pKa≈19），可与强碱成盐。可燃（闪点11℃），蒸气对眼睛和呼吸道有刺激性，但毒性低于甲醇。


4、主要设备
1）储罐
本项目主要储罐设置情况如下：
表2-5  项目主要储罐设置情况一览表
	储罐名称
	储罐型式
	储罐容积m3
	规格（m）
（内径×壁高）
	储罐
个数
	工作温度
（℃）
	工作压力
(MPa)
	介质密度
kg/m3
	装填
系数
	变化情况

	甲醇原料罐
	固定顶
	1000
	Φ11m×11m
	1
	常温
	常压
	790
	0.8
	保持不变

	
	内浮顶
	1000
	Φ11m×11m
	2
	常温
	常压
	790
	0.8
	本次新增

	叔丁醇产品暂存罐
	卧式
	50
	Φ2.8m×9m
	1
	常温
	常压
	780
	0.8
	数量减少2个

	叔丁醇产品罐
	内浮顶
	1000
	Φ11m×11m
	1
	常温
	常压
	780
	0.8
	本次新增


2）机泵
本项目主要机泵设置情况如下：


表2-6  本项目主要机泵设置情况一览表
	名称
	型式
	数量
	材质
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	变化情况
	备注

	甲醇卸车泵
	离心泵
	2
	碳钢
	120
	80
	+2
	一用一备

	叔丁醇卸车泵
	淋洗泵
	2
	碳钢
	120
	80
	保持不变
	一用一备

	叔丁醇装车泵
	离心泵
	2
	碳钢
	120
	80
	+2
	一用一备


5、水平衡分析
1）给水
本项目不新增职工定员，全部从现有职工中调配。项目罐区运营过程中无用水环节。
2）排水
厂区排水系统按“清污分流”、“雨污分流”的原则进行建设。本项目水洗塔依托现有，水洗塔废水定期排出后回用于甲醛生产装置，无新增水洗废水产生。项目运营期废水主要为露天储罐区产生的初期雨水。
[bookmark: _Hlk192663356]本项目采用“雨污分流”方式，将露天储罐区雨水收集系统单独设计，初期雨水与后期清净雨水采用阀门切换，将初期雨水（前15min）收集起来汇入初期雨水池，并送至东厂区废水处理设施处理后回用，不外排。
初期雨水（前15min，P=2）水量计算采用淄博市暴雨强度公式：
q=2186.085(1+0.997lgP)/(t+10.328)0.791
式中：q—暴雨强度，L/（s·ha）；
P—设计重现期（取2年）；
t—设计降雨历时（分钟）。
Q＝q×Ψc×F×t
式中：Q—降雨量；
Ψc—径流系数，取0.9；
F—汇水面积。
根据现场踏勘，本项目露天汇水面积约0.16ha，径流系数取0.9。经计算，项目一次初期雨水量为28.57m3。一年降水次数按10次计算，则本项目初期雨水量为285.7m3/a。
本项目西厂区拟改造1座50m3的初期雨水池，可以容纳本项目一次降雨全部初期雨水。
本项目水平衡图如下：


图2-1  本项目水平衡图
本项目建成后全厂水平衡图如下：


图2-1  本项目建成后全厂水平衡图
6、劳动定员与工作制度
本次技改不新增职工定员，全部从现有职工中调配。实行四班三运转制，年工作时间为8760h。
7、厂区平面布置
本次技改新建储罐区及装卸车区均位于西厂区，自南向北依次为门卫室、装卸车区、储罐区、初期雨水池。
储罐区内共设置3个储罐，自南向北分别为1个叔丁醇产品罐、2个甲醇原料罐。
项目技改前全厂平面布置图详见附图5，技改完成后全厂平面布置图详见附图6。
8、环保投资
本项目总投资1100万元，其中环保投资100万元，占总投资的9%，主要用于废气治理、噪声治理、废水处理、固体废物处理等。项目环保投资情况见下表：
表2-7  环保投资一览表
	项目
	内容
	新增环保投资（万元）

	废气治理
	废气收集管线
	5

	废水治理
	新建废水收集管线、改造事故水池及初期雨水池
	40

	噪声治理
	隔声、减震
	2

	环境风险措施
	应急物资
	3

	
	项目区防渗施工
	50

	合计
	100




	工艺流程和产排污环节
	一、施工期生产工艺流程及产排污环节分析
本项目为原料、产品罐区安全环保提升技术改造项目，施工期主要工作为拆除西厂区内现有办公室及循环水池、东厂区内叔丁醇产品暂存罐及甲醇卸车设施，并在西厂区新建储罐区、装卸车区，同时对现有事故应急池进行棚盖并覆土施工，改造现有废水池。
技改项目建设周期约为12个月，施工建设过程中原有建构筑物及储罐拆除、场地清理、土石方挖掘、物料堆存及运输、设备运输及安装等环节会产生废气、噪声、废水和固废等污染物。
项目施工期产污环节具体如下：
①废气：施工期产生的废气主要为构筑物及储罐等拆除扬尘、施工扬尘、施工机械废气、储罐防腐防水工程涂装废气、储罐及管道焊接烟尘等。
②废水：施工期间废水主要是施工机械“跑、冒、滴、漏”产生的油污及露天机械被雨水冲刷后产生少量的含油废水以及施工人员生活污水。
③噪声：施工噪声主要来自施工机械、交通运输等。主要高噪声源有：挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、振捣棒、载重汽车等。根据国内使用各施工设备的资料类比，其噪声源声级一般在85～95dB(A)之间。
④固体废物：施工期产生的固废主要为废弃土石方、建筑垃圾、机加工下脚料、废油漆涂料、焊渣、生活垃圾及拆除的废旧储罐、设备、管线等。土石方主要来自场地平整和各单元建筑地基开挖，在自身利用完成后会产生部分弃方；建筑垃圾包括废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋等；机加工下脚料主要是安装工程的金属废料；生活垃圾主要是施工人员的日常生活废弃物；防腐防水工程涂装作业产生的废油漆涂料，焊接工程产生的焊渣等。
二、营运期生产工艺流程及产排污环节分析
本项目营运期主要涉及物料储存及装卸车，具体工艺流程如下：
原料甲醇由汽车槽车运入罐区卸车区，经鹤管由卸车泵输送至原料罐中（将鹤管的垂管插入罐车罐口，接近罐内底部液面以下部位进行液下装车作业）进行储存，然后经转料泵输送至生产装置区使用。叔丁醇产品自生产装置产出后部分经泵打入产品罐后由装车泵打入运输车中出厂外售，部分打入叔丁醇产品暂存罐后根据需求进行灌装。
装卸车及储存过程中产生的废气由管道收集后经水洗塔预处理后送尾气炉焚烧处理后通过配套排气筒排放。
本次新建的3个储罐均采用内浮顶储罐加装氮封工艺，氮封装置主要用于保持容器顶部保护气的压力恒定，以避免容器内物料与空气直接接触，减少物料挥发。氮封工艺能够有效降低储罐自身小呼吸造成的损失。
本项目运营期生产工艺及产污环节如下：


图2-2  本项目运营期工艺流程及产污环节图
2、产污环节
本项目主要污染物产生环节如下：
表2-8  本项目污染物产生环节一览表
	类别
	污染源
	主要污染物
	治理措施
	排放去向

	废气
	储罐呼吸废气
	VOCs、甲醇
	收集后经水洗塔预处理后送尾气炉焚烧处理
	经DA001/DA002排放

	
	装车废气
	VOCs
	
	

	
	灌装废气
	VOCs
	
	

	
	动静密封处泄漏
	VOCs
	定期进行LDAR泄漏检测与修复
	无组织排放

	废水
	初期雨水
	COD、氨氮、石油类、SS
	收集后送东厂区现有废水处理设施处理
	回用于甲醛生产装置，不外排

	噪声
	各类机泵运转噪声
	LAeq
	加强设备维护管理，并采取相应的隔声、减振措施

	固废
	污水处理污泥
	盐泥等
	暂存于危废暂存间
	定期委托有资质单位处置

	
	废润滑油
	油类物质等
	
	

	
	废润滑油桶
	沾染油类物质的包装桶
	
	




	与项目有关的原有环境污染问题
	一、现有项目环保手续执行情况
公司分为东、西厂区及办公区。东厂区现有项目为“5万吨/年甲醛改扩建项目”、“10000吨/年叔丁醇精制生产项目”；西厂区原现有项目为“2万吨/年片碱项目”该项目目前已不再生产，生产装置已全部拆除，仅保留2套尾气炉处理东厂区废气。
现有项目环保手续履行情况详见前述表2-1。
二、现有项目生产工艺及产污分析
1、5万吨/年甲醛改扩建项目
原料甲醇用泵送入高位槽，以一定的流量经过滤器进入间接蒸汽加热器。同时在蒸发器底部由鼓风机送入经除去灰尘和杂质的定量空气。空气鼓泡通过被加热45～60℃的甲醇层时被甲醇蒸汽所饱和，每升甲醇和空气混合物中加入一定量的水蒸汽。为了保证混合气体在进入反应器后立即进行反应，以及避免混合气中存在甲醇凝液，还常将混合气体进行过热。过热在过热器E202中进行，过热温度为105～120℃。过热后的混合气体经阻火过滤器V207，以阻止氧化器中可能燃烧时影响到蒸发系统；再经过热器滤除含铁杂质，进入氧化器R201，在催化剂作用下，与380～650℃发生催化氧化和脱氢反应。
氧化器由两部分组成，上部是反应部分，在气体入口处连接一锥型的顶盖，使气体分布均匀，然后原料混合气在置于搁板上催化剂层中进行催化反应。为了防止催化剂过热，在催化剂层中装有冷却蛇管，通入冷水以带出部分反应热。氧化器下部是一紫铜管的列管式冷凝器，管外通冷却水冷却，从反应部分来的反应气体在这里迅速冷却至l00～130℃，以防止甲醛在高温下发生深度氧化等副反应；但也不能冷却到过低温度，以免甲醛聚合，造成聚合物堵塞管道。铁能促进甲醇深度氧化分解，因此反应部分和冷却管采用紫铜和不锈铜。
在650℃银催化剂作用下，甲醇发生脱氢、氧化反应。出氧化器的反应气体进入第一吸收塔T101，将大部分甲醛吸收；未被吸收的气体再进入第二吸收塔T102底部，从塔顶加入一定量的冷水进行吸收。由第二吸收塔塔底采出的稀甲醛溶液经循环泵P104A/B/C打入第一、第二吸收塔，作为吸收剂的一部分。自第一吸收塔塔底引出的吸收液经冷却器E203冷却后，由泵抽出，一部分返回塔，一部分送入冷却器冷却后得到产品，即为含10%甲醇的甲醛水溶液，甲醇的存在可防止甲醛聚合。甲醛产率约80%。
由第二吸收塔排出的尾气（氢气、一氧化碳、甲醛）送燃烧炉燃烧用于产生蒸汽，供生产使用。
甲醛项目生产工艺流程及产污环节图具体如下：





图2-3  现有甲醛生产装置工艺流程及产污环节图




	与项目有关的原有环境污染问题
	2、10000吨/年叔丁醇精制生产项目
叔丁醇精制利用共沸精馏的特点，依据物系的共沸性质、汽-液平衡和液-液平衡关系提纯化合物。正己烷-叔丁醇-水能够形成最低恒沸物，其共沸点为58.5℃，与叔丁醇的沸点82℃相差很大，所以容易分离。具体工艺流程如下：
来自500m3原料储罐的叔丁醇原料经进料泵送至预热器，加热至60℃后与正己烷一同进精馏塔塔釜（观察液位），通过再沸器给料加热变成气态，控制塔釜温度，塔釜温度90℃，回流控制塔顶温度，控制塔顶温度78℃；塔底采出成品叔丁醇。
部分有色叔丁醇原料（约占1%）需先进行加水脱色处理，去除有色杂质。来自罐车的有色叔丁醇原料经进料泵送至脱色塔升温变成气态，蒸发出的叔丁醇经冷凝器冷凝后进入回流罐，再由进料泵送至预热器后精制叔丁醇。脱色塔脱出水进入“絮凝沉淀+间接加热蒸发”设施处理，回用于甲醛生产，不外排。
共沸剂正己烷与少量的产品从塔顶经冷凝器冷凝进回流罐南仓，由于正己烷与叔丁醇在回流罐中分层，共沸剂自流至北仓经泵打入精馏塔顶循环利用；南仓底部的混合液（主要为水及少量叔丁醇）经泵或自流进入回收塔进行回收叔丁醇；
回收塔塔顶物料落入塔釜经再沸器加热，气相物料（大部分叔丁醇及少量水）升至塔顶经塔顶冷凝器后进入回流罐，作为原料叔丁醇再次进入精馏塔内进行提纯。回收塔产生的废水从塔底排出。
叔丁醇项目生产工艺流程及产污环节图具体如下：

图2-4  现有叔丁醇装置生产工艺流程及产污环节图
3、产污环节汇总
诚光工贸现有项目产排污环节汇总如下：
表2-9  现有项目污染物产生排放情况汇总表
	类别
	污染源
	主要污染物
	治理措施
	排放去向

	废气
	G1-1甲醇中间罐废气
	甲醇
	收集后经水洗预处理后送西厂区2台尾气炉焚烧处理
	分别经DA001（24m高，内径0.5）、DA002（15m高、内径0.5）排放

	
	G1-2吸收塔废气
	VOCs、甲醇、甲醛
	
	

	
	G1-3甲醛中间罐废气
	甲醛
	
	

	
	G1-4甲醇储罐废气
	甲醇
	
	

	
	G1-5甲醛储罐废气
	甲醛
	
	

	
	G2-1精馏塔冷凝不凝气
	VOCs、正己烷
	
	

	
	G2-2回流罐废气
	VOCs
	
	

	
	G2-3回收塔冷凝不凝气
	VOCs
	
	

	
	G2-4脱色塔冷凝不凝气
	VOCs
	
	

	
	G2-5脱色塔回流罐废气
	VOCs
	
	

	
	G2-6叔丁醇储罐废气
	VOCs
	
	

	
	G2-7叔丁醇产品灌装废气
	VOCs
	
	

	
	现有动静密封处泄漏
	VOCs、甲醛
	定期进行LDAR泄漏检测与修复
	无组织排放

	废水
	W2-1回收塔塔底脱出水
	CODcr、氨氮、BOD5、SS
	经厂区污水处理设施处理（处理工艺为：絮凝沉淀+间接加热蒸发），蒸发处理产生蒸气经管线输送至甲醛项目吸收塔吸收处理，进入甲醛吸收工序，回用于甲醛生产，不外排

	
	W2-2脱色塔塔底脱出水
	CODcr、氨氮、BOD5、SS
	

	
	W3离子交换装置排污水
	盐类、SS
	

	
	W4地面设备冲洗废水
	COD、氨氮、SS
	

	
	W5循环冷却排污水
	盐类、SS
	

	
	W6初期雨水
	COD、氨氮、SS、石油类
	

	
	W7反渗透浓水
	COD、氨氮、盐类
	回用于甲醛吸收塔

	
	W8生活污水
	COD、氨氮、SS
	化粪池收集后环卫部门清运

	噪声
	各类机泵运转噪声
	LAeq
	加强设备维护管理，并采取相应的隔声、减振、消音措施

	固废
	危险废物
	废水处理污泥
	盐类等
	暂存于危废暂存间，定期委托处置

	
	
	废活性炭
	活性炭、甲醇等
	

	
	
	废润滑油
	油类
	

	
	
	废润滑油桶
	沾染润滑油的包装桶
	

	
	一般固废
	废银触媒
	--
	厂家回收

	
	
	废包装材料
	--
	厂家回收

	

	
	废离子交换树脂
	--
	厂家回收

	
	
	废反渗透膜
	--
	厂家回收

	
	生活垃圾
	垃圾、纸屑等
	环卫部门定期清运


三、现有项目“三废”达标排放情况
1、废气
（1）有组织废气
1）有组织废气达标情况分析
根据前述，现有项目有组织废气收集后经水洗预处理后送西厂区2台尾气炉焚烧处理，处理后废气经配套DA001及DA002排气筒排放。其中，DA001排气筒安装有VOCs在线监测系统，其他污染物采用手工监测。本次环评收集了DA001排气筒VOCs近3个月在线监测数据及2025年9月8日山东中熙环境检测服务有限公司出具的山东诚光工贸有限公司现有例行检测报告“ZXJC/BG202509080、ZXJC/BG202509081”，监测结果统计如下：
表2-10  DA001排气筒VOCs在线监测数据（小时值）
	时间
	实测浓度(mg/m3)
	折算浓度(mg/m3)
	氧含量(%)
	废气排放量（m3/h）

	2025.1
	1.16~21.5
	1.51~27.4
	6.28~7.41
	11186~13786

	2025.2
	1.33~20.0
	1.56~24.3
	5.44~6.45
	13461~14497

	2025.3
	0.72~24.8
	0.85~30.8
	4.47~7.10
	5981~14905


表2-11  DA001排气筒氮氧化物、甲醇、甲醛例行检测结果统计表
	检测日期
	2025年9月5日

	检测点位
	DA001排气筒出口

	排气筒高度/监测断面尺寸（m）
	24/0.8

	监测频次
	第一次
	第二次
	第三次

	烟温（℃）
	69.1
	69.2
	69.6

	流速（m/s）
	7.4
	7.7
	7.6

	含氧量（%）
	4.66
	4.34
	4.19

	标干流量（m3/h）
	10068
	10427
	10302

	氮氧化物
	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND

	
	折算浓度（mg/m3）
	--
	--
	--

	
	排放速率（kg/h）
	--
	--
	--

	甲醇
	排放浓度（mg/m3）
	8.53
	7.66
	13.8

	
	折算浓度（mg/m3）
	9.40
	8.28
	14.78

	
	排放速率（kg/h）
	0.0859
	0.0799
	0.1422

	甲醛
	排放浓度（mg/m3）
	1.25
	1.65
	1.20

	
	折算浓度（mg/m3）
	1.38
	1.78
	1.28

	
	排放速率（kg/h）
	0.0126
	0.0172
	0.0124


表2-12  DA002排气筒氮氧化物、非甲烷总烃、甲醇、甲醛例行检测结果统计表
	检测日期
	2025年9月5日

	检测点位
	DA002排气筒出口

	排气筒高度/监测断面尺寸（m）
	15/0.7

	监测频次
	第一次
	第二次
	第三次

	烟温（℃）
	98.5
	104.3
	101.1

	流速（m/s）
	6.6
	7.1
	6.9

	含氧量（%）
	1.27
	1.67
	1.11

	标干流量（m3/h）
	6326
	6683
	6545

	氮氧化物
	排放浓度（mg/m3）
	3
	3
	4

	
	折算浓度（mg/m3）
	1.8
	1.9
	2.4

	
	排放速率（kg/h）
	0.0190
	0.0200
	0.0262

	非甲烷总烃
	排放浓度（mg/m3）
	30.7
	34.2
	30.5

	
	折算浓度（mg/m3）
	28.0
	31.8
	27.6

	
	排放速率（kg/h）
	0.1942
	0.2286
	0.1996

	甲醇
	排放浓度（mg/m3）
	12.7
	14.3
	15.5

	
	折算浓度（mg/m3）
	11.6
	13.3
	14.0

	
	排放速率（kg/h）
	0.0803
	0.0956
	0.1014

	甲醛
	排放浓度（mg/m3）
	1.84
	1.74
	1.97

	
	折算浓度（mg/m3）
	1.68
	1.62
	1.78

	
	排放速率（kg/h）
	0.0116
	0.0116
	0.0129


综上所述，现有项目各排气筒：
DA001排气筒外排非甲烷总烃最大排放浓度为30.8mg/m3、最大排放速率为0.271kg/h，甲醇最大排放浓度为14.78mg/m3、最大排放速率为0.1422kg/h，甲醛最大排放浓度为1.78mg/m3、最大排放速率为0.0172kg/h，能够满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工》（DB37/2801.6－2018）表1限值要求（非甲烷总烃：60mg/m3/3.0kg/h；甲醇：50mg/m3；甲醛：5mg/m3）；外排氮氧化物未检出，能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”限值要求。
DA002排气筒外排非甲烷总烃最大排放浓度为31.8mg/m3、最大排放速率为0.2286kg/h，甲醇最大排放浓度为14.0mg/m3、最大排放速率为0.1014kg/h，甲醛最大排放浓度为1.78mg/m3、最大排放速率为0.0129kg/h，能够满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工》（DB37/2801.6－2018）表1限值要求（非甲烷总烃：60mg/m3/3.0kg/h；甲醇：50mg/m3；甲醛：5mg/m3）；外排氮氧化物最大排放浓度为4mg/m3、最大排放速率为0.0262kg/h，能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”限值要求。
同时，考虑到现有项目废气焚烧过程中可能会有次生颗粒物的产生，本次环评委托山东中熙环境检测服务有限公司于2026年5月30日对现有DA001及DA0002排气筒进行了补充监测（报告编号：ZXJC/BG202605331），报告显示DA001及DA0002排气筒外排颗粒物均未检出，具体监测结果如下：
表2-13  DA001排气筒颗粒物例行检测结果统计表
	检测日期
	2026年5月30日

	检测点位
	DA001排气筒出口

	排气筒高度/监测断面尺寸（m）
	24/0.8

	烟温（℃）
	89.5
	90.5
	89.9

	流速（m/s）
	8.3
	8.9
	8.6

	标干流量（m3/h）
	10344
	11021
	10750

	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND

	排放速率（kg/h）
	--
	--
	--


表2-14  DA002排气筒颗粒物例行检测结果统计表
	检测日期
	2026年5月30日

	检测点位
	DA002排气筒出口

	排气筒高度/监测断面尺寸（m）
	15/0.7

	烟温（℃）
	97.2
	95.2
	94.5

	流速（m/s）
	3.5
	3.7
	3.8

	标干流量（m3/h）
	3394
	3601
	3694

	排放浓度（mg/m3）
	ND
	ND
	ND

	排放速率（kg/h）
	--
	--
	--


2）现有项目有组织废气排放量核算
本次评价根据企业2025年度排污许可执行报告对现有项目有组织废气污染物实际排放量进行核算，相关结果核算如下：
表2-15  现有项目有组织废气实际排放量核算结果统计表
	污染源
	污染物
	实际排放量（t/a）
	生产负荷
	折满负荷后排放量（t/a）
	核算依据

	DA001排气筒
	非甲烷总烃
	0.626
	70%
	0.894
	2025年度在线系统统计数据

	
	甲醇
	0.883
	
	1.261
	2025年度全年例行检测数据平均排放速率×年运行时间

	
	甲醛
	0.135
	
	0.193
	

	
	NOx
	0.199
	
	0.284
	

	DA002排气筒
	非甲烷总烃
	2.149
	70%
	3.070
	

	
	甲醇
	0.727
	
	1.039
	

	
	甲醛
	0.085
	
	0.121
	

	
	NOx
	0.138
	
	0.197
	

	合计
	总VOCs
	4.605
	/
	6.579

	
	其中
	非甲烷总烃
	2.775
	/
	3.964

	
	
	甲醇
	1.61
	/
	2.300

	
	
	甲醛
	0.22
	/
	0.314

	
	NOx
	0.337
	/
	0.481

	备注：由于非甲烷总烃的检测方法中不包含甲醇、甲醛，故现有项目全厂有组织废气排放量为非甲烷总烃、甲醇、甲醛的合计排放量。


为方便后续“三本账”计算，本次环评对现有储罐呼吸废气及灌装废气排放量进行理论核算，具体如下：
①甲醇原料罐
现有甲醇原料罐为固定顶储罐，固定顶储罐“呼吸”废气的核算采用《石化行业VOCS污染源排查工作指南》中“固定顶罐总损耗”计算方法进行计算，具体公式详见“运营期环境影响和保护措施-有组织废气”。计算结果如下：



表2-16a  现有甲醇原料罐呼吸废气产生情况计算表
	物料
名称
	储罐数量/座
	理化参数
	气象参数
	储罐构造参数
	静置
损失
(t/a)
	年周转量/万t
	工作
损失
(t/a)
	合计(t/a)

	
	
	密度t/m3
	摩尔质量(g/g-mol)
	真实蒸汽压(kpa)
	大气压(kPa)
	日平均最高环境温度(℃)
	日平均最低环境温度(℃)
	水平面太阳能总辐射(Btu/ft2.day)
	容积(m3)
	直径(m)
	罐壁/顶颜色
	呼吸阀压力设定 (pa)
	呼吸阀真空设定(pa)
	罐体高度(m)
	年平均储存高度(m)
	
	
	
	

	甲醇
	1
	0.79
	32
	12.91
	101.3
	26.7
	-2.2
	1305
	1000
	11
	白色
	355
	-295
	11
	8.8
	0.795
	4.8
	10.892
	11.687


②叔丁醇产品暂存罐
现有叔丁醇产品暂存罐为卧式固定顶储罐，固定顶储罐“呼吸”废气的核算采用《石化行业VOCS污染源排查工作指南》中“固定顶罐总损耗”计算方法进行计算，具体公式详见“运营期环境影响和保护措施-有组织废气”。计算结果如下：
表2-16b  现有叔丁醇产品暂存罐呼吸废气产生情况计算表
	物料
名称
	储罐数量/座
	理化参数
	气象参数
	储罐构造参数
	静置
损失
(t/a)
	年周转量/万t
	工作
损失
(t/a)
	合计(t/a)

	
	
	密度t/m3
	摩尔质量(g/g-mol)
	真实蒸汽压(kpa)
	大气压(kPa)
	日平均最高环境温度(℃)
	日平均最低环境温度(℃)
	水平面太阳能总辐射(Btu/ft2.day)
	容积(m3)
	直径(m)
	罐壁/顶颜色
	呼吸阀压力设定(pa)
	呼吸阀真空设定(pa)
	罐体长度(m)
	
	
	
	

	叔丁醇
	1
	0.78
	74
	4.05
	101.3
	26.7
	-2.2
	1305
	50
	2.8
	白色
	355
	-295
	8.9
	0.165
	1
	0.382
	0.877

	
	1
	0.78
	74
	4.05
	101.3
	26.7
	-2.2
	1305
	50
	2.8
	白色
	355
	-295
	8.9
	0.165
	
	
	

	
	1
	0.78
	74
	4.05
	101.3
	26.7
	-2.2
	1305
	50
	2.8
	白色
	355
	-295
	8.9
	0.165
	
	
	


③灌装废气
根据项目实际运行经验并类比同类建设项目，项目叔丁醇产品灌装过程中产污系数为0.5‰-吨产品。根据前述，本项目需灌装的叔丁醇产品量为10000吨，则本项目灌装过程中VOCs产生量为5t/a。
④呼吸废气及灌装废气汇总
根据前述，现有项目储罐呼吸废气及灌装废气经水洗塔预处理后送西厂区2台尾气炉焚烧处理后经配套DA001/DA002排气筒排放。“水洗+焚烧”综合处理效率取96.5%，则处理后现有甲醇原料罐、叔丁醇产品暂存罐呼吸废气及灌装废气排放量具体如下：
表2-17  现有储罐呼吸废气及灌装废气产排情况表
	序号
	污染物名称
	产生量（t/a）
	治理设施
	处理效率
	排放量（t/a）

	1
	总VOCs
	17.564
	水洗（30%）+焚烧（95%）
	96.5%
	0.615

	2
	其中
	甲醇
	11.687
	
	
	0.409


（2）无组织废气
现有项目无组织废气产生环节主要为设备动静密封点废气。根据2025年9月8日山东中熙环境检测服务有限公司出具的山东诚光工贸有限公司现有项目例行检测报告“ZXJC/BG202509081”显示，现有项目无组织废气排放情况见下表：
表2-18  现有项目厂界无组织废气监测结果一览表
	监测项目
	监测时间
	监测结果（mg/m3）
	最大值（mg/m3）

	
	
	1#厂界上风向
	2#厂界下风向
	3#厂界下风向
	4#厂界下风向
	

	VOCs
	2025.08.01
	1.07~1.17
	1.37~1.89
	1.52~1.91
	1.35~1.93
	1.93


根据上表可知，现有项目厂界VOCs（非甲烷总烃）浓度最大值为1.93mg/m3，能够满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工企业》（DB37/2801.6-2018）表3中标准要求。
3）现有项目无组织废气排放量核算
现有项目无组织废气主要从设备动静密封处泄漏进行核算。根据现有项目2025年度挥发性有机物泄漏检测与修复（LDAR）检测报告，现有项目无组织VOCs排放量汇总如下：
表2-19  现有项目无组织废气排放量核算汇总表
	排放源
	污染物
	排放量（t/a）
	排放形式

	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	合计
	

	设备动静密封点泄漏
	VOCs合计
	0.125
	0.458
	0.128
	0.431
	1.142
	无组织排放

	
	其中
	甲醇
	0.063
	0.229
	0.064
	0.216
	0.572
	

	
	
	甲醛
	0.050
	0.183
	0.051
	0.172
	0.456
	


附注——现有甲醇原料罐、叔丁醇产品暂存罐及装卸车区动静密封点泄漏量核算
现有项目设备动静密封点泄漏量计算参照《排污许可证申请与核发技术规范 石化行业》（HJ853-2017）中废气年许可排放量计算方法。具体公式详见“运营期环境影响和保护措施-无组织废气”。计算结果具体如下：
表2-20  现有甲醇原料罐、叔丁醇产品暂存罐及装卸车区动静密封点泄漏量核算汇总表
	类别
	名称
	数量/个
	排放速率（kg/h）
	运行时间（h/a）
	排放量（t/a）

	现有甲醇原料罐、叔丁醇产品暂存罐及装卸车区
	气体阀门
	0
	0.024
	8760
	0

	
	开口阀或开口管线
	25
	0.03
	8760
	0.020

	
	有机液体阀门
	150
	0.036
	8760
	0.142

	
	法兰或连接件
	420
	0.044
	8760
	0.486

	
	泵、压缩机、搅拌器、泄压设备
	8
	0.14
	8760
	0.029

	
	其他
	0
	0.073
	8760
	0

	VOCs合计
	603
	--
	--
	0.677

	其中
	甲醇
	
	
	
	0.542


（3）现有项目废气排放情况汇总
现有项目废气排放情况汇总如下：
表2-21  现有项目废气排放情况汇总表
	序号
	排放形式
	污染物名称
	排放量（t/a）

	1
	有组织
	NOx
	0.481

	
	
	VOCs
	6.579

	
	
	其中
	甲醇
	2.300

	
	
	
	甲醛
	0.314

	2
	无组织
	VOCs
	1.142

	
	
	其中
	甲醇
	0.572

	
	
	
	甲醛
	0.456

	合计排放量
	NOx
	0.481

	
	VOCs合计
	7.721

	
	其中
	甲醇
	2.872

	
	
	甲醛
	0.77


2、废水
通过核查现有项目环评及验收报告，现有项目废水主要为回收塔塔底脱出水、脱色塔塔底脱出水、离子交换树脂装置排污水、地面设备冲洗废水、循环冷却排污水、反渗透浓水及生活污水。其中，回收塔塔底脱出水、脱色塔塔底脱出水、离子交换树脂装置排污水、地面设备冲洗废水、循环冷却排污水经厂区污水处理设施处理（处理工艺为：絮凝沉淀+间接加热蒸发），蒸发处理产生蒸气经管线输送至甲醛项目吸收塔吸收处理，进入甲醛吸收工序，回用于甲醛生产，不外排；反渗透浓水回用于甲醛吸收塔，不外排；生活污水经化粪池收集后环卫部门清运。综上所述，现有项目无废水外排。
3、噪声
现有项目噪声主要为各类生产设备、泵类、风机等运行时产生的机械噪声，其噪声水平一般在85～95dB(A)之间。本次评价收集了2025年9月8日山东中熙环境检测服务有限公司出具的山东诚光工贸有限公司现有例行检测报告“ZXJC/BG202509081”，监测结果统计如下：
表2-22  现有项目厂界噪声监测统计结果一览表（单位：dB/A）
	检测日期
	2025年9月5日

	编号
	监测地点
	昼间/dB（A）
	夜间/dB（A）

	
	
	时间
	结果
	时间
	结果

	1#
	东厂界
	09:02
	56.6
	23:22
	45.7

	2#
	南厂界外1m
	09:10
	55.9
	23:29
	48.2

	3#
	西厂界外1m
	09:20
	58.5
	23:37
	47.0

	4#
	北厂界
	09:29
	56.2
	23:44
	46.3

	最大值
	58.5
	48.2

	评价标准
	60
	50

	达标情况
	达标
	达标

	注：受检单位厂外检测条件受限，故1#及4#点位设置在厂界内。


根据以上例行监测结果，现有项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
4、固废
现有项目固体废物主要分类危险废物、一般固废及生活垃圾三大类，具体产排情况如下：


表2-23  现有项目固体废物产排情况汇总表
	固废名称
	产生工序
	主要成分
	属性
	废物代码
	产生量
	处理措施

	废活性炭
	甲醛装置
	活性炭等
	危险废物
	HW49
900-039-49
	5t/a
	暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置

	污泥
	污水处理
	盐泥等
	危险废物
	HW08
900-210-08
	1.5t/a
	

	废润滑油
	设备维护
	润滑油等
	危险废物
	HW08
900-217-08
	0.5t/a
	

	废润滑油桶
	设备维护
	沾染油类物质的包装桶
	危险废物
	HW08
900-249-08
	0.01t/a
	

	废银触媒
	甲醛装置
	银
	一般固废
	--
	0.08t/a
	厂家回收

	废包装材料
	原料包装
	废包装物等
	一般固废
	--
	1t/a
	厂家回收

	废离子交换树脂
	软水制备
	离子交换树脂
	一般固废
	--
	0.05t/a
	厂家回收

	废反渗透膜
	纯水制备
	反渗透膜
	一般固废
	--
	0.02t/a
	厂家回收

	生活垃圾
	职工生活
	果皮、纸屑等
	/
	/
	2.4t/a
	环卫清运


由上表可知，现有项目各类固废均得到合理处置。
六、排污许可执行情况及总量符合性分析
山东诚光工贸有限公司首次取得排污许可证时间为2020年7月9日，2024年12月18日重新申请了排污许可证，有效期为2024年12月18日至2029年12月17日，许可证编号为：91370305675536639E001P。
山东诚光工贸有限公司自取得排污许可证，正常运行时，严格按照排污许可证的内容执行，完成了季度及年度执行报告，符合排污许可要求。
表2-24  现有项目许可排放量满足情况
	类别
	污染物名称
	排放量t/a
	排污许可量t/a
	排污许可满足情况

	有组织废气
	NOx
	0.481
	2.198
	满足

	
	VOCs
	6.579
	7.408
	满足

	无组织废气
	VOCs
	1.142
	2.026
	满足


七、现有项目存在的问题及整改措施
本次环评通过现场踏勘，发现如下环保问题：
表2-25  厂区现状存在的问题及整改情况一览表
	序号
	存在的问题
	整改建议
	整改完成期限

	1
	根据现有项目所用原材料、工艺原理及核查现有环评报告，现有叔丁醇生产装置废气污染因子中含有正己烷，现有排污许可证中未填报正己烷相关信息；有组织废气监测计划中未填报正己烷。
	及时变更排污许可证，污染因子中增加正己烷；及时修订自行监测方案，有组织废气监测因子增加正己烷，无组织废气监测因子中增加甲醇、甲醛；项目后续运行过程中严格按照自行检测方案要求对废气、废水、噪声等进行检测。
	2026.8

	2
	[bookmark: _GoBack]现有排污许可证无组织废气检测计划中未填报甲醛、甲醇监测因子。
	
	

	3
	现有自行监测方案中未对有组织正己烷及无组织甲醛、甲醇进行检测。
	
	







三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	一、环境功能概况
根据淄博市环境功能区划，该项目所在区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准适用区，地表水运粮河属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水体，地下水环境属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准适用区，声环境属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准适用区。
二、环境质量现状
1、大气环境
①基本污染物
根据淄博市生态环境局发布的《2024年12月份及全年环境空气质量情况通报》，2024年，全市良好天数238天（国控），同比增加19天。重污染天数4天，同比减少4天。其中，二氧化硫（SO2）13微克/立方米，同比恶化8.3%；二氧化氮（NO2）33微克/立方米，同比改善2.9%；可吸入颗粒物（PM10）69微克/立方米，同比改善8.0%；细颗粒物（PM2.5）40微克/立方米，同比改善2.4%；一氧化碳（CO）1.2毫克/立方米，同比恶化9.1%；臭氧（O3）194微克/立方米，同比改善2.0%。全市综合指数为4.68，同比改善2.7%。
表3-1  临淄区环境质量现状评价一览表（单位μg/m3、COmg/m3）
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	单项指标达标情况
	区域质量达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	73
	70
	超标
	不达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	39
	35
	超标
	

	SO2
	年平均质量浓度
	13
	60
	达标
	

	NO2
	年平均质量浓度
	30
	40
	达标
	

	CO
	保证率95%日均浓度
	1.6
	4.0
	达标
	

	O3
	保证率90%日最大8小时滑动浓度
	186
	160
	超标
	


根据上表可知，2024年临淄区SO2、NO2、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，PM10、PM2.5、O3不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，项目所在区域为不达标区。
为了不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施。根据淄环委[2022]1号《关于印发淄博市新一轮“四减四增”三年行动方案的通知》及相关要求，采取调整产业结构，减少过剩和落后产业，增加新的增长动能；调整能源结构，减少煤炭消费，增加清洁能源使用；调整运输结构，减少公路运输量，增加铁路运输量；调整农业投入结构，减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量。全面改善全市生态环境质量。
通过采取上述大气污染防治措施后，区域环境空气质量将有所改善。
2、地表水环境
项目厂区周边纳污河流为运粮河，运粮河最终汇入乌河。根据淄博市生态环境局公布的《河流水质状况》（网站链接：http://60.210.111.130:8623/zbhl/Web/index.html)，临淄区运粮河入乌河断面近1年水质信息情况如下：
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图3-1  运粮河入乌河断面近1年水质信息情况图
根据上图可知，近1年运粮河入乌河断面氨氮不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。
临淄区积极推进乌河及运粮河综合治理项目。该项目河道整治工程中对乌河河道进行清淤疏浚、岸坡修整，局部生态护砌等，改善河道的生态环境，通过截污蓄清形成连续水面，以河道生态水系建设为依托，利用各种植物措施，恢复河道自净能力，净化水质，缓解水污染、生态退化等威胁。采取以上措施后，水质将得到改善。
3、声环境
本项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标，因此，不对声环境质量现状进行评价。
4、地下水
为了解项目区域声环境质量现状，本次环评引用2025年9月山东奥维诺检测技术有限公司出具的山东诚光工贸有限公司地下水例行检测报告“AWNHJ-2025-2180”，根据编制指南以及相关导则的技术要求，监测数据时效性符合规定。具体监测数据及统计结果具体如下：
表3-2  地下水例行检测结果一览表
	监测项目
	单位
	监测结果
	监测项目
	单位
	监测结果

	pH
	无量纲
	7.4（24.9℃）
	挥发酚
	mg/L
	0.0003L

	色度
	度
	5
	锰
	μg/L
	0.01L

	臭和味
	--
	无
	铜
	μg/L
	1L

	总硬度
	mg/L
	428
	铅
	μg/L
	10L

	溶解性总固体
	mg/L
	567
	镉
	μg/L
	1L

	浑浊度
	NTU
	0.8
	锌
	mg/L
	0.05L

	肉眼可见物
	--
	无
	铝
	μg/L
	10L

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05L
	铁
	μg/L
	0.03L

	高锰酸盐指数
	mg/L
	2.58
	钠
	mg/L
	33.8

	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.55
	汞
	μg/L
	0.04L

	氟化物
	mg/L
	0.40
	砷
	μg/L
	0.3L

	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.416
	硒
	μg/L
	0.4L

	三氯甲烷
	μg/L
	0.4L
	氨氮（以N计）
	mg/L
	0.48

	四氯化碳
	μg/L
	0.4L
	硫化物
	mg/L
	0.003L

	苯
	μg/L
	0.4L
	碘化物
	mg/L
	0.002L

	甲苯
	μg/L
	0.3L
	硫酸盐
	mg/L
	76.6

	氯化物
	mg/L
	98.5
	石油类
	mg/L
	0.01L

	六价铬
	mg/L
	0.004L
	甲醇
	mg/L
	0.2L

	氰化物
	mg/L
	0.002L
	甲醛
	mg/L
	0.05L


表3-3  地下水水质现状评价结果汇总表
	序号
	评价因子
	标准指数

	1
	pH
	0.200

	2
	总硬度
	0.951

	3
	溶解性总固体
	0.567

	4
	浑浊度
	0.267

	5
	高锰酸盐指数（以O2计）
	0.860

	6
	硝酸盐(以N计)
	0.028

	7
	氟化物
	0.400

	8
	亚硝酸盐(以N计)
	0.461

	9
	氯化物
	0.394

	10
	钠
	0.169

	11
	氨氮
	0.960

	12
	硫酸盐
	0.306

	备注：未检出的不予评价。




根据上表数据，项目所在区域地下水环境质量能够满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。
5、土壤
为了解本项目区域土壤环境质量现状，本次环评引用2026年1月山东九盛检测科技有限公司出具的山东诚光工贸有限公司土壤例行检测报告“九盛（检）字2025第12131号”，根据编制指南以及相关导则的技术要求，监测数据时效性符合规定。具体监测数据及统计结果如下：
表3-4  土壤例行监测结果一览表
	监测
点位
	取样层次
	监测项目与结果

	
	
	砷
(mg/kg)
	镉
(mg/kg)
	铜
(mg/kg)
	铅
(mg/kg)
	汞
(mg/kg)
	六价铬(mg/kg)
	镍
(mg/kg)
	四氯化碳（μg/kg）

	1#
	0~0.5m
	10.7
	0.22
	54
	30
	0.052
	ND
	35
	9.4

	2#
	0~0.5m
	5.12
	0.21
	29
	30
	0.061
	ND
	27
	14.2

	3#
	0~0.5m
	9.15
	0.23
	30
	20
	0.063
	ND
	23
	11.3

	4#
	0~0.5m
	9.11
	0.21
	41
	29
	0.046
	ND
	51
	11.8

	5#
	0~0.5m
	13.0
	0.20
	34
	29
	0.048
	ND
	62
	11.9

	6#
	0~0.5m
	8.92
	0.20
	32
	28
	0.044
	ND
	32
	12.0

	监测
点位
	取样层次
	监测项目与结果

	
	
	氯仿（μg/kg）
	氯甲烷（μg/kg）
	1,1-二氯乙烷（μg/kg）
	1,2-二氯乙烷（μg/kg）
	1,1-二氯乙烯（μg/kg）
	顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg）
	反-1,2-二氯乙烯（μg/kg）
	二氯甲烷（μg/kg）

	1#
	0~0.5m
	4.8
	ND
	3.3
	2.2
	19.1
	2.6
	3.3
	ND

	2#
	0~0.5m
	6.5
	ND
	4.2
	3.1
	8.9
	2.5
	5.4
	ND

	3#
	0~0.5m
	3.9
	ND
	3.5
	1.7
	10.3
	2.3
	4.4
	ND

	4#
	0~0.5m
	4.4
	ND
	3.9
	2.0
	7.1
	2.7
	4.4
	ND

	5#
	0~0.5m
	4.9
	ND
	4.2
	3.2
	9.2
	3.2
	4.7
	ND

	6#
	0~0.5m
	6.1
	ND
	4.3
	5.2
	8.4
	4.1
	3.4
	ND

	监测
点位
	取样层次
	监测项目与结果

	
	
	1,2-二氯丙烷（μg/kg）
	1,1,1.2-四氯乙烷（μg/kg）
	1,1,2.2-四氯乙烷（μg/kg）
	四氯乙烯（μg/kg）
	1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）
	1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）
	三氯乙烯（μg/kg）
	1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）

	1#
	0~0.5m
	1.4
	ND
	ND
	24.1
	6.5
	ND
	3.7
	ND

	2#
	0~0.5m
	1.5
	ND
	ND
	ND
	8.9
	ND
	4.4
	ND

	3#
	0~0.5m
	1.3
	ND
	ND
	15.2
	7.7
	ND
	4.3
	ND

	4#
	0~0.5m
	1.6
	ND
	ND
	11.3
	8.4
	ND
	4.9
	ND

	5#
	0~0.5m
	1.7
	ND
	ND
	ND
	7.9
	ND
	4.6
	ND

	6#
	0~0.5m
	2.1
	ND
	ND
	24.8
	7.5
	ND
	5.8
	ND

	监测
点位
	取样层次
	监测项目与结果

	
	
	苯
（μg/kg）
	氯乙烯（μg/kg）
	氯苯（μg/kg）
	1,2-二氯苯（μg/kg）
	乙苯（μg/kg）
	甲苯（μg/kg）
	苯乙烯（μg/kg）
	间/对二甲苯（μg/kg）

	1#
	0~0.5m
	2.4
	1.3
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#
	0~0.5m
	3.5
	2.3
	ND
	ND
	1.7
	2.1
	ND
	1.6

	3#
	0~0.5m
	2.5
	1.0
	ND
	ND
	ND
	1.5
	ND
	ND

	4#
	0~0.5m
	2.8
	ND
	ND
	ND
	1.3
	1.9
	ND
	ND

	5#
	0~0.5m
	3.1
	1.6
	ND
	ND
	ND
	1.5
	ND
	ND

	6#
	0~0.5m
	3.8
	ND
	ND
	ND
	ND
	2.0
	ND
	ND

	监测
点位
	取样层次
	监测项目与结果

	
	
	邻二甲苯（μg/kg）
	1,4-二氯苯（μg/kg）
	硝基苯(mg/kg)
	苯胺(mg/kg)
	2-氯酚(mg/kg)
	苯并[α]蒽(mg/kg)
	苯并[α]芘(mg/kg)
	苯并[b]荧蒽(mg/kg)

	1#
	0~0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	2#
	0~0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	3#
	0~0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	4#
	0~0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	5#
	0~0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	6#
	0~0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	监测
点位
	取样层次
	监测项目与结果

	
	
	苯并[k]荧蒽(mg/kg)
	䓛
(mg/kg)
	二苯并[a,h]蒽(mg/kg)
	茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg)
	萘
(mg/kg)
	pH值
（无量纲）
	石油烃（C10-C40）(mg/kg)
	甲醛(mg/kg)

	1#
	0~0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.96
	31
	ND

	2#
	0~0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.78
	22
	ND

	3#
	0~0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.57
	27
	ND

	4#
	0~0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.58
	60
	ND

	5#
	0~0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.88
	19
	ND

	6# 
	0~0.5m
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	7.81
	18
	ND

	备注：ND代表未检出。


表3-5  土壤环境现状评价统计分析结果表
	监测指标
	样本数量/个
	最大值
	最小值
	均值
	标准差
	检出率
	超标率
	最大超标倍数

	砷（mg/kg）
	6
	13
	5.12
	9.33
	2.58
	100%
	0
	0

	镉（mg/kg）
	6
	0.23
	0.20
	0.21
	0.01
	100%
	0
	0

	铜（mg/kg）
	6
	54
	29
	36.7
	9.50
	100%
	0
	0

	铅（mg/kg）
	6
	30
	20
	27.7
	3.83
	100%
	0
	0

	汞（mg/kg）
	6
	0.063
	0.044
	0.052
	0.01
	100%
	0
	0

	六价铬（mg/kg）
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0

	镍（mg/kg）
	6
	62
	23
	38.3
	15.07
	0
	0
	0

	四氯化碳（mg/kg）
	6
	14.2
	9.4
	11.8
	1.54
	100%
	0
	0

	氯仿（μg/kg）
	6
	6.5
	3.9
	5.1
	1.00
	100%
	0
	0

	氯甲烷（μg/kg）
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0

	1,1-二氯乙烷（μg/kg）
	6
	4.3
	3.3
	3.9
	0.41
	100%
	0
	0

	1,2-二氯乙烷（μg/kg）
	6
	5.2
	1.7
	2.9
	1.28
	100%
	0
	0

	1,1-二氯乙烯（μg/kg）
	6
	19.1
	7.1
	10.5
	4.34
	100%
	0
	0

	顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg）
	6
	4.1
	2.3
	2.9
	0.66
	100%
	0
	0

	反-1,2-二氯乙烯（μg/kg）
	6
	5.4
	3.3
	4.27
	0.80
	100%
	0
	0

	二氯甲烷（μg/kg）
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0

	1,2-二氯丙烷（μg/kg）
	6
	2.1
	1.3
	1.6
	0.28
	100%
	0
	0

	1,1,1.2-四氯乙烷（μg/kg）
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0

	1,1,2.2-四氯乙烷（μg/kg）
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0

	四氯乙烯（μg/kg）
	6
	24.8
	11.3
	18.85
	6.67
	66.7%
	0
	0

	1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）
	6
	8.4
	6.5
	7.6
	0.7
	83.3%
	0
	0

	1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0

	三氯乙烯（μg/kg）
	6
	5.8
	3.7
	4.62
	0.70
	100%
	0
	0

	1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0

	苯（μg/kg）
	6
	3.8
	2.4
	3.02
	0.56
	100%
	0
	0

	氯乙烯（μg/kg）
	6
	2.3
	1.0
	1.55
	0.56
	100%
	0
	0

	氯苯（μg/kg）
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0

	1,2-二氯苯（μg/kg）
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0

	乙苯（μg/kg）
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0

	甲苯（μg/kg）
	6
	2.1
	1.5
	1.8
	0.28
	83.3%
	0
	0

	苯乙烯（μg/kg）
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0

	间/对二甲苯（μg/kg）
	6
	1.6
	1.6
	1.6
	/
	16.7%
	0
	0

	邻二甲苯（μg/kg）
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0

	1,4-二氯苯（μg/kg）
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0

	硝基苯(mg/kg)
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0

	苯胺(mg/kg)
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0

	2-氯酚(mg/kg)
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0

	苯并[α]蒽(mg/kg)
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0

	苯并[α]芘(mg/kg)
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0

	苯并[b]荧蒽(mg/kg)
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0

	苯并[k]荧蒽(mg/kg)
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0

	䓛(mg/kg)
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0

	二苯并[a,h]蒽(mg/kg)
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0

	茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg)
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0

	萘(mg/kg)
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0

	pH值（无量纲）
	6
	7.96
	7.57
	7.76
	0.16
	100%
	0
	0

	石油烃（C10-C40）(mg/kg)
	6
	60
	18
	29.5
	15.73
	100%
	0
	0

	甲醛(mg/kg)
	6
	未检出
	未检出
	/
	/
	0
	0
	0


表3-6  土壤各评价因子标准指数计算结果一览表
	序号
	评价因子
	标准指数

	
	
	1#点位
	2#点位
	3#点位
	4点位
	5#点位
	6#点位

	1
	砷
	0.178
	0.085
	0.153
	0.152
	0.217
	0.149

	2
	镉
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003
	0.003

	3
	铜
	0.003
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002

	4
	铅
	0.037
	0.037
	0.025
	0.036
	0.036
	0.035

	5
	汞
	0.001
	0.002
	0.002
	0.001
	0.001
	0.001

	6
	镍
	0.039
	0.030
	0.026
	0.057
	0.069
	0.036

	7
	四氯化碳
	0.003
	0.005
	0.004
	0.004
	0.004
	0.004

	8
	氯仿
	0.005
	0.007
	0.004
	0.005
	0.005
	0.007

	9
	1,1-二氯乙烷
	0.0004
	0.0005
	0.0004
	0.0004
	0.0005
	0.0005

	10
	1,2-二氯乙烷
	0.0004
	0.0006
	0.0003
	0.0004
	0.0006
	0.0010

	11
	1,1-二氯乙烯
	0.0003
	0.0001
	0.0002
	0.0001
	0.0001
	0.0001

	12
	顺-1,2-二氯乙烯
	4.3×10-6
	4.2×10-6
	3.9×10-6
	4.5×10-6
	5.4×10-6
	6.9×10-6

	13
	反-1,2-二氯乙烯
	6.1×10-5
	0.0001
	8.1×10-5
	8.1×10-5
	8.7×10-5
	6.3×10-5

	14
	1,2-二氯丙烷
	0.0003
	0.0003
	0.0003
	0.0003
	0.0003
	0.0004

	15
	四氯乙烯
	0.0005
	--
	0.0003
	0.0002
	--
	0.0005

	16
	1,1,1-三氯乙烷
	7.7×10-6
	1.1×10-5
	9.2×10-6
	1.0×10-5
	9.4×10-6
	8.9×10-6

	17
	三氯乙烯
	0.0013
	0.0016
	0.0015
	0.0017
	0.0016
	0.0021

	18
	苯
	0.0006
	0.0009
	0.0006
	0.0007
	0.0008
	0.0009

	19
	氯乙烯
	0.003
	0.005
	0.002
	--
	0.004
	--

	20
	乙苯
	--
	6.1×10-5
	--
	4.6×10-5
	--
	--

	21
	甲苯
	--
	1.7×10-6
	1.2×10-6
	1.6×10-6
	1.2×10-6
	1.7×10-6

	22
	间/对二甲苯
	--
	2.8×10-6
	--
	--
	--
	--

	23
	pH值
	0.48
	0.39
	0.28
	0.29
	0.44
	0.41

	24
	石油烃（C10-C40）
	0.007
	0.005
	0.006
	0.013
	0.004
	0.004

	备注：未检出的不予评价。


根据上表监测数据，各监测点各土壤监测因子监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值，说明项目所在区域建设用地土壤污染风险较低，可以忽略。
6、生态环境
本项目位于朱台镇工业集聚区，周边无生态环境保护目标，不属于产业园外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的项目，本项目不需要对区域生态环境质量进行评价。
7、电磁辐射
本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目无需开展电磁辐射现状监测。

	环境
保护
目标
	本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目周边环境概况图见附图8。本项目环境保护目标情况一览表如下：
表3-7  本项目主要环境保护目标一览表
	保护
类别
	保护对象、保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离（m）

	大气
环境
	厂界外500m范围内无大气环境敏感目标
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）
	/
	/

	声环境
	厂界外50m范围内无声环境保护目标
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类声环境功能区要求
	/
	/

	地表水环境
	运粮河
	《地表水环境质量标准》
（GB3838-2002）Ⅴ类标准
	SW
	3200

	地下水环境
	厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
	/
	/

	生态环境
	本项目在现有厂区内进行技改，不新增占地，不新建厂房，周边无生态环境保护目标，本次评价不进行生态现状调查。




	污染
物排
放控
制标
准
	1、废水
本项目运营期无废水外排。
2、废气
（1）有组织废气
本项目有组织废气主要为储罐呼吸废气及装卸车废气，废气经水洗预处理后送西厂区2台尾气炉焚烧处理后经配套的DA001、DA002排放（正常工况下2台尾气炉均可正常运行，废气经水洗塔预处理完毕后通过管道一分为二，同时进入2台尾气炉处理）。有组织废气排放执行标准详见下表：
表3-8  本项目有组织废气污染排放执行标准一览表
	排气筒
	污染物
	排放浓度限值（mg/m3）
	速率限值（kg/h）
	标准来源

	DA001及DA002
	VOCs
	60
	3.0
	《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1Ⅱ时段标准要求

	
	甲醇
	50
	--
	《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2

	
	NOx
	100
	--
	《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中“重点控制区”


（2）无组织废气
1）厂界无组织废气
项目厂界大气污染物排放执行标准详见下表：
表3-9  本项目厂界无组织废气污染排放执行标准一览表
	序号
	污染物
	标准限值
	标准来源

	1
	VOCs
	2.0mg/m3
	《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3相关限值

	2
	甲醇
	12mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2


2）厂区内无组织废气
厂区内VOCS无组织排放监控点浓度限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中相关要求：
表3-10  项目厂区内VOCs无组织排放监控点浓度限值
	污染物项目
	特别排放限值（mg/m3）
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


3、噪声
本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准限值为：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。
4、固废
本项目一般固体废物收集、贮存和转运环节须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《山东省固体废物污染环境防治条例》中相关规定，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。
危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危废转移执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）。

	总量
控制
指标
	1、现有项目环评总量控制指标：
根据收集到的山东诚光工贸有限公司总量分析评估报告（2024年10月21日），现有项目有组织VOCs年许可排放量调整为7.408t/a，有组织NOx年许可排放量调整为2.198t/a。同时，根据山东诚光工贸有限公司现有排污许可证，无组织VOCs许可排放量为2.026t/a。
综上，现有项目经确认的主要污染物总量控制指标为：VOCs9.434t/a、NOx2.198t/a。
2、本项目主要控制污染物排放情况：
本项目建成后职工定员全部从现有职工中调配，无新增生活污水排放；运营期废水主要为初期雨水，经管道收集后送东厂区现有废水处理设施处理后蒸汽回用于甲醛吸收塔，不外排。本项目废气主要为储罐呼吸废气、装卸车区废气及动静密封点损失废气，废气排放总量为：VOCs2.352t/a、氮氧化物0.0403t/a。
3、本项目总量控制指标申请：
本项目为原料、产品罐区安全环保提升技术改造项目，项目建成后公司产品方案仍为5万吨/年甲醛和1万吨/年叔丁醇，厂区总的原料用量及产品产量均保持不变，储罐总储存能力变大，故减少了转运次数，减少了装卸车和开停车的次数，本项目建后全厂污染物排放“三本账”分析如下：
表3-9  项目建成后全厂污染物排放“三本账”分析表（单位：t/a）
	名称
	①现有项目排放量
	②现有项目许可排放量
	③在建项目排放量
	④本项目工程排放量
	⑤以新带老削减量
	⑥本项目建成后全厂排放量
	⑦变化量

	有组织废气
	VOCs小计
	6.579
	7.408
	/
	0.318
	0.615
	6.282
	-0.297

	
	其中
	甲醇
	2.300
	/
	/
	0.211
	0.409
	2.102
	-0.198

	
	
	甲醛
	0.314
	/
	/
	/
	/
	0.314
	/

	
	NOx
	0.481
	2.198
	/
	0.0403
	0.0209
	0.5004
	+0.0194

	无组织废气
	VOCs小计
	1.142
	2.026
	/
	2.034
	0.677
	2.499
	+1.357

	
	其中
	甲醇
	0.572
	/
	/
	1.495
	0.542
	1.314
	+0.742

	
	
	甲醛
	0.456
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	合计
	VOCs合计
	7.721
	9.434
	/
	2.352
	1.292
	8.781
	+1.060

	
	其中
	甲醇
	2.872
	/
	/
	1.580
	0.951
	3.416
	+0.544

	
	
	甲醛
	0.770
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NOx
	0.481
	2.198
	/
	0.0403
	0.0209
	0.5004
	+0.0194

	备注：①根据前述，本次评价范围为本次新增2座甲醇原料罐、1座叔丁醇产品罐、甲醇自动化定量卸车设施、叔丁醇自动化定量装车设施，以及现有1座甲醇原料罐、1座叔丁醇产品暂存罐和叔丁醇卸车设施。故本次有组织“以新带老”量考虑现有甲醇原料罐、叔丁醇产品暂存罐及叔丁醇产品灌装废气，根据现有项目有组织废气核算，该部分替代量为：VOCs0.615t/a、甲醇0.409t/a；无组织“以新带老”考虑现有甲醇原料罐、叔丁醇产品暂存罐及装卸车区动静密封点泄漏量，根据现有项目无组织废气核算，该部分替代量为：VOCs0.677t/a、甲醇0.542t/a。综上，合计“以新带老”量为：VOCs1.292t/a、甲醇0.951t/a。
②现有项目无组织VOCs许可排放量来自山东诚光工贸有限公司排污许可证填报数据。
③NOx“以新带老”量考虑现有甲醇原料罐、叔丁醇产品暂存罐及叔丁醇产品灌装废气单独去尾气炉焚烧时的产生量（计算公式参照本项目废气量核算）。


根据上表，本项目建成后全厂VOCs排放量为8.781t/a、NOx排放量为0.5004t/a。
VOCs、NOx均未超过现有项目许可排放量，无需额外申请总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施
	施工期环
境影
响和
保护
措施
	本项目为原料、产品罐区安全环保提升技术改造项目，施工期主要工作为拆除西厂区内现有办公室及循环水池、东厂区内叔丁醇产品暂存罐及甲醇卸车设施，并在西厂区新建储罐区、装卸车区，同时对现有事故应急池进行棚盖并覆土施工，改造现有废水池。
本次技改项目在设备拆除过程中，应严格按照《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（原环保部2017年第78号公告）、《企业设备、建（构）筑物拆除活动污染防治技术指南》（T/CAEPI16-2018）相关要求，制定《企业拆除活动污染防治方案》、《拆除活动环境应急预案》，并采取相应的环境保护和风险防控措施。
施工建设过程中原有建构筑物及储罐拆除、场地清理、土石方挖掘、物料堆存及运输、设备运输及安装等环节会产生废气、噪声、废水和固废等污染物。拟采取如下环境保护措施：
一、施工期废气防治措施
施工过程产生的废气主要为构筑物及储罐等拆除扬尘、施工扬尘、施工机械废气、储罐防腐防水工程涂装废气、储罐及管道焊接烟尘等。
1、拆除及施工扬尘防治措施
为使施工过程中产生的扬尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，本项目拟严格按照《山东省扬尘污染防治管理办法》（省政府令第311号）、《山东省扬尘污染综合整治方案》（鲁环发[2019]112号）、《淄博市建设领域扬尘污染专项治理实施方案》（淄建发[2019]85号）等相关要求，加强施工扬尘综合治理，做到施工现场围挡率、进出道路硬化率、工地物料篷盖率、场地洒水清扫保洁率、密闭运输率、出入车辆清洗率、视频在线监控率、PM10在线监测率“8个100%”。具体采取措施如下：
1）施工现场围挡封闭管理。施工场地周边设置高度为2.5米的封闭式硬质围挡；外脚手架使用密目式安全网封闭（密度不低于2000目/100cm2），并保持整洁。
2）施工现场道路硬化。现场出入口、主要施工道路进行硬化处理。对含水率较低能够产生扬尘的粉土、沙土采用大炮喷雾降尘。
3）施工区域散料覆盖。施工现场若涉及水泥等产尘物料的使用，则水泥等细颗粒材料存放在库房或密闭容器内，其他易产尘物料采取覆盖措施，覆盖防尘网伸展平整，防尘网覆盖密度不低于800目/100cm2，网间拼接严密、不露尘，边缘及连接处固定牢固；定期对覆盖处洒水，促使土体表层硬化结壳，避免风蚀扬尘。
4）施工现场洒水清扫保洁。安排专人负责出入口和车行主干道和场地清扫保洁，及时洒水压尘，保持路面清洁湿润、不积水、不积尘；建筑工地塔吊臂或建筑脚手架上端周边，安装喷雾设施，正常施工作业期间喷雾间隔时间不超过1小时，人工洒水间隔时间不超过2小时。施工现场进行拆除、油锤破碎、路面切割、石材切割、清扫施工现场等易产生扬尘的作业时，采取湿法作业，配备固定式或移动式洒水降尘设备，进行洒水、喷雾降尘。
5）物料密闭运输。运送砂石、各类粉状物、建筑垃圾等的车辆手续齐全、按指定的线路运输。易产尘物料装车时使用降尘设备进行喷雾降尘，并安排专人清扫散落物料。
6）垃圾清运。施工现场建筑垃圾、生活垃圾分类、集中堆放，垃圾日产日清；装饰、安装阶段采用成品、半成品实施装配式作业，尽量减少因石材砌体、混凝土等材料切割造成的扬尘污染。
7）现场公示。建筑工地现场制定扬尘污染防治方案，落实责任人，建立完善检查考核制度；施工现场门口按要求设置扬尘防治管理公示牌。将扬尘防治措施的各项要求纳入工人教育培训、岗前交底及工作奖惩，提高一线作业人员扬尘防治自觉性。
本项目施工期的扬尘污染属于局部和短期的影响，若建设单位在施工期间文明施工，采取有效的防尘、降尘措施，可确保扬尘污染对区域大气环境不产生太大的影响。
2、机械设备尾气污染防治措施
机械设备尾气主要来自于施工机械和运输车辆，排放的主要污染物为NOx、CO和碳氢化合物等。施工机械所产生的燃油废气，其产生量和施工机械的选用、机械性能和维护水平有关。针对施工机械废气，拟采取如下防治措施：
1）施工现场使用的非道路移动机械须符合《山东省非道路移动机械排气污染防治规定》的要求，推荐采用有编码登记的国三及以上非道路移动机械，禁止使用超过污染物排放标准和有明显可见烟的非道路移动机械。
2）禁止使用冒黑烟超标排放工程机械和车辆（含装载机、叉车、吊车等）。
3）建立机械设备环保管理工作台账，实行“一机一卡”制度，落实工程机械环保准入、油品管控、维护保养等措施。
4）建议施工机械采用新能源机械。
3、涂装废气污染防治措施
1）源头控制措施：选择水性涂料、高固体分涂料等低（无）VOCs的涂料，减少挥发性有机物的排放，避免使用含苯、甲苯、二甲苯等有害物质的溶剂型涂料。根据设计要求控制涂层厚度，避免过度喷涂，减少涂料消耗和废气排放。
2）过程控制措施：优先选用无气喷涂等高效涂装技术，或刷涂方式，减少漆雾和溶剂挥发。在风速较低、温度适宜的条件下施工，减少废气扩散。
3）加强施工管理：制定涂装作业规程，对施工人员进行培训，确保规范操作，减少涂料浪费和废气产生。
4、焊接废气污染防治措施
1）优先选用低烟尘焊条及自动化焊接设备，从源头降低烟尘产生量。
2）焊接作业区设置可移动式防尘围挡（高度≥1.8m），形成局部封闭空间，采用抑尘网覆盖周边易起尘物料。
3）实施错峰焊接作业，避开4级以上大风天气，每日连续焊接时间不超过6小时。
二、施工期废水防治措施
1）施工人员生活污水依托厂区现有化粪池收集后由环卫部门定期清运，不外排。
2）施工过程中产生的冲洗废水等施工废水经隔油沉淀池沉淀处理后，全部用于施工降尘洒水等，不外排。
3）对各类车辆、设备使用的燃油、机油、润滑油等废弃的油脂，要加强管理，集中处理，不得随意抛弃，防止排到周围水体环境中。
4）做好建筑材料和建筑废料的管理，防止其成为地面水的二次污染源。
5）设备拆除作业时物料放空、拆解、临时堆放等区域，拟设置适当的防雨、防渗、拦挡等隔离措施，防止废水外溢或渗漏。
三、施工期噪声防治措施
施工期的噪声源主要为施工机械、运输车辆和设备安装噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备一定流动性、无规则的特征，施工期间采取的降噪措施主要有：
1）合理安排施工时间，安排施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，禁止夜间22：00至次日6：00施工。尽量加快施工进度，缩短整个工期。
2）合理布置施工作业区，高噪音施工设备尽量布置在远离敏感目标的位置。
3）选用低噪声机械设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护、维护不良的设备；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。
4）降低人为噪声。根据当地环保部门制定的噪声防治条例的要求施工。
5）运输车辆的运输路线应尽量远离敏感点，出入现场时应低速、禁鸣。
四、施工期固体废物防治措施
1、废弃土石方及建筑垃圾污染防治措施
1）本工程土石方调运采取尽量减少取、弃方量的原则，从源头上减少弃方量。
2）弃土及表土临时堆场四周设置围挡防风阻尘，配备篷布遮盖并定期洒水保持湿润；堆场四周开挖排水沟，排水沟末端设置沉淀池，截留雨水径流。
3）弃方与临时沉淀池沉渣一起运至政府指定的弃土场处理，不得随意倾倒。
4）对于废弃的建材、金属废料等固体废弃物能回用的尽量回用，不能回用的应集中收集，并及时运至政府指定的建筑垃圾处理场处理。
5）建筑垃圾运输全部采用经相关部门核准的渣土运输公司的专用运输车辆密闭运输；运送车辆必须手续齐全、必须按指定的线路运输；建筑垃圾装车时要使用降尘设备进行喷雾降尘，并安排专人清扫散落的渣土等。
2、生活垃圾污染防治措施
施工区内设置临时垃圾桶，生活垃圾放置于临时垃圾桶内，由环卫部行统一收集处置。
3、拆除设备的管理措施
1）设备在放空遗留物料或残留污染物后，应保证设备中的物料及表面沾染污染物被清理干净，确保设备拆除、转移过程中不会产生二次污染。放空或清理下来的物料等固体废物应按照相关要求妥善处理处置。
2）不同设备采用不同拆除方式，对于能够继续正常使用设备或零部件拟采取保护性拆除，以保证设备或原零部件完整与可用性，以便资源化利用。
3）拆除下来的设备或零件按指定地点存放，现场设置防治拆卸污染装置、固体废物回收措施等，并设置隔离带和采取保护措施（如遮盖、封装等）。
4）妥善处理设备拆除过程中产生的固体废物，涉及易燃、易爆及有毒有害化学品的废物，按照国家危险废物或相关技术标准进行处理。能够继续正常使用的设备及零部件交由本企业或其他需要的企业利用。
五、施工期环境风险防控及处置措施
当在施工过程中发生突发环境事故时，应按照《拆除活动环境应急预案》相关要求，立即开展应急处置与应急救援工作，避免新增或加重污染。
1、遗留物料泄露事故应急处置：
①当拆除过程损坏地上/地下管道、叔丁醇产品暂存罐等储存设施造成物料泄露时，应立即停工，封堵泄露点并及时闭合相应阀门或开关，以切断污染源，同时切断施工设施电源，将拆除设施撤离作业区，避免发生其他事故。
②若无法切断污染源，存在污染物扩散风险时，应采用围挡、阻隔沙包等应急物资对其进行有效阻隔，防止污染物快速扩散，其中阻隔材料的选择应充分考虑其与泄漏物料的相容性。
③对围堵的泄漏物料应尽快采用打捞、抽取、中和、稀释、表面覆盖等收集处理方式控制污染物深层扩散，降低暴露风险；同时对受到污染的土壤进行清挖，防止污染纵向扩散污染地下水。
④通过打捞、抽取、稀释、中和、覆盖、清挖等措施收集或产生的泄漏遗留物质、中和废弃物、稀释废弃物、污染硬化地面、污染土壤等有毒有害物质应交由有相关资质单位进行安全处置，避免新增或加重污染。
2、火灾、爆炸事故应急处置
①拆除施工过程若发生火灾、爆炸等突发事件，施工单位应根据实际情况快速判断事故原因，根据火灾、爆炸物质的理化性质，启用相应安全应急消防措施安全处置，期间应对产生的消防废水进行收集，事故后根据废水水质情况交相关单位妥善处理。
②启动应急监测机制，对火灾、爆炸及消防废水覆盖区域进行土壤、地下水监测，必要时对涉及场地进行清挖，清挖土壤应妥善处理。
③应急人员应采用物理隔离方法与相应管制措施，对事故临近的饮用水等生活资源、居民区等重要环境敏感目标进行重点保护。
④企业拆除活动责任主体或施工单位要及时组织制订受事故影响的环境恢复、事故废弃物处理、事故应急设施按需移除等善后工作方案并组织落实。
企业在设备拆除活动结束后，应对照《企业拆除活动污染防治方案》，查看拆除施工过程的污染防治措施落实情况、拆除过程环境监测情况、拆除活动结束后现场清理情况，并组织编制《企业拆除活动环境保护工作总结报告》。
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	一、废气
（一）废气产生及排放情况
1、有组织废气
（1）废气治理方案
本项目有组织废气主要为储罐呼吸废气及装卸车区废气。废气经水洗塔预处理后送西厂区2台尾气炉焚烧处理后经配套DA001/DA002排气筒排放。技改完成后项目有组织废气产生、治理情况详见图4-1。

图4-1  本项目有组织废气产生及治理情况示意图
（2）污染物源强核算
本项目有组织废气污染物源强计算依据见表4-1。
表4-1  项目废气污染物源强计算依据一览表
	污染源
	污染因子
	源强计算依据

	储罐呼吸废气G1
	VOCs
	《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018）及《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中计算方法

	装卸车废气G2
	VOCs
	《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018）

	灌装废气G3
	VOCs
	经验系数法


1）储罐呼吸废气
①内浮顶储罐
内浮顶储罐“呼吸”废气的核算采用《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中“浮顶罐总损耗”计算方法进行计算：
浮顶罐的总损耗如下：
LT=LR+LWD+LF+LD
式中：LT——总损耗，1b/a；
LR——边缘密封损耗，1b/a；
LWD——挂壁损耗，1b/a；
LF——浮盘附件损耗，1b/a；
LD——浮盘缝隙损耗（只限螺栓连接式的浮盘或浮顶）；
a.边缘密封损耗LR
浮顶罐的边缘密封损耗可由下列公式估算得出：
[image: 文本
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式中：LR——边缘密封损耗，1b/a；
KRa——零风速边缘密封损耗因子，1b-mol/ft.a；
KR——有风时边缘密封损耗因子，1b-mol/（mph）n.ft.a；
v——罐体平均环境风速，mph；
n——密封相关风速指数，无量纲量；
P*——蒸气压函数，无量纲量；
D——罐体直径，ft；
Mv——气相分子质量，1b/1b-mol；
Kc——产品因子；原油为0.4，其他有机液体为1.0；
b.挂壁损耗
浮顶罐的挂壁损耗可由下列公式估算得出：
[image: 文本
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式中：LWD——挂壁损耗，1b/a；
Q——年周转量，bbl/a；
Cs——罐体油垢因子；
ML——有机液体密度，1b/gal；
D——罐体直径，ft；
Nc——固定顶支撑柱数量（对于自支撑固定浮顶或外浮顶罐：Nc=0）；
Fc——有效柱直径，取值1.0；
c.浮盘附件损耗
浮顶罐的浮盘附件损耗可由下面的公式估算得出：
[image: ]
式中：LF——浮盘附件损耗，1b/a；
FF——总浮盘附件损耗因子，1b-mol/a；
P*——蒸气压函数，无量纲量；
Mv——气相分子质量，1b/1b-mol；
Kc——产品因子；原油为0.4，其他有机液体为1.0；
d.浮盘缝隙损耗
浮盘经焊接的内浮顶罐和外浮顶罐都没有盘缝损耗。由螺栓固定的内浮顶罐可能存在盘缝损耗，可由下式估算：
[image: ]
式中：LD——浮盘缝隙损耗，1b/a；
KD——盘缝损耗单位缝长因子，1b-mol/ft.a；
SD——盘缝长度因子，ft/ft2；
D——罐体直径，ft；
P*——蒸气压函数，无量纲量；
Mv——气相分子质量，1b/1b-mol；
Kc——产品因子；原油为0.4，其他有机液体为1.0；
本项目内浮顶储罐呼吸废气总损耗计算结果详见下表：


表4-2  本项目内浮顶储罐呼吸废气产生情况计算表
	储存物料名称
	储罐数量
	储罐构造参数

	
	
	大气压kPa
	容积m3
	直径/m
	密封选型
	边缘密封损失t/a
	周转量万t/a
	挂壁损失t/a
	人孔/个
	计量井/检尺口
	浮盘支腿/个
	采样管/井/个
	边缘通气孔/个
	真空阀/个
	固定支撑柱井
	楼梯井/个
	浮盘附件损失t/a
	浮盘类型
	盘缝损失t/a
	合计t/a

	甲醇
	1
	101.3
	1000
	11
	机械密封+边缘刮板
	0.011
	3.2
	2.987
	2
	1
	16
	2
	4
	2
	0
	1
	0.175
	浮筒式
	0.438
	4.235

	
	1
	101.3
	1000
	11
	机械密封+边缘刮板
	0.011
	
	
	2
	1
	16
	2
	4
	2
	0
	1
	0.175
	浮筒式
	0.438
	

	叔丁醇
	1
	101.3
	1000
	11
	机械密封+边缘刮板
	0.008
	5000
	0.467
	2
	1
	16
	2
	4
	2
	0
	1
	0.125
	浮筒式
	0.304
	0.904

	合计
	VOCs合计
	5.139

	
	其中
	甲醇
	4.235


②固定顶储罐
本项目固定顶储罐“呼吸”废气的核算采用《石化行业VOCS污染源排查工作指南》中“固定顶罐总损耗”计算方法进行计算：
固定顶罐的总损耗（LT）是静置损耗（LS）与工作损耗（LW）的总和：
[image: ]
a.静置储藏损耗（俗称“小呼吸”）
静置储藏损耗LS，是指由于罐体气相空间呼吸导致的储存气相损耗。计算公式如下：
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式中：LS——静置储藏损耗，磅/年；
KE——气相空间膨胀因子，无量纲量；
KS——排放蒸气饱和因子，无量纲量；
D——罐径，英尺；
HVO——气相空间高度，英尺；
WV——储藏气相密度，磅/立方英尺。
b.工作损耗（俗称“大呼吸”）
工作损耗LW与装料或卸料是所储蒸汽的排放有关。固定顶罐的工作排放计算如下：
[image: ]
式中：LW——工作损耗，磅/年；
MV——气相分子量，磅/磅-摩尔；
PVA——真实蒸汽压，磅/平方英寸(绝对值)；
Q——年周转量，bbl/a（桶/年）；
KP——工作损耗产品因子，无量纲量（对于其他有机液体KP=1）；
KN——工作排放周转（饱和）因子，无量纲量；
KB——呼吸阀工作校正因子，无量纲量。
本项目固定顶储罐呼吸废气总损耗计算结果详见下表：
表4-3a  本项目立式固定顶储罐呼吸废气产生情况计算表
	物料
名称
	储罐数量/座
	理化参数
	气象参数
	储罐构造参数
	静置
损失
(t/a)
	年周转量/万t
	工作
损失
(t/a)
	合计(t/a)

	
	
	密度t/m3
	摩尔质量(g/g-mol)
	真实蒸汽压(kpa)
	大气压(kPa)
	日平均最高环境温度(℃)
	日平均最低环境温度(℃)
	水平面太阳能总辐射(Btu/ft2.day)
	容积(m3)
	直径(m)
	罐壁/顶颜色
	呼吸阀压力设定 (pa)
	呼吸阀真空设定(pa)
	罐体高度(m)
	年平均储存高度(m)
	
	
	
	

	甲醇
	1
	0.79
	32
	12.91
	101.3
	26.7
	-2.2
	1305
	1000
	11
	白色
	355
	-295
	11
	8.8
	0.795
	1.6
	3.424
	4.219


表4-3b  本项目卧式固定顶储罐呼吸废气产生情况计算表
	物料
名称
	储罐数量/座
	理化参数
	气象参数
	储罐构造参数
	静置
损失
(t/a)
	年周转量/万t
	工作
损失
(t/a)
	合计(t/a)

	
	
	密度t/m3
	摩尔质量(g/g-mol)
	真实蒸汽压(kpa)
	大气压(kPa)
	日平均最高环境温度(℃)
	日平均最低环境温度(℃)
	水平面太阳能总辐射(Btu/ft2.day)
	容积(m3)
	直径(m)
	罐壁/顶颜色
	呼吸阀压力设定(pa)
	呼吸阀真空设定(pa)
	罐体长度(m)
	
	
	
	

	叔丁醇
	1
	0.78
	74
	4.05
	101.3
	26.7
	-2.2
	1305
	50
	2.8
	白色
	355
	-295
	8.9
	0.165
	0.5
	0.262
	0.427


2）装车废气
卸车过程中产生的VOCs已在罐区大呼吸损失中考虑，本次考虑装车过程产生的VOCs。根据《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018），挥发性有机液体装载过程VOCs的产生量采用下式计算：
[image: ]
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式中：D—核算时段内挥发性有机液体装载过程VOCs的产生量，t/a；
LL—挥发性有机液体装载过程的排放系数，kg/m3；
Q—核算时段内物料装载量，m3/a。
S—饱和系数，无量纲，一般取0.6；
PT—温度T时装载物料的真实蒸汽压，Pa；
Mvap—油气分子量，g/mol；
T—物料装载温度，℃。
本项目装车废气产生量核算如下：
表4-4  本项目装车废气产生情况计算表
	物料名称
	真实蒸汽压Pa
	油气分子量g/mol
	装载温度℃
	装载量万t/a
	密度t/m3
	装载量Qm3/a
	VOCs产生量t/a

	叔丁醇
	4050
	74
	20
	0.5
	0.78
	6410
	0.472

	合计VOCs
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	0.472


3）灌装废气
根据项目实际运行经验并类比同类建设项目，叔丁醇产品灌装过程中产污系数为0.5‰-吨产品。根据前述，本次技改完成后需灌装的叔丁醇产品量为5000吨，则本项目灌装过程中VOCs产生量为2.5t/a。
4）有组织废气量核算
①储罐呼吸废气量核算
A.液体进罐时罐内呼出的气体量
根据建设单位提供资料，本项目涉及甲醇及叔丁醇储罐的最大进液量均为50t/h，则分别折39.5m3/h、39m3/h，根据《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T3007—2014)关于储罐附件选用的有关规定，液体进入采用氮气或其他惰性气体密封保护系统的内浮顶储罐所造成的罐内气体呼出量，应按最大进液量考虑。
液体进入固定顶储罐时所造成的罐内液体气体呼出量，当液体闪点(闭口)高于45°C时，应按最大进液量的1.07倍考虑，当液体闪点(闭口)低于或等于45°C时，应按最大进液量的2.14倍考虑。由于本项目甲醇及叔丁醇物料闪点均低于45℃，故气体呼出量按最大进液量的2.14倍计。即现有甲醇储罐气体呼出量为84.53m3/h、叔丁醇储罐气体呼出量为83.46m3/h。
根据上述计算，本项目液体进罐时罐内呼出气体量合计为285.99m3/h。
B.因环境温升罐内气体膨胀呼出的气体量
因环境温升罐内气体膨胀呼出的气体量根据《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T3007—2014)关于储罐附件选用的有关规定确定，具体参数如下：


表4-5  不同容量下储罐因温度变化呼出（呼入）气体量
	储罐容量/m3
	吸入量（负压）/m3.h-1
	呼出量）/m3.h-1

	
	
	闪点≥37.8℃
	闪点＜37.8℃

	100
	16.9
	10.1
	16.9

	200
	33.8
	20.3
	33.8

	1000
	169.0
	101.0
	169.0

	5000
	787.0
	538.0
	787.0


本项目涉及物料甲醇、叔丁醇闪点均低于37.8℃，则依据上表确定本项目169m3/h（储罐容积为1000m3）、8.45m3/h（储罐容积为50m3）。
根据上述计算，本项目因环境温升罐内气体膨胀呼出的气体量合计为684.45m3/h。
综上所述，本项目储罐区呼吸废气量最大为285.99+684.45=970.44m3/h。
②叔丁醇装车废气量核算
根据建设单位提供资料，本项目叔丁醇装车泵设计流量为70m3/h，即叔丁醇装车废气量为70m3/h。
③叔丁醇灌装废气量核算
根据建设单位提供资料，本项目灌装机设计流量为20m3/h，即叔丁醇灌装废气量为20m3/h。
综上所述，本项目有组织废气量合计为970.44+70+20=1060.44m3/h。
4）有组织废气产生及排放情况汇总
根据前述，本项目有组织废气产排情况汇总如下：
表4-6  本项目有组织废气产生及排放情况计算表
	编号
	产污工序名称
	运行时间/h
	污染物名称
	产生情况
	预处理措施
	处理效率/%
	处理后排放情况
	排放去向

	
	
	
	
	速率/(kg/h)
	产生量/(t/a)
	
	
	速率/(kg/h)
	排放量/(t/a)
	

	G1
	储罐呼吸
	8760
	VOCs
	1.117
	9.785
	水洗
	50
	0.559
	4.893
	送西厂区2台尾气炉焚烧处理

	
	
	
	其中
	甲醇
	0.965
	8.454
	
	
	0.483
	4.227
	

	G2
	装车
	2920
	VOCs
	0.162
	0.472
	
	
	0.081
	0.236
	

	G3
	灌装
	2920
	VOCs
	0.856
	2.5
	
	
	0.428
	1.250
	

	合计
	VOCs
	2.135
	12.757
	
	
	1.067
	6.379
	

	
	其中
	甲醇
	0.965
	8.454
	
	
	0.483
	4.227
	


5）有组织废气达标性分析
本项目正常工况下2台尾气炉可同时运行，当单台尾气炉需要检修时，可通过阀门控制将废气全部引入另一台尾气炉焚烧处理，保证检修过程中废气达标排放。根据建设单位提供资料，本项目停炉检修时间约为60h，则正常工况2台尾气炉运行时间为8700h。
①正常工况
根据前述，本项目废气经水洗预处理后通过管道一分为二，分别进入2台尾气炉进行焚烧处理，处理后废气经尾气炉配套DA001/DA002排放筒排放。正常工况下DA001及DA002排气筒外排废气达标情况如下：
表4-7  正常工况下本项目有组织废气达标性分析汇总表
	废气进口情况
	处理措施
	处理效率/%
	废气量m3/h
	废气排放情况
	排放标准
	排气筒

	污染物名称
	进气
速率(kg/h)
	进口废气量t/a
	废气浓度mg/m3
	
	
	
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	排放
浓度mg/m3
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	

	VOCs
	0.534
	3.167
	1006.6
	焚烧
	95
	530.22
	0.027
	0.158
	50.3
	60
	3.0
	DA001（H=24m）

	甲醇
	0.241
	2.099
	455.0
	
	
	
	0.012
	0.105
	22.8
	50
	--
	

	NOx
	0.0025
	0.022
	4.7
	--
	--
	
	0.0025
	0.022
	4.7
	100
	--
	

	VOCs
	0.534
	3.167
	1006.6
	焚烧
	95
	530.22
	0.027
	0.158
	50.3
	60
	3.0
	DA002（H=15m）

	甲醇
	0.241
	2.099
	455.0
	
	
	
	0.012
	0.105
	22.8
	50
	--
	

	NOx
	0.0021
	0.018
	4.0
	--
	--
	
	0.0021
	0.018
	4.0
	100
	--
	

	备注：①DA001及DA002排气筒氮氧化物排放浓度分类比现有项目例行监测数据。
②根据现有项目例行检测数据，DA001及DA002排气筒颗粒物均为未检出，故本次环评不再考虑焚烧过程次生颗粒物。


本项目建成后，全厂废气均进入西厂区2台尾气炉焚烧处理，处理后废气经尾气炉配套DA001/DA002排放筒排放。则本项目建成后DA001及DA002排气筒外排废气达标情况如下：
表4-8  正常工况下本项目建成后全厂有组织废气达标性分析汇总表
	污染物名称
	废气排放情况
	排放标准
	排气筒

	
	废气量m3/h
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	排放浓度mg/m3
	浓度限值mg/m3
	速率限值kg/h
	

	VOCs
	13852
	0.367
	3.120
	26.5
	60
	3.0
	DA001（H=24m）

	甲醇
	
	0.120
	1.044
	8.7
	50
	--
	

	NOx
	
	0.0287
	0.249
	2.1
	100
	--
	

	VOCs
	6546
	0.367
	3.120
	56.1
	60
	3.0
	DA002（H=15m）

	甲醇
	
	0.120
	1.044
	18.3
	50
	--
	

	NOx
	
	0.0285
	0.248
	4.4
	100
	--
	


根据上述分析可知，本项目及本项目建成后全厂DA001及DA002排气筒外排废气VOCs能够满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1（其他行业Ⅱ时段）限值要求（浓度60mg/m3、速率3.0kg/h）；甲醇排放浓度能够满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2限值要求（甲醇50mg/m3）；氮氧化物排放浓度能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中“重点控制区”限值要求（氮氧化物100mg/m3）。
③等效排气筒核算
根据现场踏勘，本项目DA001及DA002排气筒间距为12m，小于两排气筒几何高度之和，根据《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）要求，需进行等效排气筒核算。经核算，本项目排气筒等效后VOCs排放速率为0.054kg/h、本项目建成后全厂等效后VOCs排放速率为0.734kg/h，等效高度为20m，能够满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1（其他行业Ⅱ时段）限值要求。
④停炉检修工况
根据前述，本次环评考虑最不利工况，即1#尾气炉停炉检修，则检修期间DA002排气筒外排废气达标情况如下：
表4-9  本项目检修期间DA002排气筒有组织废气达标性分析汇总表
	废气进口情况
	处理措施
	处理效率/%
	废气量m3/h
	废气排放情况
	排放标准
	排气筒

	污染物名称
	进气速率(kg/h)
	进口废气量t/a
	废气浓度mg/m3
	
	
	
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	排放浓度mg/m3
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	

	VOCs
	1.067
	0.044
	1006.6
	焚烧
	95
	1060.44
	0.053
	0.002
	50.3
	60
	3.0
	DA002（H=15m）

	甲醇
	0.483
	0.029
	455.0
	
	
	
	0.024
	0.001
	22.8
	50
	--
	

	NOx
	0.0046
	0.0003
	4.4
	--
	--
	
	0.0046
	0.0003
	4.4
	100
	--
	


表4-10  本项目建成后全厂检修期间DA002排气筒有组织废气达标性分析汇总表
	污染物名称
	废气排放情况
	排放标准
	排气筒

	
	废气量m3/h
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	排放浓度mg/m3
	浓度限值mg/m3
	速率限值kg/h
	

	VOCs
	15000*
	0.734
	0.043
	48.9
	60
	3.0
	DA002（H=15m）

	甲醇
	
	0.240
	0.014
	16.0
	50
	--
	

	NOx
	
	0.057
	0.0034
	3.8
	100
	--
	

	备注：*本项目建成后全厂检修期间废气排放量为2#尾气炉配套风机满负荷运行下的风量。


根据上述分析可知，本项目及本项目建成后全厂停炉检修期间DA002排气筒外排废气VOCs能够满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1（其他行业Ⅱ时段）限值要求（浓度60mg/m3、速率3.0kg/h）；甲醇排放浓度能够满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2限值要求（甲醇50mg/m3）；氮氧化物排放浓度能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中“重点控制区”限值要求（氮氧化物100mg/m3）。
2、无组织废气
根据前述，本项目涉及到无组织废气污染源主要为储罐区及装卸车区设备动静密封点泄漏废气。
本项目设备动静密封点泄漏量计算参照《排污许可证申请与核发技术规范 石化行业》（HJ853-2017）中废气年许可排放量计算方法。挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量按下式计算：
[image: 图示, 示意图
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式中：E设备—设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a；
ti—密封点i的年运行时间，h/a；
eTOC,i—密封点i的总有机碳（TOC）排放；

—流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数与总有机碳（TOC）平均质量分数之比，保守取值为1；
n—挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数。
根据HJ853-2017，石油化学工业设备与管线组件eTOC,i取值参数如下：
表4-11  设备与管线组件eTOC,i取值参数表
	类型
	设备类型
	排放速率eTOC,i/(kg/h排放源)

	石油化学工业
	气体阀门
	0.024

	
	开口阀或开口管线
	0.03

	
	有机液体阀门
	0.036

	
	法兰或连接件
	0.044

	
	泵、压缩机、搅拌器、泄压设备
	0.14

	
	其他
	0.073


本项目涉及到的设备与管线组件密封点数量统计结果如下：
表4-12  本项目废气排放情况汇总表
	序号
	区域划分
	设备类型及数量（个）
	合计（个）

	
	
	气体阀门
	开口阀或开口管线
	有机液体阀门
	法兰或连接件
	泵、压缩机、搅拌器、泄压设备
	其他
	

	1
	本次新建储罐区
	0
	10
	228
	639
	25
	0
	902

	2
	本次新建装卸车区
	0
	4
	102
	263
	8
	0
	377

	3
	现有甲醇原料罐
	0
	2
	80
	117
	6
	0
	205

	4
	现有叔丁醇产品暂存罐
	0
	2
	35
	84
	2
	0
	123

	5
	现有叔丁醇卸车设施
	0
	1
	30
	118
	2
	0
	151

	合计（个）
	0
	19
	475
	1221
	43
	0
	1758


根据上式，本项目装置区设备与管线组件挥发性有机物排放量计算情况见下表：
表4-13  本项目设备动静密封点泄漏量核算结果一览表
	序号
	排放单元
	产污环节
	污染物
	无组织排放量（t/a）

	1
	本次新建储罐区
	设备、管线等“跑冒滴漏”
	VOCS小计
	1.054

	
	
	
	其中
	甲醇
	0.703

	2
	本次新建装卸车区
	设备、管线等“跑冒滴漏”
	VOCS小计
	0.433

	
	
	
	其中
	甲醇
	0.346

	3
	现有甲醇原料罐
	设备、管线等“跑冒滴漏”
	甲醇
	0.235

	4
	现有叔丁醇产品暂存罐
	设备、管线等“跑冒滴漏”
	VOCS小计
	0.139

	5
	现有叔丁醇卸车设施
	设备、管线等“跑冒滴漏”
	VOCS小计
	0.173

	设备动静密封点泄漏量合计
	VOCS合计
	2.034

	
	其中
	甲醇
	1.284


（二）污染防治措施可行性分析
1、有组织废气治理措施及可行性分析
本项目有组织废气主要为储罐区呼吸废气及装卸车废气。收集后经现有水洗塔水洗预处理后送西厂区现有2台尾气炉进行焚烧处理，处理后废气经尾气炉配套DA001/DA002排气筒排放。
①水洗
为了回收废气中的甲醇、甲醛等物料，做到资源化利用，项目废气进入焚烧炉之前设置水洗预处理。水洗液循环使用，富集到一定浓度后全部回用于甲醛生产装置。同时，根据建设单位提供资料，现有甲醛生产装置对产品质量指标要求不高，水洗液中含有少量的叔丁醇不会对产品质量产生影响。
由于本项目废气中的甲醇、叔丁醇均易溶于水，故水洗对废气中的甲醇、叔丁醇具有良好的去除效果。水洗塔利用气体与液体间接触，将气体中的污染物传送到液体中，然后再将去除大部分污染物的气体与水分离，达到去除废气、排放洁净气体的目的。本项目水洗塔参数具体如下：
表4-14  现有水洗塔设计参数一览表
	序号
	项目
	设计指标

	1
	外观尺寸
	Φ600mm×2500mm

	2
	处理风量
	15000m3/h

	3
	工作温度
	≤50℃

	4
	工作压力
	≤1.0KPa

	5
	填料
	两层；φ50mm多面球、PP材质

	6
	除雾器
	卡条式除雾器（自带冲洗系统）

	7
	雾化系统
	无堵塞螺旋喷嘴

	8
	喷淋泵
	流量10m3/h，扬程18m，电机功率1.5kw


②尾气焚烧炉
目前西厂区设有2台尾气焚烧直燃炉，该炉型不需要天然气助燃，燃料为各装置产生的有机废气。依托焚烧炉的具体参数如下：
表4-15  西厂区现有尾气焚烧炉技术参数表
	项目名称
	技术参数

	焚烧炉炉型
	直燃炉

	处理风量
	15000m3/h

	焚烧温度（℃）
	800~950

	操作压力（MPa）
	0.006

	烟气停留时间（s）
	＞1

	VOCs焚烧去除效率
	＞95%


根据《排污许可证申请与核发技术规范 石化行业》（HJ853-2017）中“表5 石化工业排污单位生产装置或设施废气治理可行技术参照表”，本项目采用的焚烧处理技术为可行技术。
③依托可行性分析
根据前述核算，本项目进入1#尾气炉及2#尾气炉的废气量分别为530.22m3/h，而根据现有项目例行检测，现有1#尾气炉及2#尾气炉的外排废气量分别为13596m3/h、6290m3/h。
根据现场踏勘，西厂区现有2台尾气炉设置的风机风量分别为23000m3/h、15000m3/h，能够满足同时处理现有项目及本项目废气的要求。
综上所述，本项目废气依托现有尾气炉焚烧处理是可行的。
2、无组织废气控制措施及符合性分析
①无组织废气控制措施
表4-16  项目无组织废气控制措施一览表
	无组织废气产生位置
	治理措施

	设备与管线组件
泄漏控制
	针对设备及管线组件VOCS泄漏，企业拟定期开展泄漏检测与修复工作（LDAR），及时修复泄漏点，严格控制“跑、冒、滴、漏”，并设立台账。

	物料储存
	①储罐表面涂刷浅色（白色）涂层；
②内浮顶、固定顶储罐呼吸废气经水洗预处理后送西厂区现有2台尾气炉焚烧处理；
③定期检修，确保储罐罐体保持完好，附件开孔除采样、计量、例行检查维修外，均保持密闭。

	装卸车
	装车采用底部浸没式装车，装车废气经密闭管道收集经水洗预处理后送西厂区现有2台尾气炉焚烧处理。

	其他管理措施
	①建立物料收发记录台账，记录各存储物料的名称、接收量、输送量、去向以及VOCS含量等信息，台账保存期限不少于5年。
②建立废气收集及处理设施的运行和维护记录台账，记录运行时间、废气处理量、操作温度、等关键运行参数，台账保存期限不少于5年。
③加强厂界及厂区内VOCS的例行监测。
④强化厂区精细化管理水平。


②无组织废气控制措施符合性分析
表4-17  与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析一览表
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	项目情况及符合性

	5、挥发性有机液体储存
	5.2 挥发性有机液体储罐
5.2.2储罐特别控制要求
5.2.2.1储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。
5.2.1.1储存真实蒸气压≥76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。
5.2.2.2储存真实蒸气压≥27.6kPa但<76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥5.2kPa但<27.6kPa且储罐容积≥150m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一：
a)采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。
b）采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB16297的要求）或处理效率不低于90%。
c)采用气相平衡系统；
d）采取其他等效措施。
	本项目涉及储罐部分采用内浮顶罐、部分采用固定顶罐，各储罐呼吸废气收集后经水洗+焚烧处理。
满足要求。

	6、VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求
	6.1基本要求
6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。
6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。
6.1.3对挥发性有机液体进行装载时，应符合6.2条规定。
	项目液态VOCs物料全部采用密闭的管道输送；液态VOCs物料进出厂区时均采用密闭罐车或密闭管线输送。
满足要求。

	
	6.2挥发性有机液体装载
6.2.1装载方式
挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm。
6.2.3装载特别控制要求
装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3，以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程应符合下列规定之一：
a）排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB16297的要求），或者处理效率不低于90%；b）排放的废气连接至气相平衡系统。
	项目采用底部装载方式装车，装车废气收集后经水洗+焚烧处理。
满足要求。

	8、设备与管线组件VOCs泄漏控制要求
	8.1管控范围
企业中载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展泄漏检测与修复工作。设备与管线组件包括：a）泵；b）压缩机； c）搅拌器（机）；d）阀门；e）开口阀或开口管线；f）法兰及其他连 接件；g）泄压设备；h）取样连接系统；i）其他密封设备。
	项目采用LDAR技术，控制无组织排放。
满足要求。

	
	8.3泄漏检测
8.3.1企业应按下列频次对设备与管线组件的密封点进行 VOCs 泄漏检测：
a） 对设备与管线组件的密封点每周进行目视观察，检查其密封处是否出现可见泄漏现象。b）泵、压缩机、搅拌器（机）、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统至少每6个月检测一次。c）法兰及其他连接件、其他密封设备至少每12个月检测一次。d）对于直接排放的泄压设备，在非泄压状态下进行泄漏检测。直接排放的泄压设备泄压后，应在泄压之日起5个工作日之内，对泄压设备进行泄漏检测。e）设备与管线组件初次启用或检维修后，应在90d内进行泄漏检测。
8.4泄漏源修复
8.4.1当检测到泄漏时，对泄漏源应予以标识并及时修复。发现泄漏之日起5d内应进行首次修复，除8.4.2条规定外，应在发现泄漏之日起15d内完成修复。
8.4.2符合下列条件之一的设备与管线组件可延迟修复。企业应将延迟修复方案报生态环境主管部门备案，并于下次停车（工）检修期间完成修复。
a）装置停车（工）条件下才能修复；b）立即修复存在安全风险；c）其他特殊情况。
	企业运行过程中，参照标准要求进行泄漏检测与修复工作。
满足要求。

	
	8.5记录要求
泄漏检测应建立台账，记录检测时间、检测仪器读数、修复时间、采取的修复措施、修复后检测仪器读数等。台账保存期限不少于3年。
	企业规范的设置泄漏检测台账。
满足要求。

	10、VOCs无组织排放废气收集处理系统要求
	10.2 废气收集系统要求
10.2.1 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。
10.2.2 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274-2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。
10.2.3 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500mmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。
	项目VOCs废气收集均位于密闭环境内，建设单位运行过程针对输送管道采用LDAR技术，防止收集废气泄漏。
满足要求。

	
	10.3 VOCs排放控制要求
10.3.1 VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定。
10.3.2 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h 时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。
	项目废气均经处理后排放。满足要求。

	11、企业厂区内及周边污染监控要求
	11 企业厂区内及周边污染监控要求
11.1 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。
	本次环评已提出厂区内VOCs监测要求。
满足要求。

	12、污染物监测要求
	12 污染物监测要求
12.1 企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ819等规定，建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。
12.2 新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》等规定执行。
12.3 对于挥发性有机液体储罐、挥发性有机液体装载设施以及废气收集处理系统的VOCs排放，监测采样和测定方法按GB/T16157、HJ/T397、HJ732以及HJ38、HJ1012、HJ1013的规定执行。对于储罐呼吸排气等排放强度周期性波动的污染源，污染物排放监测时段应涵盖其排放强度大的时段。
	1）本次环评针对项目特点布设了监测方案。2）监测过程中充分考虑项目特点，确保监测时段涵盖排放强度大的时段。
满足要求。


由上表分析可见，项目主要污染防治措施、主要污染物排放能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的要求。建设单位应严格按照标准中的要求进行环保设施建设、例行检测，及时开展修复，并记录台账，制定相应的计划规划，提高自身环境管理水平。
综上所述，本项目有机废气治理措施从技术角度分析是可行的。
（三）本项目废气排放情况汇总
根据前述，本项目有组织、无组织废气产生及排放量汇总如下：
表4-18  本项目废气排放情况汇总表
	污染物
	有组织排放量（t/a）
	无组织排放量（t/a）
	合计排放量（t/a）

	VOCs合计
	0.318
	2.034
	2.352

	其中
	甲醇
	0.211
	1.284
	1.495

	NOx
	0.0403
	--
	0.0403


（四）“三本账”分析
本项目建后全厂污染物排放“三本账”分析如下：
表4-19  项目建成后全厂污染物排放“三本账”分析表（单位：t/a）
	名称
	①现有项目排放量
	②现有项目许可排放量
	③在建项目排放量
	④本项目工程排放量
	⑤以新带老削减量
	⑥本项目建成后全厂排放量
	⑦变化量

	有组织废气
	VOCs小计
	6.579
	7.408
	/
	0.318
	0.615
	6.282
	-0.297

	
	其中
	甲醇
	2.300
	/
	/
	0.211
	0.409
	2.102
	-0.198

	
	
	甲醛
	0.314
	/
	/
	/
	/
	0.314
	/

	
	NOx
	0.481
	2.198
	/
	0.0403
	0.0209
	0.5004
	+0.0194

	无组织废气
	VOCs小计
	1.142
	2.026
	/
	2.034
	0.677
	2.499
	+1.357

	
	其中
	甲醇
	0.572
	/
	/
	1.495
	0.542
	1.314
	+0.742

	
	
	甲醛
	0.456
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	合计
	VOCs合计
	7.721
	9.434
	/
	2.352
	1.292
	8.781
	+1.060

	
	其中
	甲醇
	2.872
	/
	/
	1.580
	0.951
	3.416
	+0.544

	
	
	甲醛
	0.770
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NOx
	0.481
	2.198
	/
	0.0403
	0.0209
	0.5004
	+0.0194

	备注：①根据前述，本次评价范围为本次新增2座甲醇原料罐、1座叔丁醇产品罐、甲醇自动化定量卸车设施、叔丁醇自动化定量装车设施，以及现有1座甲醇原料罐、1座叔丁醇产品暂存罐和叔丁醇卸车设施。故本次有组织“以新带老”量考虑现有甲醇原料罐、叔丁醇产品暂存罐及叔丁醇产品灌装废气，根据现有项目有组织废气核算，该部分替代量为：VOCs0.615t/a、甲醇0.409t/a；无组织“以新带老”考虑现有甲醇原料罐、叔丁醇产品暂存罐及装卸车区动静密封点泄漏量，根据现有项目无组织废气核算，该部分替代量为：VOCs0.677t/a、甲醇0.542t/a。综上，合计“以新带老”量为：VOCs1.292t/a、甲醇0.951t/a。
②现有项目无组织VOCs许可排放量来自山东诚光工贸有限公司排污许可证填报数据。
③NOx“以新带老”量考虑现有甲醇原料罐、叔丁醇产品暂存罐及叔丁醇产品灌装废气单独去尾气炉焚烧时的产生量（计算公式参照本项目废气量核算）。


（五）非正常工况
本项目设计采用的生产工艺属于国内较先进、成熟的生产工艺。根据该项目实际情况，结合国内同类项目的运行情况，确定以下非正常状况：
1）停电或设备故障
在生产过程中，停电或某一设备发生故障，可导致整个工序临时停工。在临时停工过程中，各设备停止运行，待故障排除后，恢复正常生产。因此，停电或某一设备发生故障等非正常工况对项目生产影响及周围环境影响很小。
2）环保设施发生故障
环保设施出现故障时，会使污染物处理效率下降或者根本得不到处理而排入环境中，增加污染物排放量及对外环境的影响。
就本项目而言，主要考虑污染治理设施出现故障时的非正常工况。非正常工况发生时，会使污染物处理效率下降或者根本得不到处理而排入环境中，导致污染物在一段时间内排放量增加，本次环评按“废气治理设施发生故障，处理效率为0”情形进行估算，则非正常工况下的废气排放情况如下：
表4-20  非正常工况废气排放情况一览表
	排气筒
	污染物
	非正常排放原因
	排放浓度(mg/m3)
	排放速率
(kg/h)
	单次持续时间
	年发生频次
	排放标准
	应对措施

	
	
	
	
	
	
	
	浓度mg/m3
	速率
kg/h
	

	DA001
	VOCs
	1#尾气炉故障
	1006.6
	0.534
	1h
	1次
	60
	3.0
	加强设备管理，定期检修维护，降低环保设备故障发生频次；环保治设施发生故障时，相应工序应立即采取停产措施。

	
	甲醇
	
	455
	0.241
	1h
	1次
	50
	--
	

	
	NOx
	
	94
	0.05
	1h
	1次
	100
	--
	

	DA002
	VOCs
	2#尾气炉故障
	1006.6
	0.534
	1h
	1次
	60
	3.0
	

	
	甲醇
	
	455
	0.241
	1h
	1次
	50
	--
	

	
	NOx
	
	80
	0.042
	1h
	1次
	100
	--
	


由上表可知，本项目废气处理措施非正常工况下，DA001及DA002排气筒各项污染物的排放浓度及排放量明显增大，且VOCs、甲醇存在严重超标现象，对环境的污染加重。为避免此类情况的发生，企业应加强环保设施的检修工作，确保环保设施有效运行，防止非正常工况现象发生。
（七）监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）等自行监测要求，本项目废气排放监测计划如下表：
表4-21  废气监测方案一览表
	排放形式
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	备注

	有组织
	DA001
	VOCs
	自动监测
	①监测时应同步监测烟气参数（烟气流速、流量、温度、含氧量）；
②非正常情况下随时监测；留取永久监测口

	
	
	NOx
	每月一次
	

	
	
	甲醇
	半年一次
	

	
	DA002
	VOCs
	每月一次
	

	
	
	NOx
	每月一次
	

	
	
	甲醇
	半年一次
	

	无组织
	厂界
	VOCs、甲醇
	每半年1次
	①监测时同步监测气象参数；②非正常情况下随时监测

	
	厂区内
	NMHC
	每半年1次
	/

	
	泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统
	VOCs
	季度
	对于设备与管线组件密封点泄漏检测，若同一密封点连续三个周期检测无泄漏情况，则检测周期可延长一倍，但在后续监测中该检测点位一旦检测出现泄漏情况，则监测频次按原规定执行。

	
	法兰及其他连接件、其他密封设备
	VOCs
	半年
	


7、结论
本项目位于环境空气不达标区，周围500m范围内存在大气环境敏感目标。本项目营运期废气主要为储罐呼吸废气、装卸车废气及设备动静密封点泄漏废气，在采取各项环保治理设施后项目废气能够实现达标排放，对环境空气的影响能够控制在允许范围之内，对周围环境影响较小。故项目建设后大气环境影响可接受。
二、废水
（一）废水产生及排放情况
根据前述，本项目职工定员全部从现有员工中调配，无新增生活污水排放。水洗塔依托现有，水洗塔废水定期排出后回用于甲醛生产装置，无新增水洗废水产生。运营期废水主要为初期雨水。收集后送东厂区现有污水处理设施（处理工艺为：絮凝沉淀+间接加热蒸发）处理，蒸发处理产生的蒸气经管线输送至现有甲醛吸收塔，进入甲醛吸收工序，回用于甲醛生产，不外排。
（二）废水处理可行性分析
1、废水产生情况
根据前述，本项目废水主要为初期雨水，产生总量约为285.7m3/a（0.78m3/d），主要污染物为COD、氨氮、SS、石油类等。
2、处理能力可行性分析
根据现有项目环评及批复意见，现有项目进入废水处理设施的废水量约为3586.01m3/a（9.8m3/d），东厂区现有废水处理设施（处理工艺为：絮凝沉淀+间接加热蒸发）处理规模为20m3/d，现有废水处理设施储能能力完全能够满足本项目废水处理要求。
3、污水站工艺介绍
①絮凝沉淀：：废水经管道收集后送入絮凝沉淀池，装置设置加药泵自动投加预先配置好的药剂（PAM、PAC等），使沉淀颗粒絮凝凝聚。
②间接加热蒸发：经絮凝沉淀处理后，用潜水泵取上层清水打入密闭池内，密闭池内设置加热盘管，盘管长度约500m，用0.2MPa蒸汽盘管对池子中的清水加热，至全部汽化成气态，用引风机将气体送入甲醛吸收塔，进入甲醛吸收工序，不外排；剩余固相作为危险废物收集后暂存于危废暂存间，定期委托处置。
4、处理工艺可行性分析
根据前述，本项目废水主要为初期雨水。主要污染物为COD、氨氮、SS、石油类等。厂区污水站采用“絮凝沉淀+间接加热蒸发”的处理工艺，具体工艺原理如下：
①混凝沉淀
通过添加混凝剂使废水中的悬浮物和胶体颗粒聚集成较大的颗粒，然后通过沉淀池进行固液分离，去除大部分污染物。
②间接加热蒸发
利用加热汽化原理，将废水加热至汽化状态，蒸汽经风机送入甲醛吸收塔回用，可减少部分甲醛吸收塔新鲜水的用量。废水中盐分以结晶的形式从水中分离出来，作为危废委托处置。
综上所述，本项目采取的污水处理工艺经济可行、技术合理，对废水中各类污染物有很好的去除效果。
因此，本项目初期雨水经厂内废水处理设施处理后蒸汽全部回用于现有甲醛吸收塔，不外排，同时加强项目厂区内废水处理设施、污水管线等的防渗，项目对周围水环境影响很小。
三、噪声
1、噪声源强
根据前述，本项目新增噪声源主要为真空泵等机械设备运转产生的噪声，噪声强度为80～95dB(A)。采取的噪声防治措施有：
①选用低噪声设备：在满足项目生产工艺的前提下，尽可能选择先进、噪声低的生产设备，从源头降低噪声。
②设备在安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的隔振垫，以减轻由于设备自身振动引起的结构传声对周围环境产生的影响。
③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
项目噪声源调查情况见下表：
表4-23  本项目噪声源强调查清单（室外声源）
	噪声源名称
	距设备1m处声压级/dB(A)
	降噪措施
	空间相对位置/m
	持续时间/（h/a）
	距厂界距离/m

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	东
	南
	西
	北

	甲醇卸车泵
	90
	选用低噪声设备；基础减振；安装隔声罩壳
	5
	5
	0.5
	8760
	30
	5
	5
	95

	甲醇卸车泵
	90
	
	6
	5
	0.5
	8760
	29
	5
	6
	95

	叔丁醇装车泵
	90
	
	7
	5
	0.5
	8760
	28
	5
	7
	95

	叔丁醇装车泵
	90
	
	8
	5
	0.5
	8760
	27
	5
	8
	95

	备注：空间相对位置中（X,Y）以西厂区西南角为（0,0）点，Z为相对于厂区地面高度。



2、声环境影响分析
（1）噪声影响预测分析
1）预测模式
按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测，用A声级计算，预测模式如下：
①室外声源在预测点的声压级计算：
[image: ]
式中：Lp（r）——预测点处的声压级，dB；
Lp（r0）——参考位置ro处声压级，dB； 
Adiv——几何发散引起的衰减，dB； 
Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； 
Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； 
Agr——地面效应引起的衰减，dB； 
Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。
②室内声源在预测点的声压级计算：
a、首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的声压级：
[image: ]
式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级；
Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； 
r——声源与靠近围护结构某点处的距离，m；
R——房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面积，m2，a为平均吸声系数；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。
b、计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
[image: ]
式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
c、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
Lw＝Lp2（T）+10lgS
式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S—透声面积，m2；
③总声级的计算：
设第i个室外声源在预测点产生的 A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为 LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总有效声级为：
[image: ]
式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
M——等效室外声源个数。
2）参数的确定
①声波几何发散引起的 A声级衰减量（Adiv） 
a、点声源：Adiv=20lg（r/r0）
式中：r—预测点到噪声源距离，m；
r0—参考点到噪声源距离，m。
b、有限长线声源（设线声源长为L0）
当r>L0，且 r0>Lo 时：Adiv=20lg（r/r0）
当r<L0/3，且 r0<L0/3 时：Adiv=10lg（r/r0）
当L0/3<r<L0，且L0/3<r0<L0时：Adiv=15lg（r/r0）
c、面声源（设面声源高度为a，长度为b，且 a＜b）
当r<a/3时，且r0<a/3时：Adiv=0
当a/3<r<b/3，且 a/3<r0<b/3 时：Adiv=10lg（r/r0）
当b/3<r<b，且 b/3<r0<b 时：Adiv=15lg（r/r0）
当b<r时，且 b<r0时：Adiv=20lg（r/r0）
②空气吸收衰减量Aatm
空气吸收引起的A声级衰减量按下式计算：
Aatm＝a（r－r0）/100
式中：a为每100m空气吸收系数，是温度、湿度和声波频率的函数。
本评价由于计算距离较近，Aatm计算值较小，故在计算时忽略此项。
③遮挡物引起的衰减量Abar
位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡、地堑或绿化林带都能起声屏 障作用，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取20～25dB（A）。
④附加衰减量Aexc
根据导则规定，满足下列条件需考虑地面效应引起的附加衰减：
①预测点距声源50m以上；
②声源距地面高度和预测点距地面高度的平均值小于3m；
③声源与预测点之间的地面被草地、灌木等覆盖（软地面）。此时，地面效应引起附加衰减量按下式计算：
Aexc=5lg（r/r0）
不管传播距离多远，地面效应引起附加衰减量的上限为10dB（A）。根据厂区布置和噪声源强及外环境状况，本环评忽略不计。
（2）预测结果和分析
根据本项目主要噪声设备的位置，利用以上预测模式和参数计算确定了各新增噪声源对厂界1m处噪声贡献情况，再与现状值叠加得预测结果。预测结果见下表：
表4-24  本项目噪声预测结果表（单位：dB(A)）
	预测点
	昼间
	夜间

	
	本项目贡献值
	背景值
	叠加值
	标准值
	本项目贡献值
	背景值
	叠加值
	标准值

	1#东厂界
	40.6
	56.6
	56.7
	60
	40.6
	45.7
	46.9
	50

	2#南厂界
	47.8
	55.9
	56.5
	60
	47.8
	48.2
	51.0
	50

	3#西厂界
	48.2
	58.5
	58.9
	60
	48.2
	47.0
	50.7
	50

	4#北厂界
	37.5
	56.2
	56.3
	60
	37.5
	46.3
	46.8
	50

	注：背景值取自现有项目例行监测结果。


经过预测，本项目运行后，在选用低噪声设备，并采取相应的隔声、减振等措施后，经过厂区距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此，本项目在做好噪声治理措施后，设备噪声对周围环境不会造成太大影响。
3、噪声污染源监测计划

表4-25  噪声监测计划一览表
	环境要素
	监测位置
	监测项目
	监测频次

	噪声
	厂界
	Leq（A）
	每季度监测1次，每次监测1天，昼夜各检测一次


四、固体废物
本项目无新增职工定员，全部从现有项目中调配，无新增生活垃圾产生。项目运行过程中固体废物主要为设备维护保养过程产生的废水处理污泥、废润滑油及废润滑油桶。具体产生及处置情况如下：
1、废水处理污泥（HW08，900-210-08）：本项目废水处理污泥新增产生量为0.5t/a，定期清理后采用密封桶盛装后暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。
2、废润滑油（HW08，900-217-08）：根据建设单位提供资料，本项目机泵冷却润滑剂维护保养过程中新增废润滑油产生量约0.01t/a，属于危险废物，采用密封桶盛装后暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。
3、废润滑油桶（HW08，900-249-08）：根据建设单位提供资料，本项目润滑油用量为0.01t/a，采用10kg桶装，则产生废包装桶约为1个，每个空桶重量约1kg，则废包装桶产生量为0.001t/a。该部分废物属于危险废物，收集后（口盖拧紧）暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。
本项目固体废物产生及处置情况请见下表：
表4-26  项目固体废物产生及处置情况一览表
	序号
	固废名称
	产生环节
	固废性质
	固废代码
	主要
成分
	有害
成分
	物理性状
	危险特性
	产生量
	处置
措施

	1
	废水处理污泥
	污水处理
	危险废物
	HW08
900-210-08
	污泥
	污泥
	固态
	T/C
	0.5t
	暂存于危废间，定期委托有资质单位处置

	2
	废润滑油
	设备润滑
	危险废物
	HW08
900-217-08
	润滑油
	废润滑油
	液态
	T，I
	0.01t
	

	3
	废润滑油桶
	设备润滑
	危险废物
	HW08
900-249-08
	废桶
	废润滑油
	液态
	T，I
	0.001t
	


表4-27  项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表
	序号
	贮存场所名称
	危险废物名称
	危废
类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存能力
	贮存
周期

	1
	危废暂存间
	废水处理污泥
	HW08
	900-210-08
	西厂区东北角
	15m2
	密封桶
	20t
	1年

	2
	
	废润滑油
	HW08
	900-217-08
	
	
	密封桶
	
	1年

	3
	
	废润滑油桶
	HW08
	900-249-08
	
	
	--
	
	1年


2、环境管理要求：
（1）一般固废
①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。
②加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，贮存区须参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）满足相应“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等环境保护要求，并要求设置环保图形标志，指定专人进行日常管理。
③建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。
（2）危险废物
根据现场踏勘，厂区现有危废暂存间单独设置且上锁，并张贴有危废标识；暂存间内地面已全部进行硬化防渗处理，防渗施工要求能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求；并针对不同危险废物采取单独收集、分区贮存的措施；液体危废暂存区均设置防漏托盘，用于收集事故状态下泄漏的液态物料。
综上所述，现有危废暂存间基本满足上述要求，能够做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求。
总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。
5、 地下水、土壤
1、污染源、污染物类型及污染途径分析
本项目为原料、产品罐区安全环保提升技术改造项目，项目建设过程中拟对储罐区、装卸车区等采取严格的防渗措施，在正常情况下，不会对周边地下水、土壤造成污染，不存在污染途径；但考虑防渗层破裂的极端情形下，本项目地下水和土壤污染源、污染物类型及可能的污染途径见下表：
表4-28  项目地下水、土壤污染识别表（极端情形下）
	污染源
	可能污染途径
	全部污染物指标
	地下水特征因子
	土壤特征因子

	储罐区
	垂直入渗
	COD、氨氮、石油类等
	COD、氨氮、石油类
	石油烃

	装卸车区
	垂直入渗
	COD、氨氮、石油类等
	COD、氨氮、石油类
	石油烃


2、污染防控措施
本项目不涉及重金属、持久性有机污染物的排放，厂区及周边不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的区域，参照HJ610-2016，可将本项目所涉及区域分为一般防渗区和重点防渗区，具体分区情况如下：
表4-29  地下水污染防渗分区表
	项目涉及区域
	防渗分区
	防渗技术要求

	装卸车区
	一般防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

	储罐区
	重点防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥5.0m，K≤1×10-7cm/s


在污染防治措施到位，严格管理的前提下，本项目对项目区地下水、土壤环境的影响较小。
3、跟踪监测要求
[bookmark: _Hlk194161264]1）地下水监测
本次依托厂区现有1眼地下水监控井，具体布设情况如下：
表4-30  地下水监测井设置情况一览表
	[bookmark: _Hlk194161274]点位
	位置
	监测项目
	监测层位
	监测频率
	备注

	1#
	东厂区储罐区北侧
	pH值、色度、嗅和味、溶解性总固体、总硬度、肉眼可见物、高锰酸盐指数、细菌总数、总α放射性、总β放射性、阴离子表面活性剂、铝、钠、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌、总锰、总铁、总硒、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物、碘化物、硫化物、氯化物、硫酸盐、挥发酚、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、甲醇、甲醛、大肠菌群数
	孔隙水
	每年两次，枯水期（5-6月）、丰水期（8-9月）各一次。
	依托现有

	*注：开展两个自然年水质监测后，常规监测项目稳定达标或水质稳定的，可减少监测频次，减少频次的顺序为其他（2-3月）、平水期（12月-1月）；每次采样监测时，应同时记录地下水水位。针对现有地下水监控井，根据《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤[2019]25号）文件要求，加强对现有地下水环境监测井的运行维护和管理，完善地下水监测数据报送制度。


2）土壤监测
根据《山东省自然资源厅关于进一步加强土壤污染重点监管单位管理工作的通知》（鲁环便函[2024]215号），及淄博市生态环境局关于印发《2025年淄博市重点排污单位名录》的通知，诚光工贸属于土壤污染重点监管单位，需开展土壤跟踪监测，参考《山东诚光工贸有限公司土壤和地下水自行监测方案（2025年度）》，具体布设情况如下：
表4-31  土壤跟踪监测点信息表
	点位
	位置
	监测项目
	监测频次

	T01
	东厂区储罐区东侧
	pH、砷、镉、铜、铅、汞、镍、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,b]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40）、甲醛
	每年一次

	T02
	东厂区初期雨水池东侧
	
	

	T03
	东厂区软水房西北侧
	
	

	T04
	叔丁醇库棚西北侧
	
	

	T05
	西厂区闲置液碱罐区西北侧
	
	

	T06
	西厂区门口西南侧
	
	


七、环境风险
本项目涉及的风险物质主要为甲醇、废润滑油，Q值＞1，需做环境风险专项评价。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目大气环境风险潜势为Ⅲ级，进行二级评价；地表水环境风险潜势为Ⅱ级，进行三级评价；地下水环境风险潜势为Ⅱ级，进行三级评价；建设项目环境风险潜势综合等级为Ⅲ级，项目的环境风险评价等级为二级。
本评价制定了一系列的风险防范措施、应急预案以及应急监测方案，可将事故风险概率和影响程度降至最低。通过采取有效的预防措施和制定完善的应急救援预案，严格执行项目安全评价提出的安全对策措施，本项目的环境风险是可以防控的，具体内容详见环境风险专项评价。































[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001排气筒
	VOCs
	水洗+焚烧
	《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1Ⅱ时段

	
	
	甲醇
	
	《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2

	
	
	NOx
	--
	《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中“重点控制区”

	
	DA002排气筒
	VOCs
	水洗+焚烧
	《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1Ⅱ时段

	
	
	甲醇
	
	《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2

	
	
	NOx
	--
	《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中“重点控制区”

	
	厂界无组织
	VOCs
	加强管理，定期进行LDAR泄漏修复与检测
	《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3

	
	
	甲醇
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

	
	厂区内无组织
	NMHC
	
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A

	地表水环境
	初期雨水
	COD、氨氮、SS、石油类
	经东厂区现有废水处理设施处理后蒸汽回用于甲醛吸收塔，不外排

	声环境
	机械设备运转
	噪声
	隔声降噪减震
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	项目不涉及电磁辐射影响

	固体废物
	废水处理设施
	废水处理污泥
	暂存于危废暂存间，定期委托处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	设备维护保养
	废润滑油
	
	

	
	
	废润滑油桶
	
	

	土壤及地下水
污染防治措施
	项目区做防渗处理，采取地面防渗和严格的生产组织管理。
①源头控制：建设单位应加强常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生。
②分区防治：将项目场地分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。并按照分区防渗要求进行防渗处理。

	生态保护措施
	本项目在现有厂区内进行技改，不新增占地，且用地范围内无生态环境保护目标，对周边生态影响较小，不涉及生态保护措施。

	环境风险防范措施
	项目存在发生火灾危险，在生产过程中需做出相应的防范措施。
1）加强管理，严格操作规范，制定一系列的防泄漏规章制度。
2）严格执行劳动部《生产设备安全卫生设计总则》等有关法规。
3）操作人员必须经过专门培训，做到持证上岗，并且严格遵守操作规程。
4）加强日常巡检工作，及时发现、处理故障，保证安全生产，严格落实 各项安全与环保措施，防止事故造成的环境污染。
5）各种生产设备应定期检修保养，确保设备正常运行。
6）对安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。

	其他环境管理要求
	1、管理制度
为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，配备专职环保人员1名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。
企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。
2、建设项目竣工环境保护验收
根据《建设项目环境保护管理条例》要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
表5-1  环境保护“三同时”验收一览表
	项目
	污染源
	污染物种类
	治理措施
	验收指标
	验收标准

	废气
	DA001
	VOCs
	水洗+焚烧
	60mg/m3
3.0kg/h
	《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1Ⅱ时段标准要求

	
	
	甲醇
	
	50mg/m3
	《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2

	
	
	NOx
	--
	100mg/m3
	《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中“重点控制区”

	
	DA002
	VOCs
	水洗+焚烧
	60mg/m3
3.0kg/h
	《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1Ⅱ时段标准要求

	
	
	甲醇
	
	50mg/m3
	《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2

	
	
	NOx
	--
	100mg/m3
	《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中“重点控制区”

	
	厂界
	VOCs
	加强管理，进行LDAR泄漏修复与检测
	≤2mg/m3
	《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3

	
	
	甲醇
	
	≤12mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

	
	厂区内
	NMHC
	
	1h浓度：≤6mg/m3
任意一次：≤20mg/m3
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A

	废水
	初期雨水
	COD、氨氮、SS、石油类
	经东厂区现有“絮凝沉淀+间接加热蒸发”处理
	蒸汽回用于甲醛生产装置，剩余固相作为危废定期委托处置

	噪声
	机械设备
	噪声
	选用低噪声设备，基础减振、消声
	昼间≤60dB(A)
夜间≤50dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区噪声排放限值

	固废
	危险废物
	废水处理污泥
	暂存于危废间，定期委托有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	废润滑油
	
	

	
	
	废润滑油桶
	
	


3、排放口信息化、规范化
根据国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定，在污染物排放口处设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌，标志牌应设置在靠近采样点的醒目处。在废气排放源、废水排放口、固体废物贮存处置场、噪声产生点应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995及其修改单执行。
按照《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）要求，环保设施应设符合规范的进、出采样口及采样孔、采样平台和爬梯。
根据现场踏勘，现有DA001及DA002排气筒均按要求设置了符合规范的进、出采样口及采样孔、采样平台和爬梯；危废暂存间、噪声产生点等均按要求设置了符合规范要求的环境保护图形标志。
4、排污许可申报
本项目属于技改项目，根据《排污许可管理办法》（部令第32号），项目需在取得本次环境影响评价审批意见后实际排污行为变化之前，向核发环保部门提出重新申请排污许可证。
5、环境管理台账
企业应按照行业排污许可管理要求制度管理管理台账，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责，台账保存期限不得少于五年。
6、环保信息公开
要求根据《企业环境信息依法披露管理办法》（部令第24号），企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，排污单位应当公开以下信息：
1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；
2）排污信息，包括主要污染物及其他污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；
3）防治污染设施的建设和运行情况；
4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；
5）其他应当公开的环境信息；
列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。
建设单位应按照上述要求公开建设项目的相关信息，采取的信息公开途径可包括：①公告或者公开发行的信息专刊；②广播、电视等新闻媒体；③信息公开服务、监督热线电话；④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。








六、结论
	本项目为山东诚光工贸有限公司罐区VOCs安全环保治理提升改造项目，项目位于朱台镇工业集聚区内。项目建设符合国家、地方产业政策和相关环保政策要求；项目用地属于工业用地，项目选址符合用地要求；本项目工艺设计合理，采取有效的环保治理、风险防范措施后，满足稳定达标排放等环境管理要求，对周围环境影响较小。在落实本报告表中提出的各项污染防治措施、风险防范措施前提下，从环保角度分析，本项目建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	     项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	有组织
	VOCs小计
	6.579t/a
	7.408t/a
	/
	0.318t/a
	0.615t/a
	6.282t/a
	-0.297t/a

	
	
	其中
	甲醇
	2.300t/a
	/
	/
	0.211t/a
	0.409t/a
	2.102t/a
	-0.198t/a

	
	
	
	甲醛
	0.314t/a
	/
	/
	/
	/
	0.314t/a
	/

	
	
	氮氧化物
	0.481t/a
	2.198t/a
	/
	0.0403t/a
	0.0209t/a
	0.5004t/a
	+0.0194t/a

	
	无组织
	VOCs小计
	1.142t/a
	2.026t/a
	/
	2.034t/a
	0.677t/a
	2.499t/a
	+1.357t/a

	
	
	其中
	甲醇
	0.572t/a
	/
	/
	1.495t/a
	0.542t/a
	1.314t/a
	+0.742t/a

	
	
	
	甲醛
	0.456t/a
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	合计
	VOCs合计
	7.721t/a
	9.434t/a
	/
	2.352t/a
	1.292t/a
	8.781t/a
	+1.060t/a

	
	
	其中
	甲醇
	2.872t/a
	/
	/
	1.580t/a
	0.951t/a
	3.416t/a
	+0.544t/a

	
	
	
	甲醛
	0.770t/a
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	氮氧化物
	0.481t/a
	2.198t/a
	/
	0.0403t/a
	0.0209t/a
	0.5004t/a
	+0.0194t/a

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	废活性炭
	5t/a
	/
	/
	/
	/
	5t/a
	/

	
	污泥
	1.5t/a
	/
	/
	0.5t/a
	/
	2t/a
	+0.5t/a

	
	废润滑油
	0.5t/a
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.51t/a
	+0.01t/a

	
	废润滑油桶
	0.01t/a
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.011t/a
	+0.001t/a

	一般固体废物
	废银触媒
	0.08t/a
	/
	/
	/
	/
	0.08t/a
	/

	
	废包装材料
	1t/a
	/
	/
	/
	/
	1t/a
	/

	
	废离子交换树脂
	0.05t/a
	/
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/

	
	废反渗透膜
	0.02t/a
	/
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；
51
绿化用水
地面和设备冲洗水
生活用水
钠离子交换装置
反渗透装置
办公生活用水
脱色塔


防渗旱厕
循环水系统
吸收塔
57735.2
19093
216.0
100.0
15.0
15312.2
11514.0
172.80
损耗43.20
损耗10.0
损耗15.0
495
1
损耗99
化粪池
396
软水槽
42423
甲醛装置
尾气炉
汽包
氧化器
55920
20503
产品含水62099.6、尾气含水带水2410.25
过热器
蒸发器
氧化器
反应生成水14202.58
31124.96
45327.54
空气带水967.5
甲醇带水157.46
503
46000.0
2223去废水蒸发处理设施
8200外供淄博华森粘合剂公司
冷凝水16000.0
损耗11514
污水收集池
90
初期雨水
1066.9（含本项目初期雨水）
沉淀+蒸发处理设施
2111.9
蒸汽3870.11
新鲜水77655.2
1
废水
注：
蒸汽
循环水系统
6624
955
损耗6624
20000叔丁醇项目用汽
损耗2000
冷凝水18000
环卫清运处理
回收塔脱出水
1758.81
底泥带水1.6



image2.emf
绿化用水

地面和设备冲洗水

生活用水

钠离子交换装置

反渗透装置

办公生活用水

脱色塔

      

防渗旱厕

循环水系统

吸收塔

57735.2

19093

216.0

100.0

15.0

15312.2

11514.0

172.80

损耗

43.20

损耗

10.0

损耗

15.0

495

1

损耗

99

化粪池

396

软水槽

42423

甲醛装置

尾气炉

汽包

氧化器

55920

20503

产品含水

62099.6

、尾气含水带水

2410.25

过热器

蒸发器

氧化器

反应生成水

14202.58

31124.96

45327.54

空气带水

967.5

甲醇带水

157.46

503

46000.0

2223

去废水蒸

发处理设施

8200

外供淄博华

森粘合剂公司

冷凝水

16000.0

损耗

11514

污水收

集池

90

初期雨水

1066.9

（含本项目初期雨水）

沉淀+蒸发处理设

施

2111.9

蒸汽

3870.11

新鲜水

77655.2

1

废水

注：

蒸汽

循环水系统

6624

955

损耗

6624

20000

叔丁醇项

目用汽

损耗

2000

冷凝水

18000

环卫清运处理

回收塔脱出水

1758.81

底泥带水

1.6


罐车出厂
装卸车区
甲醛生产装置
密
闭
管
线
叔丁醇精制装置

部分产品
甲醇原料罐
（现有+新建）
叔丁醇产品罐
（新建）
叔丁醇产品暂存罐（现有）
装卸车区
部分产品
外购原料甲醇
灌装
噪声
噪声
储罐呼吸废气
水洗塔
尾气炉
排气筒排放
储罐呼吸废气
桶装出厂
装车废气
灌装废气



image3.emf
罐车出厂

装卸车区

甲醛生产装置

密

闭

管

线

叔丁醇精制装置

部分

产品

甲醇原料罐

（现有

+

新建）

叔丁醇产品罐

（新建）

叔丁醇产品暂存罐

（现有）

装卸车区

部分

产品

外购原料甲醇

灌装

噪声

噪声

储罐呼吸废气

水洗塔

尾气炉

排气筒排放

储罐呼吸废气

桶装出厂

装车废气

灌装废气


oleObject4.bin
�

�

�

汽包


空气过滤器


甲醇



image4.emf
汽包

空气过滤器

甲醇

甲醇中间

罐

蒸

发

器

过

热

器

过

滤

器

3#

吸

收

塔

气相

2#

吸

收

塔

1#

吸

收

塔

液相

空气过滤器

蒸

发

器

过

热

器

过

滤

器

3#

吸

收

塔

2#

吸

收

塔

1#

吸

收

塔

甲醇

G1

进入尾气炉

甲醛中间

罐

甲醛废气

G3

进入片尾气炉

甲醇

空气

空气

配料蒸汽

配料蒸汽

浓水

甲醛溶液

甲醛溶液

废

热

锅

炉

甲醇过滤罐

尾气

G2-2

进入尾气炉

尾气

G2-1

进入

尾气炉

甲醇

产品去甲醛储罐

氧

化

器

氧

化

器

S2

S3-1

S1-1

S3-2

S1-2

反渗透软水

反渗透软水

副产蒸汽

副产蒸汽

5

万吨

/

年甲醛装置

5

万吨

/

年甲醛扩建装置

浓水

冷却器

冷却器

液相

冷却器

液相

冷却器

废水蒸发设施水汽


oleObject5.bin
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

叔丁醇原料罐


絮凝沉淀+间接加热
蒸发设施


精馏塔


回收塔


回流罐


冷凝器


冷凝器


有色叔丁醇原料罐


脱色塔


冷凝器


回流罐


正己烷+叔丁醇


正己烷


无水叔丁醇产品


G’1


W’2


G’2


G’3


W’1


G’4


G’5


水


尾气炉处理


叔丁醇+水


G’6


甲醛废水蒸发装置


精馏塔


回收塔


回流罐


冷凝器


冷凝器


有色叔丁醇原料120


脱色塔


冷凝器


回流罐


119.97
其中：叔丁醇102.98
水16.986
乙酸0.004


正己烷4.4


无水叔丁醇产品10000
其中：叔丁醇9998，
水1.496，乙酸0.304，正己烷0.2


G1叔丁醇0.6
正己烷2


G2叔丁醇0.6
正己烷2


水1


G3叔丁醇0.02


W1废水1759.01


G4叔丁醇0.01


G5叔丁醇0.01


回流46798.44
其中：
正己烷39778
叔丁醇6086.12
水934.14


叔丁醇9999.22
水1760.306
乙酸0.304


回流48772.42
其中：
正己烷39782.2
叔丁醇1.22
水1758.81


48769.82
其中：正己烷39780.2
叔丁醇0.62
水1758.81


1968.96
其中：叔丁醇0.02
水1758.81



叔丁醇180
水30



210.02
其中：叔丁醇0.02
水30


叔丁醇103
水16.986
乙酸0.004
杂质（铁锈）0.01


W2废水1.01


119.99
其中：叔丁醇103
水16.986
乙酸0.004


119.98
其中：叔丁醇102.99
水16.986
乙酸0.004


片碱焚烧装置处理


叔丁醇原料罐11640
其中：叔丁醇9896.38
水1743.32
乙酸0.3


G6储罐呼吸废气
叔丁醇0.14


398


生产工艺用水


378


140


锅炉产蒸汽用水


锅炉水膜除尘补充水


20


甲醛吸收塔补充水


20


660


生活用水


825


循环冷却补充水


绿化及道路喷洒用水


软化水系统


175


纯水140


35


生产间接加热


损耗30


蒸汽冷凝水
60


724


一体化污水处理设施


蒸汽冷凝水
50


树脂胶生产


3211.451


烘干工序


蒸发损耗3092.344


蒸发损耗50


蒸发损耗60


蒸发损耗724


损耗165


新鲜水
1448


甲醛溶液带水2116.88


化粪池


700


雨水管网排放35


产品带水119.107


工艺产水696.571


车间地面清洁水


50


损耗10


40


24


初期雨水 24


初期雨水池


生产用汽


甲醛车间蒸汽包


尾气炉蒸汽包


20000


损耗20000


冷凝水


循环冷却水补充水



image5.emf
叔丁醇原料罐

絮凝沉淀

+

间接加热

蒸发设施

精馏塔

回收塔

回流罐

冷凝器

冷凝器

有色叔丁醇原料罐

脱色塔

冷凝器

回流罐

正己烷

+

叔丁醇

正己烷

无水叔丁

醇产品

G

Ĝ

1

W

Ĝ

2

G

Ĝ

2

G

Ĝ

3

W

Ĝ

1

G

Ĝ

4

G

Ĝ

5

水

尾气炉处理

叔丁醇

+

水

G

Ĝ

6


image6.png
SRS
ERAANSTL
CHFERE OFE #: F/Fr(mg/)
AR | SEM4NT

- EH =@

Bl 24 B
B

nz
© 15.385 17.007 20.04 20412 18.251

..-....”ssz

2025-04 202505  2025-06 2025-07 2025-08  2025-09  2025-10 2025-11  2025-12  2026-01 ~ 2026-02  2026-03





image7.png
SRS

ERAANSTL

HPERE OFE #: F/Fr(mg/) -EM -
EECIE ez
B2 AREST
s
3228

223
— . =
— |

202504 2025-05  2025-06 202507 2025-05  2025-09  2025-10  2025-11  2025-12  2026-01  2026-02  2026-03





G3
灌装废气
西厂区装卸车区
东厂区叔丁醇暂存罐、甲醇储罐（东厂区现有）
西厂区储罐区
（本次新建）
G1
储罐呼吸废气
G1
储罐呼吸废气
水洗塔
1#尾气炉
DA001
排气筒排放
2#尾气炉
DA002
排气筒排放
东厂区叔丁醇暂存罐
叔丁醇产品灌装
G2
装车废气



image8.emf
G3

灌装废气

西厂区装卸车区

东厂区叔丁醇暂存罐、甲

醇储罐（东厂区现有）

西厂区储罐区

（本次新建）

G1

储罐呼吸废气

G1

储罐呼吸废气

水洗塔

1#

尾气炉

DA001

排气筒排放

2#

尾气炉

DA002

排气筒排放

东厂区叔丁醇暂存罐 叔丁醇产品灌装

G2

装车废气


image9.png
Ly =(Kg, + K" ) DP MK,




image10.png
1, = (0943)0CH; [H NCFC]
D D




image11.png
L, =F,PM,K,




image12.png
L,=K,S,D’P'M K,




image13.png
Li=Li+L;




image14.png
[—D ]H,GA ,




image15.png
5614

rRuQK KKy





image16.png
1000




image17.png
120107 x

SxPrx M,

>

273.15+T




image18.png
E,, =0.003xY [zmv, x
=

oces

Toc.

)




oleObject7.bin

image19.wmf
i

VOCs,

i

VOCs,

WF

WF


image20.png
L,(r) =L, + D, ~(Ag, + Ay + Ay + Ao + Ay (5.5-2)




image21.png
4 4)
L, =L, +10]; +— (5.5-6)
or o 23




image22.emf

image23.png
,101g[ [Z 10%1% +Zf 10‘”‘”)} (5.5-10)




初期雨水

沉淀+废水蒸发设施
污水收集池

回用于现有甲醛装置吸收塔

初期雨水
285.7

底泥带水0.4
蒸汽
285.1



image1.emf
初期雨水

沉淀

+

废水

蒸发设施

污水收集池

回用于现有甲醛

装置吸收塔

初期雨水

285.7

底泥带水

0.4

蒸汽

285.1


