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建设项目基本情况

	建设项目名称
	淄博文盛新型材料有限公司固体沥青高效融化项目

	项目代码
	2605-370305-89-01-618979

	建设单位联系人
	
薛朋
	联系方式
	15966967888 

	建设地点
	淄博市临淄区齐鲁化学工业区乙烯路与冯北路交叉口西200米路北（齐鲁石化石脑油罐区西侧）


	地理坐标
	（118度9分24.847秒，36度46分42.790秒）

	国民经济

行业类别
	 C3099其他非金属矿物制品制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业60耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309 其他

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	2000.00
	环保投资（万元）
	75.00

	环保投资占比（%）
	3.75
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地面积（m2）
	3181.9（租赁）

	专项评价设置情况
	表1-1  项目专项评价设置情况一览表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

是否设置

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

拟建项目产生微量苯并[a]芘，厂界外500米范围内无环境空气保护目标
否
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

拟建项目无直排废水

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

拟建项目危险物质储存量不超临界量

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

拟建项目不涉及

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

拟建项目不涉及

否



	规划情况
	齐鲁化学工业区管委会组织石油和化学规划研究院编制了《齐鲁化学工业区总体发展规划(2023-2035年)》，并于2024年3月12日取得淄博市生态环境局出具的《关于<齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书>的审查意见》（淄环审[2024]8号）。根据审查意见，齐鲁化学工业区规划范围如下：

规划范围：主片区：东至铁山支线（北段）辛化路（南段）、西至临淄界（北段）规划烯烃路（南段）、南至横四路及齐鲁石化厂区边界、北至临淄大道（西段）乙烯联合化工区北边界（东段）；北部片区：东至省道S227(河辛线)道路以西10米，南至刘地村旧村址以南220米，西至刘地村旧村址以西800米，北至国道G308(文石线)规划路以南100米；

根据《山东省人民政府关于齐鲁化学工业区扩区的批复》（鲁政字[2025]151号），扩区后齐鲁化学工业区面积32.3011km2，其中主片区面积30.6894km2，睿霖化工片区（北部片区）面积1.6117km2。

拟建项目位于齐鲁化学工业区主片区内，根据《齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2035年）-土地使用规划图》（附图3），用地性质属于三类工业用地。

	规划环境影响评价情况
	规划环评文件名称：《齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》

召集审查机关：淄博市生态环境局

审查文件名称：淄博市生态环境局关于《齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》的审查意见

审查文号：淄环审[2024]8号（附件3）

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、与审查意见符合性分析

本项目与《齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》审查意见符合性分析见下表。
表1-2  项目与审查意见的符合性
审查意见相关内容

项目情况

符合性

规划内容概述及开发现状

规划范围。齐鲁化学工业区位于淄博市临淄区，根据《淄博市生态环境局关于<齐鲁化学工业区总体发展规划环境影响报告书>的审查意见》（淄环审〔2022〕47号），齐鲁化学工业区规划范围为北起张辛路、胶济铁路，南至102省道、齐鲁石化厂区南边界，西至烯烃路，东至清田路、辛化路，总面积38.334平方公里。依据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省化工园区扩区管理办法（试行）的通知》（鲁政办字〔2022〕118号）规定，并根据《淄博市国土空间总体规划（2021-2035年）》中的相关要求，淄博齐鲁化学工业区管委会决定对工业区进行调区扩区，将山东睿霖高分子材料有限公司（原淄博睿霖化工有限公司）省化工重点监控点并入工业区管理；同时对工业区范围、用地性质等进行优化调整。根据园区开发现状和发展目标，《齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2035年）》（以下简称《规划》），规划面积33.51平方公里，共两个片区。
主片区：东至铁山支线（北段）辛化路（南段）、西至临淄界（北段）规划烯烃路（南段）、南至横四路及齐鲁石化厂区边界、北至临淄大道（西段）乙烯联合化工区北边界（东段），规划面积31.90平方公里。

北部片区：东至辛河路、西至敬仲镇蔡店村、南至凤凰镇史家村、北至308国道，规划面积1.61平方公里。

项目位于齐鲁化学工业区主片区，位于规划范围内
符合

基础设施规划。在现状基础上，同步规划配套建设供排水系统、供热系统。规划供水主片区用水由淄博天润供水有限公司金山水厂、淄博市自来水公司东风水厂、淄博天齐渊供水有限公司化工区水厂和齐鲁石化橡胶厂污水处理站联合供水；北部片区用水由淄博河岳水务有限公司供应。规划污水收集管网按照管网、“明管输送”原则建设，主片区废水排入齐鲁石化供排水厂、金山污水处理厂、北部污水处理厂及西部污水处理厂集中处理；北部片区废水收集后送淄博鑫达环境科技有限公司处理，达标后排入敬仲镇工业污水处理厂深度处理。规划供热主片区由齐鲁石化公司热电厂、华能辛店发电厂、金山供热中心、临淄热电厂和淄博明瑞热电集中供热；北部片区由淄博睿阳热力有限公司集中供热。
项目供水依托园区管网集中供给；项目供热采用园区供热管网；生活污水排入厂内化粪池由环卫定期清运
符合

对《规划》优化调整和实施过程中的意见
工业区规划和实施应符合国土空间总体规划要求。

项目符合《淄博市国土空间总体规划（2021-2035）》要求
符合

加强工业区空间管控，严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求。按照《报告书》提出的环境准入要求筛选入区项目，落实国家、省关于化工园区、碳达峰碳中和、高耗水、“两高”行业和项目等相关政策要求，按照《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》（发改能源〔2023〕1364号），切实推动工业区生态环境高水平保护和经济高质量发展。
项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，不属于“两高”项目
符合

工业区主片区位于大武地下水，规划实施过程中应落实地下水污染防治措施及水环境风险防控措施，减少对地下水的影响。

主片区南侧紧邻生态保护红线区，规划实施过程中应加强对红线区的保护。
项目建设位置不位于大武地下水
符合

完善基础设施规划，加快污水处理设施和中水回用设施配套建设。逐步优化提升供热方案；除生产工艺有特殊要求企业外，不得采用单独供热方式。

项目不采用单独供热

符合

结合环境质量改善目标、污染防治方案、减排任务等，制定工业区污染物减排方案并认真落实。对涉及新增污染物排放的入区项目，依法依规落实污染物替代要求。强化涉VOCs排放企业管理，建立完善全过程控制体系。

项目严格落实污染物倍量替代要求
符合

落实固体废物环境管理制度，强化工业企业一般固体废物和危险废物的贮存、转移及处置等环节的管理。

项目严格落实固体废物的管理
符合

健全工业区环境风险防控体系，制定完备有效的突发环境事件应急预案和应急疏散方案，加强硫化氢、氯气、氨等危险化学品风险防范措施。做好企业—工业区—政府应急联防联控工作，提升区域环境风险防范能力，有效防控区域环境风险。对工业区内停产或拆除污染企业，实施风险排查，防止产生直接或次生环境污染。

项目严格落实环境风险防控体系，定期进行突发环境事件应急演练
符合

推动减污降碳协同增效，引导企业不断改进高耗能工艺，提升CCUS碳捕集利用率，持续降低碳排放强度。积极提升工业区循环化水平，推动公共设施共建共享、能源梯级利用、资源循环利用等，大力推进清洁生产和生态工业园区建设。

项目清洁水平较高
符合

加强工业区环境管理能力建设、提高精细化环境管理水平。强化日常环境监管，发现违法违规问题，及时依法依规处理处置。

加强日常环境管理，发现问题及时处理
符合

规划环评与项目环评联动建议
工业区下阶段引进项目开展环评时，应将本规划环评结论及审查意见的符合性作为项目环评文件审批的重要依据。

项目符合规划环评结论及审查意见
符合

入区项目环评可将有效期内的监测数据作为环境质量现状数据直接引用。

项目符合园区准入条件和用地规划
符合

在符合工业区准入条件和规划用地等相关要求的前提下，开展项目环评时，与有关规划的环境协调性分析、区域环境现状调查与评价、选址合理性论证等内容可以适当简化。

符合

2、与规划环评结论符合性分析
项目与规划环评结论符合性情况见下表。
表1-3  项目与规划环评结论的符合情况

规划环评结论相关主要内容

项目情况

符合性

查清区内污染源，对大武地下水富集区内现有企业进行整合、提高、优化、减排；区内企业管线不得直埋地下，对现有企业污水管线定期进行摸排调查，确保区内现有的地下管线没有跑冒滴漏。

项目管线尽量做到可视化
符合

加强对区内地下水井监测，建立真实有效的监测数据库，确保相关部门可以详细掌握区内地下水环境情况。

项目不涉及
符合

严格按照淄环委办[2022]10号《关于印发<全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案>的通知》、淄环委办[2022]5号《关于印发<临淄区乌河东沙断面水质保障工作方案>的通知》，对区域大气、地表水进行综合整治，对入园项目，进行污染物替代。

项目严格落实污染物替代要求
符合

根据行业准入和园区负面清单，慎重选择入区项目，确需入区的化工项目，要确保其不会产生难降解的水污染物，并监督企业采取最严格的地下水保护措施，其中两控区内企业新增企业、现有企业改扩建等，需加强地下水防渗，对产生废水等污染物环节的装置设施等按照危废暂存场所防渗等级要求进行严格防渗，杜绝发生地下水污染事故。

项目不在园区负面清单内，符合园区准入条件；项目厂区按要求做好分区防渗措施
符合

3、与齐鲁化学工业区行业准入控制符合性分析
表1-4  《齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中行业准入控制要求

行业准入控制基本要求

行业大类
行业种类
行业小类
控制级别
C25石油、煤炭及其他燃料加工业
C251精炼石油产品制造
C2511原油加工及石油制品制造(汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、溶剂油、石油气、沥青及其他相关产品，不含一二次炼油之外的质量升级油品）

▲

C2511原油加工及石油制品制造(现有装置升级改造）

★

C2519其他原油制造

●

C26化学原料和化学制品制造业

C261基础化学原料制造

C2612无机碱制造（氯碱、纯碱）

▲

C2612无机碱制造（电石）

▲

C2614有机化学原料制造（乙烯、对二甲苯）

▲

其他
●

C262肥料制造

C2621氮肥制造（合成氨、尿素）

▲
C2622 磷肥制造(磷酸一铵、磷酸二铵）
▲
其它

●
C263农药制造

全部

▲
C264涂料、油墨、颜料及类似产品制造

全部

●
C265合成材料制造

全部

★

C266专用化学产品制造

全部

★

C267炸药、火工及焰火产品制造

全部

▲
C268日用化学产品制造

全部

●
C29橡胶和塑料制品业

C291橡胶制品业

C2911轮胎制造(子午胎、斜交胎、摩托车胎等轮胎外胎）

▲
其它

●
注：★—优先进入行业；●—准许进入行业；▲—控制进入行业；×—禁止进入行业

行业准入控制的说明：
除表中列出的具体行业外，其他国家产业政策鼓励的高新技术产业可视情况具体分析确定是否允许准入，优先进入行业还包括以五个原则：
1、能提升规划区域内产业结构；2、有助于形成区域性产业链；3、适于区域产业特点；4、改善环保设施运行情况；5、能有效提高资源利用率。除表中列出的禁止进入行业外，其他国家产业政策禁止类的行业一律禁止进入园区。

可优先引进有利于区域工业产业链延伸的项目，可引进污染较少的相关配套产业。对于入驻园区的企业鼓励实施清洁生产，最大限度的利用资源，减少废物的产生，严格控制污染物排放必须达到相关行业污染物排放标准。其他产业在不与园区规划开发条件相违背，符合产业政策、行业规划、环保政策、对环境影响可接受的情况下可适当考虑进入。

拟建项目主要建设内容为将固体沥青溶化为液体沥青后外售，属于C3099其他非金属矿物制品制造，不属于园区控制进入、禁止进入行业。项目仅通过物理加热将固体沥青熔化为液体沥青，无化学反应、无新物质生成，产生污染物较少，液体沥青可外售至园区内使用企业，与上下游产业链深度绑定，兼具产业协同、环保低碳、经济高效多重价值，提升园区化工产业附加值与产业链完整性；产品就近消化，降低物流成本、减少运输碳排放。拟建项目污染物排放均达到排放标准限值要求，符合产业政策，对环境影响可接受，属于园区准许进入行业。
综上，拟建项目符合齐鲁化学工业区总体规划要求。

	其他符合性分析
	一、产业政策的符合性分析
本项目不属于国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类之列，故本项目允许建设，符合国家的产业政策。
二、选址合理性分析
1、根据《淄博市国土空间总体规划（2021-2035年）国土空间控制线规划图》（附图6），项目位于城镇开发边界内，不占用永久基本农田，不在生态保护红线内，符合淄博市国土空间总体规划。
2、2024年4月26日淄博市人民政府发布《关于切实做好大武地下水保护管理工作的通知》（淄政字〔2024〕21号），通知中大武地下水范围为临淄大道以南、淄河以西、张边路以北、冯北路及南延至徐旺村以东的区域，补给区为张边路以南，淄河以西，太河水库大坝以北，淄河流域与孝妇河流域分水岭以东的区域。拟建项目位于冯北路西，不位于大武地下水范围。
3、根据《山东省环境保护条例》第四十四条“县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区”，拟建项目属于新建项目，选址于齐鲁化学工业区内，符合条例中新建有污染物排放的工业项目选址要求。
三、与生态环境准入清单符合性分析

1、与《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》（淄政字[2021]49号）符合性分析

按照生态环境法律法规和国家、省环境管理政策，结合区域发展战略和生态功能定位，全市共划定环境管控单元117个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。根据淄博市环境管控单元图（动态更新版）（附图4），本项目所在区域属于重点管控单元。本项目与《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》中重点管控单元要求符合性见下表。
表1-5 《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析

文件相关要求
项目符合性分析

符合性

重点管控单元

空间布局管控要求。优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目。坚决淘汰落后产能，聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”低效落后产能，进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。坚决改造提升传统产业，聚焦“四强”产业，实施产业攀登计划，加快传统产业绿色化升级改造，形成高端引领、链条完整、生态完善、效益显著的产业发展格局。在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进工业园区或聚集区，集约高效发展。从严审批“两高”建设项目，严格落实产能、煤炭、能耗等置换要求；加快推进“散乱污”企业搬迁入园或关闭退出。

本项目位于齐鲁化学工业区，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求
符合

污染物排放管控要求。落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。严格执行国家及省相关排放标准，新建工业项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平，对主要污染物排放指标实施总量等量或倍量置换。加快污水收集处理设施建设与提质增效，逐步完善城乡污水管网，实施雨污分流改造。加强挥发性有机物、臭气异味防治和餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复。

本项目污染物均达标排放，主要污染物实施替代要求
符合

环境风险防控要求。加强风险防控体系建设，强化工业园区和聚集区内企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，加强重点环境风险监控企业应急预案制定，建立企业隐患排查整治常态化监管机制。

企业建立风险防控体系，制定应急预案，定期进行隐患排查
符合

能源资源利用要求。推进工业园区和聚集区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，鼓励使用清洁能源，提高资源能源利用效率。禁燃区内禁止新、改、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。推广使用清洁能源车。因地制宜推进冬季清洁取暖。

本项目采用清洁能源

符合

2、与生态环境准入清单符合性分析

本项目位于齐鲁化学工业园区，对照淄博市环境管控单元图（动态更新版），本项目位于重点管控单元区域内，项目与齐鲁化学工业园区分区管控要求符合性见下表。

表1-6 与《淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单》符合性分析

环境管控单元编码：ZH37030520007           行政区划：山东省淄博市临淄区

环境管控单元名称：齐鲁化学工业园区         管控单元分类：重点管控单元
序号

文件相关要求

本项目情况

符合性

一、空间布局约束

1.1

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。
项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中淘汰类项目
符合

1.2

强化规划、规划环评引领指导作用，科学规划建设工业园区，优化工业布局，引导符合园区产业定位的工业企业入驻，实现集中供热、供水、供气，实施水资源分类循环利用和水污染集中治理；原则上禁止准入园区规划及规划环评中不允许进入的生产工艺或工业项目
项目不属于禁止准入园区规划及规划环评中不允许进入的生产工艺或工业项目
符合
1.3

大气高排放区内禁止建设商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构。
项目不涉及
/
1.4

按《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》要求，执行超采区管控要求。
项目不涉及
/
1.5

生态保护红线内严禁开展不符合主体功能定 位的各类开发活动。对生态保护红线的管理，严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019 年 11 月）、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33 号）等相关要求管控

项目不位于生态保护红线内

符合

1.6

新改扩建项目符合市政府关于大武地下水富集区系列管控措施要求 

项目不位于大武地下水范围内
符合

1.7

原则上不再批准新(扩)建综合性危险废物集中处置项目(集团内部自建配套的危险废物处理设施除外)，不再批准新(扩)建危险废物填埋项目:原则上不再批准新(扩)建废矿物油、废活性炭、废催化剂、有机溶剂、焦油类危险废物利用项目。新建危险废物综合利用项目，应立足于淄博市危险废物利用处置缺口，不再批准新(扩)建以外省、市危险废物为主要原料的利用项目

项目不涉及

/
1.8

按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”

项目不属于“两高”项目

符合

1.9

严格控制燃煤项目，所有改建耗煤项目(包括以原煤或售炭等煤制品为原料或燃料，进行生产加工或燃烧的建设项目)、新增燃煤项目一律实施倍量煤炭减量执行替代，并且排污强度、能效和碳排放水平达到国内先进水平

项目不涉及燃煤

符合

1.10
园区现有工业项目按照《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案(2021-2023年）》加快新旧动能转换

项目不涉及
/
二、污染物排放管控

2.1

炼化、基础化学原料、沥青防水材料类等“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。

项目不属于“两高”项目
符合

2.2

化工区内企业能源优先采用天然气、电等清洁能源

项目采用电能
符合

2.3

落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代

项目落实主要污染物总量替代要求
符合

2.4

废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放

项目生活废水由环卫部门定期清运，无直排废水
符合

2.5

禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境，原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口
2.6

工业园区污水集中处理设施应当具备相应的处理能力并正常运行，保证工业园区的外排废水稳定达标，不能稳定达标的，工业园区不得建设新增水污染物排放的项目(污水集中处理设施除外)
项目不涉及
符合
2.7

包装印刷、表面涂装等涉VOCs排放的行业，严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，热电行业清洁生产技术装备改造提升，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。
项目建成后，投产前进行排污许可证申请工作，确保持证排污
符合

2.8

进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理
项目加强施工期扬尘管理
符合

三、环境风险防控

3.1

紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求
拟建项目不属于环境风险潜势等级高的建设项目
符合
3.2

重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水
厂区针对各区域进行分区防控，厂区内已建立完善三级防护体系
符合
3.3

企业事业单位根据法律法规、管理部门要求和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等规定，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。
企业依法依规编制突发环境事件应急预案并定期开展演练
符合

3.4

建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可(无废城市建设免的除外)、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障
企业建立危险废物贮存、申报制度
符合

3.5

落实园区规划环评跟踪监测计划，定期开展检测并公开

项目按照要求落实
符合
3.6

强化管理，防范环境突发事件
企业依法依规编制环境应急预案并定期开展演练
符合
四、资源开发效率要求

4.1

高污染燃料禁燃区内执行淄博市高污染燃料禁燃区划定文件的管控要求

项目不涉及

/
4.2

未经许可不得开采地下水，执行浅层地下水限采区管理规定

项目不开采地下水
/

4.3
严格执行《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求(GB/T36575-2018)
项目不涉及

/

4.4
调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源

项目使用电能
符合
4.5

定期开展清洁生产审核，推动现有各类产业园区和重点企业生态化、循环化改造

项目定期开展清洁生产审核
符合

4.6
鼓励现有的危险废物集中收集单位与市内综合处置单位以联合经营等方式，作为综合处置单位的收集网点
项目不涉及
/

4.7
鼓励对现有自建危险废物利用处置设施进行提升改造
项目不涉及
/

四、与相关标准符合性分析

表1-7  本项目建设与相关标准符合性分析

序号

具体要求

本项目情况

符合性

1、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

1.1

VOCs物料储存无组织排放控制要求。VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。

本项目生产装置、产品运输车辆、输送泵均为密闭

符合

1.2
液态VOCs物料应采用密闭输送管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。
项目液态VOCs物料采用密闭管道输送
符合

1.3
VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采用局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
项目生产过程在密闭车间内进行，废气经管道收集后经过电捕焦油器+冷凝+活性炭装置处理后达标排放

符合

1.4
VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。收集的废气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。
项目废气经管道收集后进入电捕焦油器+冷凝+活性炭吸附装置处理达标后由排气筒排放，有组织废气排放满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中Ⅱ时段排放标准，无组织废气排放满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中厂界监控点排放标准限值
符合
2、与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发[2019]146号）符合性分析
2.1
加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100mm处VOCs检测浓度超过200ppm，重点区域超过100ppm，以碳计）的收集运输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。
本项目在车间内生产，产生的VOCs收集至电捕焦油器+冷凝+活性炭装置处理达标后通过排气筒进行有组织排放
符合
2.2
推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。
项目生产采用先进工艺、高效设备
符合
2.3
遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制采用全密闭措施的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置配风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按照相关规定执行；集气罩的设计、安装应符合《机械安全局部排气通风系统安全要求》（GB/T35077），通风管路设计符合《通风管道技术规程》（JGJ/T141）等相关规范要求，VOCs废气管路不得与其他废气管路合并。

项目对有机废气产生节点均进行了收集，管路设计符合相关规范要求
符合

2.4
推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。

产生的VOCs收集至厂区电捕焦油器+冷凝+活性炭处理达标后通过排气筒进行有组织排放
符合

2.5
治污设施的设计与安装应充分考虑安全性、经济性及适用性。①具有黏连性、积聚自燃性、高沸点、与碳发生化学反应的有机废气，不宜采用活性炭吸附、光催化氧化、低温等离子等治污设施。②含有酸性物质的有机废气，应充分考虑对治污设施的腐蚀等影响因素。含有颗粒物的废气，为保障VOCs治污设施运行的稳定性，宜进行预处理降低颗粒物浓度。③含卤素的有机废气，在使用直接燃烧、蓄热式燃烧等处理工艺时，宜采用急冷等方式减少二噁英的产生。④使用臭氧发生器等基于臭氧发生原理的治污设施，应采取有效措施降低臭氧逸散对周边环境的影响。⑤采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026）要求。⑥采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027）要求。采用蓄热燃烧等工艺的，应按相关技术规范要求设计。

产生的VOCs收集至电捕焦油器+冷凝+活性炭吸附装置处理后通过排气筒进行有组织排放
符合

2.6
加强末端管控。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，VOCs去除率应不低于80%。有行业排放标准的按其相关规定执行。

项目VOCs排放速率符合排放标准要求，电捕焦油器+冷凝+活性炭装置对VOCs去除率不低于80%，满足排放标准
符合

3、与《山东省“两高”项目管理目录（2025年版）》符合性分析
3.1
根据《山东省“两高”项目管理目录（2025年版）》所规定的“两高”项目有炼化、焦化、煤制合成气、煤制液体燃料、基础化学原料、化肥、水泥、石灰、粘土砖瓦、平板玻璃、玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、石墨及碳素、晶体硅、钢铁、铸造用生铁、铁合金、有色、煤电。
本项目主要为固体沥青融为液体沥青暂存后外售，不属于“两高”项目
符合
注：“两高”项目范围以行业、产品和装置进行界定。
综上所述，本项目建设符合相关环保政策文件要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来及建设内容

淄博文盛新型材料有限公司（隶属于淄博天元化工有限公司全资子公司）成立于2026年4月；经营范围：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属废料和碎屑加工处理；橡胶制品销售；门窗制造加工；电子专用材料制造；合成材料销售；非金属矿及制品销售等。

固体沥青以常温固态形式运输，可规避传统液体沥青运输中易凝固、需持续保温加温的难题，大幅降低长距离运输成本与能耗。但运输至临淄后，现有接收及处理系统无法直接适配固态沥青，缺乏专用的加热、融化工序设备，导致固体沥青无法直接进入生产工艺，限制了其使用场景。
在此基础上，淄博文盛新型材料有限公司拟投资2000万元，租赁中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司土地，利用地上现有生产车间，新建3个各1000m3的加热池、1个2000m3的暂存池，配套建设消防水池、事故池、危废间等设施，购置二套沥青融化设备（实为二套蒸汽控制系统，一套用于加热池，一套用于暂存池）、航吊、输送泵等生产设备，建成后年加温融化固体沥青20万吨。
项目组成详见下表：
表2-1  项目组成一览表

项目名称

建设内容
备注
主体工程

1座钢结构生产车间，高约17m，建筑面积约1300m2，新建3个各1000m3的加热池、1个2000m3的暂存池，年加热融化固体沥青20万吨
利用现有生产车间；新建池子
辅助工程
办公室
1座，砖混，占地面积100m2，用于职工办公
依托现有
公用工程

供电系统

园区供电网提供
依托现有管网
供水系统

园区供水管网提供

依托现有管网
消防

500m3消防水池1个
新增
蒸汽
用于固体沥青融化及暂存池保温，由齐鲁分公司热电厂管网供给
现有供热管网
储运工程

仓储

固体沥青为密闭厢车运输进厂，进厂后直接投入沥青融化池，不储存；溶化后液体沥青进入暂存池
新建
运输
固体沥青为密闭厢车运输；液体沥青经装车平台由密闭罐车运输出厂
新增
环保工程

废气处理控制

沥青融化环节、装卸过程过程产生的废气经管道收集后引入“电捕焦油器+冷凝+活性炭吸附”装置处理后通过DA001排气筒排放
新建
废水控制
生活污水进入厂区现有化粪池由环卫部门清运；经“隔油+沉淀”处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”用水要求，用于厂区内道路清扫及降尘
新建
噪声处理控制

优先选用低噪声设备，厂房阻挡、距离衰减等措施
/
固废处理控制

固废分类处置，生产车间外西南角设置一间10m2危废库
/
风险

车间外南侧设置一座100m3事故水池
新建
二、生产规模及投资

项目投资：2000万元，其中环保投资75万元。

生产规模：年融化固体沥青20万吨。
表2-2  项目产品方案一览表

产品名称

产量

质量标准
备注
液体沥青200#
20万t/a

《道路石油沥青》（SH/T 0522-2000
外售
三、工作制度

项目劳动人员10人，年工作日为270天，三班运转，每班工作8小时，年运行时间6480h。
四、原辅材料及能源消耗

表2-3  项目原材料及能源消耗一览表

序号

原材料

单位
年用量
备注

1

固体沥青200#
t/a
20万/吨
密闭厢车运输，常温；外购满足《道路石油沥青》（SH/T 0522-2000）质量标准的合格沥青
能源消耗

1
新鲜水
t/a
81
园区供水管网提供
2
电
万kWh/a
20
园区供电网提供
3
蒸汽
t/a
20000
由齐鲁分公司热电厂蒸汽管网提供
原材料理化性质：
沥青：黑色液体、半固体、固体，深棕色至黑色，不透明。密度1.15-1.25g/cm³之间，闪点204.4℃，引燃温度约485℃，不溶于水、丙酮、乙醚、乙醇，溶于二硫化碳、四氯化碳等。石油沥青毒性较低，广泛用于铺路和建筑。

五、主要生产设备
表2-4  项目生产设备一览表

序号

项目设备

规格型号

数量（台/套）
备注
1

沥青融化池
1000m3；27m*8m*4.8m
3
新增
2

液体沥青暂存池
2000m3；27m*15.5m*4.8m
1
新增
3

航吊
小型
3
新增
4

沥青融化设备（蒸汽控制系统）
/
2
新增
5
输送泵
/
6
新增
6
装车鹤位
/
3
新增
7
装车泵
280m3/h
2(一用一备)
新增
环保设备
1
电捕焦油器+冷凝+活性炭吸附
/
1
新增
六、公用工程

1、蒸汽
本项目固体沥青融化、液态沥青暂存池保温工序采用1.0MPa饱和蒸汽作为热源，蒸汽由齐鲁分公司热电厂热力管网统一供给，通过内置盘管实现间接加热，蒸汽与沥青物料无直接接触。

项目采用连续化生产模式，液态沥青部分泵出后，向池内补加固体沥青，充分利用池内留存高温液态沥青的余热预先融化新料，再由蒸汽补充热量至工艺要求温度。其中沥青融化温度控制在100-120℃左右，暂存池保温温度维持80℃左右。该余热复用方式大幅降低蒸汽消耗，实现节能运行。

根据企业提供资料，采用以上生产模式，融化1吨沥青需要0.1t蒸汽，项目年用蒸汽量约20000t/a，考虑管网输送、过程散热等，综合损耗按10%计，年蒸汽蒸发损耗2000t/a，换热后产生冷凝水18000t/a。通过管道回收，全程不接触物料。冷凝水450t/a通过管道收集至消防水池，作为消防备用水源，剩余则外售至花卉苗木种植场用于绿化灌溉（附件5），水资源得到充分回收利用。
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图1  项目蒸汽平衡图  单位t/a
2、给排水
（1）职工生活给排水
拟建项目用水环节主要为职工生活用水。项目职10人，不设食宿，年工作日270天，生活用水量按30L/人·天计算，全厂职工生活用水量为81t/a。生活污水产生量按给水量的80%计，约为64.8t/a，进入厂区化粪池后由环卫部门清运。
（2）初期雨水

项目初期雨水可能接触物料，雨水中含有项目特征污染物，因此本环评将初期雨水作为一个污染源，纳入日常的监督管理，进行收集。设置控制初期雨水收集系统，在雨水初期，开启污水管线阀门，把初期雨水切换到初期雨水池内，同时关闭雨水管线阀门，一段时间（15min）后开启雨水阀同时关闭污水阀，使后期清净雨水切换到雨水管线内排放。

初期雨水降水量15mm与污染区面积的乘积来计算。初期雨水产生量计算采用公式：

Q=10ΨFi

式中：Q——降雨径流总量，m3；

F——汇水面积，公顷；

Ψ——径流系数，取0.9；

i——降雨强度，15mm。
根据上述公式，项目生产设备全部位于车间内，装卸车区设置顶棚，露天罐区汇水面积约560m2(0.056公顷)，项目初期雨水量为7.56m3/次，全年按15次计，产生量为113.4m3/a。

厂区设置一座容积100m3初期雨水池，配套相应的雨水收集系统，可以容纳一次降雨全部初期雨水。项目初期雨水水质简单，主要污染物为悬浮物、石油类和CODCr，经“隔油+沉淀”处理，处理成熟工艺，处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”用水要求，用于厂区内道路清扫及降尘。
（3）蒸汽冷凝水
根据项目蒸汽平衡，拟建项目产生冷凝水18000t/a。通过管道回收，全程不接触物料。冷凝水450t/a通过管道收集至消防水池，作为消防备用水源，剩余则外售至花卉苗木种植场用于绿化灌溉，水资源得到充分回收利用。
项目建成后全厂水平衡见下图。
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图2  全厂水平衡图  单位t/a
3、供电

项目建成后全厂总用电量约20万kWh/a。

七、总平面布置

项目设置2座出入口，分别位于厂区东、厂区西北侧。由厂区东侧出入口进入后北侧为办公区，西侧为沥青融化生产车间，车间内设置加热池及暂存池，车间西侧为装车平台，物料装车后直接从厂区西北出入口运出。车间南侧为现状闲置车间及项目配套的消防水池、事故池、初期雨水收集池等，厂区平面布置详细情况见附图6。
八、环保投资与建设内容

本项目总投资2000万，环保投资75万，占工程总投资的3.75%，环保建设内容见下表。

表2-5  工程环保设施（措施）及投资估算一览表
序号

项目名称

处理方式

投资（万元）

三同时进度

1

废气

废气收集管道、电捕焦油器+冷凝+活性炭吸附装置（1台）、排气筒

20
与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用

2

废水

初期雨水收集池、化粪池
10
3

噪声

隔音、减振，低噪声设备
10
4

固废

厂区设置危废库

5
5

应急

事故水池、消防水池
10
6
防渗
厂区分区防渗
20
合计

——

75


	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程
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图3  项目工艺流程及产污环节图
工艺流程简述： 
外购常温固体沥青通过厢车运输进厂，包装为固体沥青包装专用可熔内袋，主要为PE薄膜，可直接接触沥青、可共熔，熔点约120℃，与沥青熔化温度匹配，直接投入沥青加热融化池。园区内管道蒸汽连接沥青融化池通过盘管间接加热对其进行融化，沥青软化点约为46℃，为了更好的液化，项目加热温度约100-120℃，单次融化时间约10小时，熔融过程投料口加盖密闭，将固体沥青融为液体。融化过程仅为高温融化，不涉及化学反应，不涉及危险化学品。融化过程密闭，产生少量沥青烟、苯并[a]芘、VOCs，由排气孔排出经管道收集（沥青中的苯并[a]芘140℃以上开始挥发，项目融化最高温度120℃，可能产生微量苯并[a]芘。沥青融化过程应注意控制好温度及时间，减少苯并[a]芘的生成）。融化后液体沥青通过密闭管道直接泵入暂存池，暂存池通过蒸汽间接伴热保温，温度约为80℃左右，暂存池密闭，废气经呼吸口通过管道收集。液体沥青由暂存池经泵输送至装车平台通过鹤管装车外售。装车废气经集气罩收集。
二、产污环节
表2-6  产污环节一览表
类别

产污环节

排放方式
运行时间
污染物

治理措施

排放口

废气

沥青融化
连续
6480h
VOCs、沥青烟、苯并[a]芘
电捕焦油器+冷凝+活性炭吸附装置
DA001
沥青暂存
连续
6480h
装车废气
间歇
571h
废水
职工生活
间歇
/
COD、氨氮、SS等
排入厂区化粪池后由环卫部门清运；
固废

生活垃圾
/
/
/
环卫部门清理外运
冷凝
/
/
沥青
收集后回至融化环节
电捕焦油器废油
/
/
废沥青油
委托有资质单位处置
设备维护
废机油、废机油桶
委托有资质单位处置

废气处理
/
/
废活性炭
委托有资质单位处置
初期雨水池
/
/
含油沉渣
委托有资质单位处置
噪音

生产设备、风机等
连续
6480h
dB(A)

厂房隔音、减振降噪等


	与项目有关的原有环境污染问题
	拟建项目位于临淄区齐鲁化学工业区乙烯路与冯北路交叉口西200米路北，租赁淄博文新环保科技有限公司厂区内现有6-10号生产车间。
淄博文新环保科技有限公司现有项目为槽罐车清洗项目，于2011年8月4日取得淄博市生态环境局（原淄博市环境保护局）审批意见（淄环报告表[2011]129号），于2017年2月28日通过淄博市生态环境局张店分局（淄博市环境保护局张店分局）环保竣工验收，目前正常运行。根据项目环保手续，淄博文新环保科技有限公司槽罐车清洗项目一共10座生产车间，每个车间内设置清洗台位1个并配套2个清洗头，项目共计10个清洗台位、20个清洗头，年清洗槽罐车10000台/年。

本次拟建项目建成后与淄博文新环保科技有限公司槽罐车清洗项目在同一厂区内，拟建项目除使用6-10号生产车间外与槽罐车清洗项目无其他交叉、依托关系。因拟建项目使用6-10号生产车间，项目建成后槽罐车清洗项目清洗平台为5个、清洗头为10个，产能为年清洗槽罐车5000台/年。
拟建项目租用6-10号生产车间及车间颞部情况见下图：
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、大气环境质量现状

根据山东省城市环境空气质量信息发布平台发布的《2025年全省城市环境空气质量》，淄博市2025年度环境空气质量状况及达标判断结果如下：

表3-1  2025年淄博市环境空气质量状况及评价结果一览表
污染物

年评价指标

现状浓度

评价标准

达标情况

SO2
年平均质量标准

11ug/m3
60ug/m3
达标
NO2
年平均质量标准

26ug/m3
40ug/m3
达标
PM10
年平均质量标准

60ug/m3
60ug/m3
达标
PM2.5
年平均质量标准

35ug/m3
30ug/m3
不达标
CO

24h平均第95百分位数
1.1mg/m3
4mg/m3
达标
O3
日最大8h平均第90百分位数
172ug/m3
160ug/m3
不达标
区域大气环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准（2031年1月1日起执行浓度限值二级）。由公开发布的环境质量数据可知，区域PM2.5、O3不满足空气质量标准要求，大气环境质量现状不达标。超标原因主要是北方冬季少雨多风，导致扬尘增加，并且与区域内企业排放废气有关。

为了不断改善环境空气质量，山东省生态环境主管部门出台了《关于加强“两高”项目管理的通知》、《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》等政策文件，淄博市人民政府及淄博市生态环境主管部门出台了《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》、《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》等文件，全方位整治工业炉窑大气污染物、挥发性有机物及工业企业扬尘，上述大气污染治理措施落实后，区域环境空气质量将得以改善。
特征污染物现状：
本项目特征污染物为沥青烟、苯并[a]芘、VOCs，其中沥青烟、VOCs无环境空气质量标准。拟建项目特征污染物苯并[a]芘现状情况引用《齐鲁化学工业区总体发展规划（2023-2025年）环境影响报告书》（淄环审[2024]8号）中环境质量现状调查中相关检测数据进行评价。园区规划环评中2#金岭镇点位位于本项目下风向，最近距离约3200m左右，由山东微谱检测技术有限公司于2023年10月6日至10月12日连续监测7天，满足指南中引用要求。园区规划环评中检测结果如下：
表3-2  苯并[a]芘现状监测结果

点位
项目

样品数
浓度范围
2#金岭镇
苯并[a]芘（ug/m³）
日均值
7
未检出
二、地表水环境质量现状

本项目周围最近的地表水为涝淄河，现已间断性断流，无监测数据，由于涝淄河最终汇入乌河，根据淄博市生态环境局的河流水质状况发布，乌河东沙断面近一年水质信息如下图所示：
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由上图可知，2025年12月--2026年1月氨氮不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中IV类标准要求，其余月份达标。化学需氧量近一年满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中IV类标准要求。拟建项目无废水外排，对区域地表水环境基本无影响。
三、声环境质量现状

项目所在区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目厂区外50米范围无声环境敏感目标。

四、生态环境

项目利用现有场厂区，不新增建设用地，无需进行生态现状调查。
五、地下水、土壤
项目厂区道路已全部硬化，装车平台做重点防渗。生产设备全部安置于车间内，加热池及暂存池全部做重点防渗处理，有效杜绝污染物向土壤、地下水转移，基本切断对地下水、土壤污染途径。可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。
六、电磁辐射
本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测。

	环境

保护

目标
	表3-3  主要环境保护目标一览表

环境要素
范围
环境保护目标
方位

距离（m）

环境保护级别

大气环境
厂界外500米

无
/
/
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

声环境
厂界外50米
无
/
/
《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准
地下水环境
厂界外500米
无
/
/
《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准

生态环境
项目不涉及



	污染

物排

放控

制标

准
	一、废气

有组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中Ⅱ时段非金属矿物制品业排放标准限值；有组织沥青烟、苯并[a]芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值中的二级标准。有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2浓度限值（臭气浓度2000（无量纲））。
无组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中厂界监控点浓度限值限值；无组织沥青烟、苯并[a]芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1浓度限值（臭气浓度20（无量纲））。
表3-4  挥发性有机物排放标准第7部分 非重点行业排放标准
污染物

有组织排放浓度（mg/m3）

排气筒高度（m）

与排气筒高度对应的最高排放速率（kg/h）

无组织排放浓度（mg/m3）

VOCs

20
20
6.0

2.0

表3-5  大气污染物综合排放标准

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放浓度限值mg/m3
沥青烟

40

0.3
生产设备不得有明显的无组织排放存在

苯并[a]芘
0.3×10-3
0.085×10-3
0.008×10-3
二、废水
项目无外排废水。生活污水由环卫部门定期清运；初期雨水经隔油、过滤处理后满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)表1城市杂用水水质基本控制项目及限值要求（城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工），用于厂区内道路清扫及降尘。
三、噪声
运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准值见下表。

表3-6  工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB(A)
类别

昼间

夜间

标准来源

3
65
55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》
四、固废
一般固体废物厂内暂存应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒；一般工业固体废物管理过程中还应满足《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(公告2021年第82号)要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

	总量

控制

指标
	一、总量控制指标
根据《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函〔2021〕55号），所有建设项目的主要大气污染物指标（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物）的总量替代原则须严格按照《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发〔2019〕132号）、《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字〔2021〕57号）文件要求进行，由我市上一年度环境空气质量年平均浓度及细颗粒物年平均浓度的数据情况而定，若上一年度环境空气质量年平均浓度达标，则实施相关污染物进行等量替代；若上一年度环境空气质量年平均浓度不达标，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行消减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到超低排放标准的进行等量替代），若上一年度细颗粒物年平均浓度超标，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍消减替代；达标时实行等量替代。

本项目建成后全厂污染物排放量为VOCs0.06t/a，拟建项目属于不达标区，2倍替代量为VOCs0.12t/a。
二、排污许可证衔接
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污许可类比如下。

表3-7  本项目排污许可证分类管理名录一览表

环评类别

项目类别

重点管理

简化管理

登记管理

二十五、非金属矿物制造30
70
石墨及其他非金属矿物制造309
石墨及碳素制品制造3091（石墨制品、碳制品、碳素新材料），其他非金属矿物制品制造3099（多晶硅棒）
石墨及碳素制品制造3091（除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的），其他非金属矿物制品制造3099（单晶硅棒，沥青混合物）
其他非金属矿物制品制造3099（除重点管理、简化管理以外的）
对照排污许可分类管理名录，本项目行业代码C3099其他非金属矿物制品制造，应进行登记管理。建设单位应在完成建设后按照环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的内容进行排污许可登记填报。




四、主要环境影响和保护措施

	施工期间环境保护措施
	施工期环境影响：
本项目施工期对环境的影响主要为加热池、暂存池、消防水池、事故池等施工过程中产生的扬尘、机械噪声、废水、固废对周围环境的影响。具体分析如下：

一、大气污染防治措施

本项目施工期废气主要为施工车辆的尾气、扬尘等。

1、施工扬尘的控制

建设单位在施工过程中需严格按照山东省人民政府令第248号《山东省扬尘污染防治管理办法》（2018年1月山东省人民政府令第311号修订）和鲁环发[2019]112号文《山东省扬尘污染综合整治方案》要求采取有效措施，降低施工期扬尘对周围环境的影响，保证周围环境空气质量，降低对项目区周围环境敏感目标的影响。

2、非道路移动机械污染控制措施

施工中各种工程机械和运输车辆在燃汽油、柴油时排放的尾气主要污染物为SO2、NO2、CO和非甲烷总烃等。非道路移动机械应做到以下污染控制措施：

①做好各类工程施工机械、场内运输车辆的环保信息自主申报备案登记工作，并对通过审核的非道路移动机械喷涂环保号码；

②优先选用新能源工程机械车辆，杜绝不达标柴油车辆和排黑烟机械车辆作业。

施工期在严格采取防治措施后，会大大降低扬尘的产生，并且由于污染源较为分散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，且每天排放的量相对较少，因此对区域大气环境影响较小。

二、水污染防治措施

施工期生活污水，由环卫部门定期清运；各污水收集设施进行防渗处理，避免影响地下水。本项目施工期废水对地表水和地下水环境影响较小，且随着施工期的结束，污染情况随之结束。

三、固废污染防治措施

施工产生的建筑垃圾应进行分拣，对废木材、金属、玻璃、塑料等可以回收利用的部分应积极进行综合利用，对不能利用的建筑垃圾由环卫部门处运，严禁随意运输，随意倾倒；施工期施工人员生活垃圾定点存放，由环卫部门按时清运处理。

综上所述，施工期产生固体废物均得到妥善处置和综合利用，对周围环境影较小。

四、噪声污染防治措施

1、合理安排施工时间：严格执行昼间施工（8:00-18:00），严禁夜间（22:00-次日6:00）施工，避免施工噪声影响周边居民休息；确需夜间施工的，需提前向当地生态环境部门报备，获得批准后方可施工，并提前告知周边敏感点居民。

2、选用低噪声设备：优先选用噪声源强较低的施工设备，如低噪声挖掘机、装载机、搅拌机等，设备进场前进行检修，确保设备正常运行，减少设备运行噪声。

3、加强设备降噪处理：对高噪声设备采取隔声、减振措施，如设置隔声罩、加装减振垫；混凝土搅拌等固定作业场地，设置临时隔声棚，降低噪声传播。

4、优化施工布局：将高噪声作业区域布置在施工场地远离敏感点的一侧，利用场地地形、围墙等阻挡噪声传播，减少对周边敏感点的影响。

5、加强施工管理：施工人员严禁在施工过程中大声喧哗，减少人为噪声；建筑垃圾清运时，轻装轻卸，避免车辆鸣笛，减少运输噪声。

五、生态环境影响分析

拟建项目利用现有厂区进行建设，施工期车辆进出道路硬化、厂区内道路已硬化，施工期间不会造成水土流失，亦不会破坏周围绿化植被等，本项目施工期对生态环境的影响较小。
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	废气产排污节点、污染物及达标情况：
表4-1  废气产排污节点、污染物及达标情况信息表

产污环节

排放口编号

污染物

种类

产生量t/a

产生浓度mg/m3
治理设施

处理能力（m3/h）

收集效率

去除效率

是否可行技术

排放形式

排放时间h
排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
国家及地方污染物排放标准

达标情况

名称

浓度限值mg/m3
速率限值kg/h

融化及暂存
DA001
沥青烟
0.592
26.1
电捕焦油器+冷凝+活性炭吸附装置

3500
100%
75%+80%

是

有组织

6480
0.03
0.005
1.43
GB16297-1996
40
0.3
达标
苯并[a]芘

0.012kg/a
0.00053
6480
0.0006kg/a
9.26×10-8
2.65×10-5
GB16297-1996
0.3×10-3
0.085×10-3
达标
VOCs
0.526
37.3
6480
0.029
0.004
8.57
DB37/2801.7-2019
20
6.0
达标
装车
VOCs
0.304
95%
571
0.015
0.026
无组织
厂界

VOCs

0.016
/

/

/

/

/

/

无组织

/
0.016
/

/

DB37/2801.7-2019
2.0
/

达标

沥青烟

/
/

/

/

/

/

/

/
/
/

/

GB16297-1996

生产设备不得有明显的无组织排放存在
/
苯并[a]芘
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
GB16297-1996
0.008×10-3
/
/
根据项目废气特点，采用“电捕焦油器+冷凝+活性炭吸附”组合治理工艺。电捕高效去除颗粒态焦油与包裹态苯并芘，冷凝装置回收重质有机组分，末端活性炭深度吸附气态多环芳烃与轻质VOC，三级协同作用下提高对对沥青烟、苯并[a]芘、VOCs治理效率，该工艺为沥青行业成熟可行技术。前置电捕焦油器作为一级预处理单元，核心作用为预先高效捕集废气中绝大部分沥青焦油雾滴、沥青细颗粒及颗粒态苯并[a]芘。一方面大幅缓解冷凝换热器结焦堵塞，延长冷凝设备检修周期，保障冷凝回收单元换热分离效率；另一方面避免黏性焦油封堵活性炭微孔，延长活性炭使用周期、减少危废产生，降低吸附装置自燃安全隐患，稳定活性炭对气态苯并[a]芘、VOCs的吸附能力，为后端治理设施稳定、经济、安全运行提供基础保障。参考《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）附录A中表A.5沥青融化排污单位废气污染防治可行技术参考表，本项目采用电捕焦油器+冷凝+活性炭吸附组合技术可行。
排放口信息及检测要求：
参考《排污单位自行监测技术指南 总则》，确定项目自行监测频次如下：
表4-2  废气排放口信息及检测要求信息表

排放口编号

排放口名称

排放口类型

排放口地理坐标

排气筒参数

污染物种类

执行标准
排放限值

监测点位

监测因子

监测频次

经度（°）

纬度（°）

高度

（m）

出口内径

（m）

排气温度

（℃）

浓度（mg/m3）

速率（kg/h）

DA001
废气排放口

一般排放口

118.156757
36.778445
20
0.3
25
VOCs

DB37/2801.7-2019
20
6.0

排气筒进、出口

VOCs

1次/半年
沥青烟
GB16297-1996
40
0.3
沥青烟
苯并[a]芘
GB16297-1996
0.3×10-3
0.085×10-3
苯并[a]芘
厂界

/
/

/
/
/
/
/
VOCs

DB37/2801.7-2019
2.0

/

厂界

VOCs

1次/半年
沥青烟
GB16297-1996
生产设备不得有明显的无组织排放存在
沥青烟
苯并[a]芘
GB16297-1996
0.008×10-3
/
苯并[a]芘
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	一、废气

1、源强及达标性分析

（1）固体沥青融化环节、暂存池暂存过程废气
根据《沥青使用过程中对环境的影响研究》（才洪美，中国石油大学，博士论文），研究表明，温度是导致沥青烟产生的最重要因素，随着温度的增加，沥青烟的产生量增加，主要是因为轻组分属于沥青中的易挥发组分，具有较低的沸点，随着温度的增加，其挥发量增加。由于一般情况下，沥青是原油减压蒸馏后的产物，其沸点大都高于500℃，其中几乎不含有挥发性组分。而沥青烟产生主要是由于氧化所致，当温度较低时，沥青组分的氧化不明显，沥青烟的释放量较小。

根据研究，对于较低温度下（140℃以下），沥青烟主要成分以饱和烃为主，且饱和烃主要为长直链或带有支链的烷烃和环烷烃组分及少量的芳烃化合物，没有检测到高于两环的多环芳烃化合物，可以非甲烷总烃进行评价，此外，各类石油沥青均在180℃左右时沥青烟释放量急剧增加。各温度下，沥青烟产生量见下表。

表4-3  不同温度下沥青烟各组分含量分析

项目

化合物

含量（mg/kg）

90℃

120℃

140℃

160℃

180℃

200℃

沥青烟组成

饱和烃

0.8738

1.7561

3.4126

13.7452

28.7318

63.7543

1环芳烃

0.0405

0.0976

0.2173

1.4058

7.1463

11.6624

2环芳烃

0.0153

0.037

0.0744

1.6322

3.2859

6.2815

3环芳烃

0

0

0

0.1261

3.1706

0.8414

4环芳烃

0

0

0

0.0382

0.8599

2.4304

含硫杂环

0

0.014

0.0655

0.2136

2.0804

1.2853

含氮杂环

0.0337

0.0372

0.1031

0.6011

6.1826

8.2573

含氧杂环

0.0156

0.0375

0.0194

0.586

3.7692

4.1291

合计

0.9787

1.9794

3.8923

18.3482

55.2267

98.6417

根据上表中研究内容，对于较低温度下（140℃以下），沥青烟主要成分以饱和烃为主。本项目生产过程中，温度控制在100-120℃左右，因在此温度下，沥青的加热过程会产生少量沥青烟、非甲烷总烃。

A、本项目固体沥青融化温度按照120℃时的污染物产生系数进行计算。沥青在120℃下加工，其沥青烟的产污系数为1.9794mg/kg，沥青烟中主要组分为饱和烃类、芳烃、含氧烃等物质，以非甲烷总烃作为评价因子，其产污系数为1.9282mg/kg，本项目年融化固体沥青20万吨，则项目沥青烟年产生量约0.396t/a，非甲烷总烃年产生量约0.386t/a。

参考《工业生产中有害物物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）中资料，沥青烟中苯并[a]芘含量约0.01～0.02‰，本次评价取最大值0.02‰，则项目苯并[a]芘年产生量约0.0079kg/a。

B、本项目液体沥青暂存池伴热保温温度为80℃左右，项目按温度90℃时的污染物产生系数进行计算，其沥青烟的产污系数为0.9787mg/kg，沥青烟中主要组分为饱和烃类、芳烃、含氧烃等物质，以非甲烷总烃作为评价因子，其产污系数为0.9452mg/kg，本项目液体沥青20万吨，则项目沥青烟年产生量0.196t/a，非甲烷总烃年产生量0.189t/a。

参考《工业生产中有害物物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）中资料，沥青烟中苯并[a]芘含量约0.01～0.02‰，本次评价取最大值0.02‰，则项目苯并[a]芘年产生量0.0039kg/a。
（2）装卸车废气

装卸车废气排放量：
本项目无卸车环节，本次考虑装车过程产生的VOCs。根据《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018），挥发性有机液体装载过程VOCs的产生量采用下式计算：
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式中：D—核算时段内挥发性有机液体装载过程VOCs的产生量，t/a；

LL—挥发性有机液体装载过程的排放系数，kg/m3；

Q—核算时段内物料装载量，m3/a。

S—饱和系数，无量纲，一般取0.6；

PT—温度T时装载物料的真实蒸汽压，Pa；

Mvap—油气分子量，g/mol；

T—物料装载温度，℃。
表4-4  项目装车废气产生情况计算表
物料名称

真实蒸汽压Pa

分子量g/mol

物料装载温度℃

密度g/cm3
装载量Q

m3/a

VOCs

产生量

t/a

沥青
33
300
80
1.25
16万
0.32
（3）达标性分析
项目建成后融化环节、暂存池暂存过程废气通过经密闭管道全部收集，装车环节设置可升降包裹式集气罩收集（收集效率按95%计，收集量为0.304t/a，未收集量为0.016t/a，未收集到的以无组织形式排放），废气经收集后全部进入电捕焦油器+冷凝+活性炭吸附装置（电捕焦油器与冷凝设备处理效率75%，冷凝后尾气为低浓度、低负荷有机废气，结合活性炭对低浓度废气吸附特点，吸附平衡的极限性，项目活性炭吸附设备处理效率取80%，组合工艺总去除效率不低于90%，贴合低浓度下的实际吸附效率区间及活性炭吸附能力）处理后通过DA001排气筒排放。
根据以上预测分析，建成后：

融化环节、暂存池暂存过程VOCs排放量为0.029t/a。融化环节、暂存池暂存为连续运行，年运行时间6480h，排放速率为0.004kg/h；融化环节、暂存池暂存过程沥青烟排放量0.03t/a，则排放速率为0.005kg/h；苯并[a]芘排放量0.0006kg/a，则排放速率为9.26×10-8kg/h；

装车环节VOCs排放量为0.015t/a。根据企业提供资料，装车环节设置2台装车泵（一用一备），单泵流速280m3/h（供给3个装车鹤位），根据装载量计算年装车时间约571h，排放速率为0.026kg/h。
项目物料装载温度在80℃情况下，装卸车环节可能产生微量沥青烟、苯并[a]芘，本次不定量分析，进行定性说明。
项目沥青烟具有异味，以臭气浓度计，无量纲，项目不定量分析。
本项目建成后沥青融化、暂存、装车工序运行可能存在同时运行的最不利工况。本次预测按照同时运行最不利工况进行分析。根据企业提供设计资料，项目风机为变频风机，当以上工序共同运行时在最不利工况下按照最大排放速率计算，将风机风量调整至3500m3/h，则VOCs最大排放浓度为8.57mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中Ⅱ时段非金属矿物制品业排放限值要求（VOCs20mg/m3、6.0kg/h）。
沥青烟排放浓度为1.43mg/m3；苯并[a]芘排放浓度为2.65×10-5mg/m3；均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 中的二级标准要求（沥青烟40mg/m3，0.3kg/h；苯并[a]芘0.3×10-3mg/m3，0.085×10-3kg/h）。
（4）无组织废气

无组织废气主要装车环节为收集到的，VOCs无组织排放量为0.0016t/a。针对无组织废气企业加强设备、管线管理，定期开展LDAR。装卸车采用密闭鹤管+伸缩式密封罩组合装置，与车辆罐体精准对接，杜绝无组织逸散。
2、非正常工况

本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即环保设备失效，造成排气筒废气污染物未经净化直接排放，其排放情况见下表。
表4-5  非正常工况下废气排放源强 

事故源

污染物

排放浓度mg/m3
排放速率

kg/h
持续

时间

频次

排放量

kg/a

应对

措施

电捕焦油器+冷凝+活性炭吸附装置故障

VOCs（以非甲烷总烃计）
37.3
0.131
1h

1次/a

0.131
停车

检修

沥青烟
26.1
0.09
0.09
苯并[a]芘
0.00053
2.00×10-6
2.00×10-6
由上表看出，非正常排放时DA001排气筒苯并[a]芘排放超标，不满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 中的二级标准要求。发生非正常工况排放次数较少，且排放时间较短，建设单位能够及时采取措施处理，不会对周围大气环境造成长期影响。
3、环境影响分析 

本项目位于环境空气不达标区，临淄区将认真落实《临淄区人民政府关于印发临淄区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2030年远景目标纲要的通知》(临政发[2021]3号)要求，深度治理二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等污染物排放，环境空气质量会逐步改善。项目位于齐鲁化学工业园内，所在区域内无自然保护区、保护文物及风景名胜区及居民区等特殊环境敏感目标。废气经处理达标后有组织排放，能满足相应排放标准要求，对环境影响较小。
二、废水

拟建项目废水主要为生活污水及初期雨水。根据项目用水平衡图，生活污水量为64.8t/a，排入厂内化粪池后由环卫部门定期清运；初期雨水量约为7.56m3/次，初期雨水水质简单，主要污染物为悬浮物、石油类和CODCr，经“隔油+沉淀”处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”用水要求，用于厂区内道路清扫及降尘。
三、噪声

该项目噪声主要来自生产设备、风机、泵等运行时产生的噪声，其声压级约在70-80dB（A）之间。

表4-6  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号

声源名称

设备数量（台）
声源源强（任选一种）

多台合并声功率级

/dB(A)

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级

/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）

声功率级

/dB(A)

X

Y

Z

声压级

/dB(A)

建筑物外距离

1

沥青融化系统
2
/
70
73
隔声减振

厂房阻挡
10
24
2
3
68
昼夜运行
-20
48
1
2
小型航吊
3
/
75
79
15
18
9
3
74
-20
54
1
3
输送泵
6
/
80
86
16
30
2
3
81
-20
61
1
表4-7  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声源源强（任选一种）

声源控制措施

采取措施后声压级/dB(A)
运行时段

X

Y

Z

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）

声功率级/dB(A)

1

有机废气风机

/
16

23

0.5
/
75
隔声减振、距离衰减
55
昼夜

2
冷凝器
/
14
20
1.5
/
70
50
3
装车泵
/
38
32
1
80
60
采取的噪声治理措施为：

（1）在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备；
（2）对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振；
（3）利用建（构）筑物隔声降噪；
（4）合理布局：要求将噪声较高设备布设在生产车间中部；
（5）增加绿化：在车间、厂区四周种植隔音降噪的高大树种，如杨树、松柏、女贞等。
1、预测结果和分析
本次评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中附录B.1（工业噪声预测计算模式）进行预测，根据本项目主要噪声设备的位置，利用声环境导则中预测模式和参数计算确定了各主要噪声源对各厂界外1m的噪声贡献情况。主要噪声源对各厂界的噪声贡献情况见下表。

表4-8  主要噪声源对厂界声级贡献情况表
序号

排放源

源强

dB(A)

距最近厂界直线距离（m）

西

北

东

南

1

厂界
64
17.3
10
33
20
序号

排放源

源强

dB(A)

项目对最近厂界贡献值dB(A)

西

北

东

南

1

厂界
64
39
44
33
37
经过预测，项目建成后厂区设备噪声采用上述隔声、减振措施后，经过距离衰减，厂界噪声最大贡献值为44dB(A)，项目昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；本项目在做好噪声治理措施后，设备噪声对项目区周围不会造成太大影响。
2、监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中厂界环境噪声监测相关要求，厂区噪声监测要求如下：

表4-9  厂界噪声监测要求

监测项目

监测方位

监测指标

监测频次

厂界昼夜噪声

四方向厂界外1m

等效连续A声级

每季度开展一次监测

四、固废

1、污染物产生及排放

本项目固体废物为职工生活垃圾、废活性炭及冷凝沥青、初期雨水池沉渣。项目固体沥青厢车运输进厂无外包装，无废包装。
①生活垃圾：项目职工定员10人，职工生活垃圾按人均产生量为0.5kg/d计，产生量为1.35t/a，由环卫部门定期清理外运。

②废活性炭：项目选用碘值不低于800毫克/克的活性炭，项目设置1台活性炭吸附装置，吸附箱活性炭填充量为2m3，活性炭密度约0.5g/cm3，则一次活性炭吸附箱装填量约1.0t。拟建项目需处理废气量为0.287t/a，参考《工业通风》（第四版，孙一坚、沈恒根主编），活性炭对VOCs吸附平衡保持量取值30%，即1kg活性炭约吸附0.3kg有机废气。则需活性炭量0.96t/a，每年更换1次，更换量1t＞0.96t，废活性炭产生量约1.247t/a。根据《国家危险废物名录（2025）》，废活性炭属于危险废物，（危废类别：HW49，危废代码：900-039-49），暂存于危废间，定期委托有相关资质单位进行处置。

③初期雨水池少量含油沉渣：初期雨水消耗后雨水收集池内沉淀有少量含油沉渣，约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》(2025年版)，属于HW08废矿物油与含矿物油废物（900-210-08），委托有资质单位进行处理。
④冷凝沥青：项目废气经过冷凝装置处理过程会产生冷凝沥青，产生量0.455t/a，收集后回至融化环节，本项目不按固废处置。
⑤电捕焦油器废油：项目电捕焦油器处理收集的废沥青油0.3t/a，属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2025）》，危废分类为HW11，危废代码309-001-11，危废库暂存后，委托有资质单位进行处置。
⑥废机油：根据企业提供资料，项目设备维护废机油产生量为0.02t/a，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物（危废代码900-249-08），危废间暂存，委托有相应资质的单位处置。

⑦废机油桶：根据企业提供资料，本项目产生废油桶量约为0.01t/a，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物（危废代码900-249-08），暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。
表4-10  项目废物产生及排放一览表

产污环节

名称

属性

主要有毒有害物质名称

物理形状

环境危险特性

年产生量

贮存方式

利用处置方式或去向

利用或处置量

职工生活

生活垃圾

/
生活垃圾

固体

/

1.35t/a

桶装

环卫部门清运
1.35t/a
环保设备
废活性炭
危险废物

HW49

900-039-49
吸附的废气
固体
T
1.247t/a
桶装

委托资质单位处置

1.247t/a
初期雨水池
含油沉渣
危险废物

HW08

900-210-08
含油沉渣
固液混合
T，I
0.01t/a
袋装

0.01t/a
电捕焦油器
废沥青油
危险废物

HW11

309-001-11
废沥青
粘稠液体
T
0.3t/a
桶装

委托资质单位处置
0.3t/a

维护
废机油
危险废物HW08

900-249-08
废矿物油等
液态
T，I
0.03
桶装
0.02t/a
维护
废机油桶
危险废物HW08

900-249-08
沾染废矿物油
固态
T，I
0.01
/
0.01t/a
2、环境管理要求  

项目危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理：

1）危险废物的收集包装

a.有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。

b.危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。

c.危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。

d.不得与不兼容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。

2）危险废物的暂存要求

危险废物堆放场应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订：

a．按《环境保护图形标识－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。

b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位；基础必须防渗，防渗层至少为1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

c．要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。

d．要有隔离设施或其它防护栅栏。

e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。

3）危险废物的运输要求

危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交环保局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。

固体废物只在厂内作短时间的堆放，不会对环境产生影响。项目固体废物存储满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

综上所述，项目固体废物处置方式合理可行，采取以上处理方式后，固体废物对周围环境影响较小。

五、地下水、土壤

项目地下水、土壤主要污染区为生产区、危废库、装车平台等，污染途径为大气沉降、垂直渗入，主要污染类型为VOCs、沥青烟、苯并[a]芘等。项目将采取源头控制和分区防渗措施，防止对地下水、土壤造成污染。
1、源头控制措施

严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

2、分区防渗
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中对分区防渗的相关要求，一般防渗区等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10 -7cm/s，重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10 -7cm/s。结合本项目实际情况，项目生产区、装车平台、危废库等进行重点防渗，因此，项目正常工况下无区域地下水、土壤产生污染的重大污染源、污染物及污染途径。
为防止项目建成运营后对周围地下水、土壤环境造成污染，企业应加强对生产设施的管理和维护；制定环境管理制度，强化风险防范意识，加强环境保护工作。还应加强各防渗区域的巡检和维护工作，确保防渗不破损，在此基础上拟建项目对地下水、土壤环境影响影响较小。
六、生态

项目位于淄博市临淄区齐鲁化学工业区，用地范围内无生态环境保护目标。

七、环境风险

项目原料为固体沥青，产品为液体沥青，不属于危化品。沥青具有性质较稳定、常温下不易燃、泄露后易固化等特点，其环境风险较小，因此，本项目环境风险主要考虑高温状态下沥青泄漏遇明火或静电引发的燃烧火灾及产生次生污染。
1、环境风险防范措施及应急要求：
事故发生后，一方面对本项目工作人员造成人身伤害及经济损失，另一方面也会影响周围人群及环境。为了从源头上消除环境风险，企业应进一步加强如下措施：

①立即关停输送泵、加热系统，切断物料来源，停止加温，减缓沥青流淌。

②少量泄漏用专用吸油毡、沙土等覆盖吸附收集；全程防止渗入土壤、雨水管网、地表水体。

③优先使用干粉灭火器、泡沫灭火器扑救，覆盖窒息灭火；严禁直流水冲击火焰与高温沥青。同步封堵泄漏点，阻断物料持续外泄，防止火势蔓延。
④高温设备、管道外做隔热防护，减少表面高温引发接触自燃。

⑤严禁烟火，车间内禁止吸烟，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；厂内车间应在进口处的明显位置设有项目的严禁烟火的标志。作业区设置静电释放柱，人员入场前先释放人体静电。
⑥对企业在运行过程中可能会出现的火灾的情况，确保在火灾状态下的废水全部处于受控状态，事故废水得到有效处理防止对周围地表水和地下水造成污染，本项目配套建设事故水池。

本项目事故废水量参照《关于印发<水体污染防控紧急措施设计导则>的通知》（中国石化建标[2006]43 号）中计算公式

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

（V1+V2-V3）max为计算各装置最大量；单位m3。

V1：收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。本项目不涉及化学品储罐，V1=0。 

V2：发生事故的装置消防水量，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），本项目室内消防用水量20L/s，火灾延续时间按1.0h计，则消防水量为72m3。

V3：发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本项目无需转移物料，V3=0m3。 

V4：发生事故时必须进入该系统的生产废水量，本次不考虑该部分水量。

V5：发生事故时可能进入该系统的最大雨水量，V5=10qF；其中q=年平均降雨量/年平均降雨日数mm，f=必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，项目生产设备全部位于车间内，故V5=0m3。 

则V总=72m3，企业在厂区设置1座100m3事故水池，若发生事故可通过泵将事故废水收集至事故水池，可满足企业需求。
⑦设置切断阀门，一旦事故水池不能容纳事故水，将关闭雨水排放口的切断阀门，确保事故水控制在厂区不外排。

2、分析结论
采取如上措施后，项目发生事故的可能性将大大降低。即使发生火灾等事故，也可利用配备的灭火器、消防砂等应急救援物资，及时有效地控制火灾的蔓延，将损失控制在较小的范围内，对厂区外周围环境不会产生大的影响。
八、电磁辐射

项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射评价。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	采用电捕焦油器+冷凝+活性炭吸附装置处理达标后通过排气筒排放
	《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中Ⅱ时段非金属矿物制品业排放标准限值

	
	
	沥青烟
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准要求

	
	
	苯并[a]芘
	
	

	
	厂界
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	加强生产管理
	《挥发性有机物排放标准第7部分其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中厂界监控点浓度限值限值

	
	
	沥青烟
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值

	
	
	苯并[a]芘
	
	

	地表水环境
	职工生活及厂区初期雨水
	生活污水、初期雨水
	生活污水进入化粪池预处理后由环卫部门定期清运，初期雨水厂区内洒水降尘；
	/

	声环境
	厂界
	噪声
	采用低噪声设备，采取隔声降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	职工生活垃圾由环卫部门定期清理外运；废活性炭、含油沉渣、废沥青油、废机油、废机油桶委托有资质单位处理，冷凝沥青回至生产。

	土壤及地下水污染防治措施
	企业应加强对生产设施的管理和维护；制定环境管理制度，强化风险防范意识，加强环境保护工作。建设单位还应加强各防渗区域的巡检和维护工作，确保防渗不破损。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	危废库、生产车间设置为禁火区，并设置泄漏收集措施

	其他环境

管理要求
	无


六、结论

	项目建设满足当地“三线一单”控制要求，采取的生态环境影响减缓措施和污染物治理设施可行有效，项目建设对周围环境的影响可以接受。通过采取相应有效、切实可行的污染防治和生态恢复措施，其影响完全可以得到有效的预防控制和减缓。因此，在建设单位认真落实报告表中所提出的各项污染防治措施，实现污染物达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	VOCs（t/a）
	/
	/
	/
	0.06
	/
	0.06
	+0.06

	
	沥青烟（t/a）
	/
	/
	/
	0.03
	/
	0.03
	+0.03

	
	苯并[a]芘（kg/a）
	/
	/
	/
	0.0006
	/
	0.0006
	+0.0006

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	废活性炭（t/a）
	/
	/
	/
	1.247
	/
	1.247
	+1.247

	
	含油沉渣
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废沥青油
	/
	/
	/
	0.3
	/
	0.3
	+0.3

	
	废机油
	/
	/
	/
	0.02
	/
	0.02
	+0.02

	
	废机油桶
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01


注： ⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；
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